# 附件1 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 需求数量 | 需求部门（中心） | 参考品牌 | 备注 |
|
| 1 | 柜式分体空调机 | 变频 空调匹数3P  适用面积33-41㎡  能效比3.87-4.51  能效等级一级能效 制冷量7200（2100-9000）W 制冷功率2200-2440W  制热量9100-9500（2300-14400）W  制热功率2500-2620W  室内机噪音37-49dB  室外机噪音55dB 保修政策全国联保，享受三包服务  质保时间3年 | 台 | 8 | 供电中心 | 大金、三菱重工、三菱电机 | 费用包含现场安装 |
| 2 | 壁挂式分体空调机 | 变频空调匹数1P  适用面积10-15㎡  能效比4.22-5.0  能效等级1-2级能效  控制方式遥控  制冷量2500-2600W  制冷功率650-750W  制热量3300-3500（W  制热功率870-890W  室内机噪音21-38dB  室外机噪音47-50dB | 台 | 2 | 供电中心 | 大金、三菱重工、三菱电机 | 费用包含现场安装 |