# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
|  | 灭火器 | 5kg ABC干粉 | 万安、杭州天顺、浙安 | 只 | 1493 | 各部门 |  |
|  | 逃生面具 | 全面罩，TZL30 | 浙安、宇安 | 个 | 1650 | 各部门 |  |
|  | 灭火器 | 2kg ABC干粉 | 万安、杭州天顺、浙安 | 只 | 80 | 各部门 |  |
|  | 消防枪头 | 口径65mm，铝制 | 水龙江山、江苏高邮 、泰州三江 | 个 | 145 | 各部门 |  |
|  | 消防水带 | 有橡胶衬里，10-65-25涤纶纱,每条配一对消防接扣 | 水龙江山、杭州永安、泰州三江 | 条 | 130 | 各部门 |  |
|  | 灭火器箱 | 钢质，5kg×2,厚度国标1.2mm | 上海乐灏消防、上海伟记者消防、发达 | 个 | 391 | 各部门 |  |
|  | 消防桶 | 半圆铁质，5Kg（含黄沙） | 无品牌要求 | 只 | 161 | 各部门 |  |
|  | 隔热服 | 可抵御800-1000℃高温复合材料，全身式防护服 | 鸿宝、宇安、华通 | 个 | 10 | 物资部 |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；**

**（2）标\*物资须提供第三方首检报告。**