# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
|  | 安检柜 | 高78CM,宽56CM，长120CM，钢板厚1.0mm,材质304 厚度1.0 中间加隔层可以拆卸（见样品） | 定制 | 个 | 62 | 客运一部站务中心,1B,18个，客运二部站务中心心，2A，44个 | (送到车站) |
|  | 便民箱和便民物品 | 长34\*厚13\*高30cm，可挂墙 不锈钢的框架 便民物品：10条纸巾、2张宁波市最新地图、一个针线盒（见样品）rId1 | 定制 | 套 | 9 | 客运一部站务中心 | 1B |
|  | 出入口垃圾桶（带烟灰缸） | 不锈钢垃圾桶（带烟灰缸） 各站固定地面安装，不锈钢垃圾桶（带烟灰缸） 850×380×900mm，桶身为全不锈钢材质304，厚度1.0mm，桶内3个内胆为镀锌板材质，厚度0.4mm，上面为全平面镂空烟灰缸，镂空格可以拆卸方便清洗。（见样品）  ~7KMF1`P)~C5B9X@XFWLQT3 | 定制 | 个 | 18 | 客运一部站务中心 | 1B |
|  | 单程票回收箱(大) | 定制 300×200×800MM（长×宽×高）（不锈钢型号304，厚度1.2MM）箱子，上面有投票口，可以投入单程票，一面有门，可以挂锁，防水防锈，定制公司LOGO及名称 | 定制 | 个 | 105 | 客运一部站务中心1B，25个；客运二部站务中心2A，80个。 |  |
|  | 地线箱 | 高\*宽\*厚（mm）：2000\*400\*250，材质为不锈钢，可挂在墙面上，加通开锁，内有挂杆 | 定制 | 个 | 19 | 供电一中心触网专业 | 1B |
|  | 临时票亭 | 定制 1200mm×1200mm×2200mm（长×宽×高）全封闭式，顶部有顶盖，四周由1m高透明玻璃与顶盖相连，正面设售票窗口，售票窗口以下部分四周为不锈钢材质，背面一扇门，内部设固定台面（带两个抽屉），足厚1.0mm，304砂光不锈钢,配10mm有机玻璃，蚀刻LOGO，内设不锈钢工作台，带脚轮可移动（见样品） | 定制 | 个 | 8 | 客运一部站务中心1B，3个；客运二部站务中心2A，5个。 | （送到车站） |
|  | 一米线 | 加厚，不锈钢，底座圆盘有凹槽方便堆放，900（高度）\*320（底座直接）mm，线长：2米 | 宁波恩熙、 上海金杰、广州南方 | 个 | 620 | 客运一部站务中心1B，180个；客运二部站务中心2A，440个。 |  |
|  | 意见箱 | 需要安装，210MM宽\*110MM厚\*280MM高挂墙，不锈钢，有锁可以凭钥匙开启，印刷有单位LOGO，内有投递口，附带笔和便签纸（与1号线相同，见样品） | 定制 | 个 | 9 | 客运一部站务中心 | 1B |
|  | 雨伞套机 | 双头不锈钢自动伞包机、双面印宁波地铁logo 规格尺寸：宽425\*厚290\*高805（单位mm）rId5 | 定制 | 个 | 18 | 客运一部站务中心 | 1B |
|  | 预制票盒 | 定制 100×200×60mm，不锈钢，有盖，预制票盒根据票价区分，用来分配预制票 | 定制 | 个 | 250 | 客运二部站务中心 |  |
|  | 仪器柜 | 1000×500×1800(mm）不锈钢 带玻璃窗（上面玻璃柜，下面钥匙柜） | 新诺、华宇、欧克 | 个 | 3 | 设备中心 | 2A |
|  | 仪表柜 | 1000×500×1800(mm）不锈钢 8格（钥匙箱子有8个） | 新诺、华宇、欧克 | 个 | 3 | 设备中心 | 2A |
|  |  | 合计： |  |  | 1124 |  |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数必须与上述要求相符；**