
# 技术要求及数量表


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
| 1 | 综合信息图（信息更新及架子改造） | 单面路线图，线路图版可更换，外框尺寸：2900\*H2000mm，画面尺寸：2600\*1200mm。外框采用优质钢板折弯而成，路线图铝板彩喷（需带磁性）。两边两根方形立柱边长12cm，立柱下方装有轮子，轮子要带刹车。板位高度在800mm左右。另外需配100个移动磁石（磁石尺寸：20\*50\*7mm），上面可标注列车号、地线、红闪灯、停电区域标等。黑板上需有高品质高清晰度打印图纸两张（图纸由调度部提供）。要求整体稳固、活动方便，具体尺寸投标前现场参照样品。 | 定制 | 块 | 2 | 行车调度部 | 1B |
| 2 | 综合信息图（架子改造） | 单面路线图，线路图版可更换，外框尺寸：2900\*H2000mm，画面尺寸：2600\*1200mm。外框采用优质钢板折弯而成，路线图铝板彩喷（需带磁性）。两边两根方形立柱边长12cm，立柱下方装有轮子，轮子要带刹车。板位高度在800mm左右。上面可标注列车号、地线、红闪灯、停电区域标等。要求整体稳固、活动方便，具体尺寸投标前现场参照样品。 | 定制 | 块 | 2 | 行车调度部 | 1B |
| 3 | 综合信息图 | 单面路线图，线路图版可更换，外框尺寸：2100\*150\*2400（高\*厚\*长），画面尺寸：2600\*1200mm。外框采用优质钢板折弯而成，路线图铝板彩喷（需带磁性）。两边两根方形立柱边长12cm，立柱下方装有轮子，轮子要带刹车。板位高度在800mm左右。另外需配100个移动磁石（磁石尺寸：20\*50\*7mm），上面可标注列车号、地线、红闪灯、停电区域标等。黑板上需有高品质高清晰度打印图纸两张（图纸由调度部提供）。要求整体稳固、活动方便，具体尺寸投标前现场参照样品。 | 定制 | 块 | 2 | 行车调度部 | 2A |
| 4 | 占线板 | 2100\*150\*2400（高\*厚\*长） UV 1MM厚度 4\*8不锈钢管1.2MM厚度， 带支架，具体尺寸投标前现场参照样品。 | 定制 | 块 | 1 | 行车调度部 | 2A |
|  |  | 合计 |  |  | 7 |  |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；**

**（2）标\*物资须提供第三方首检报告。**

**（3）附图：**

****

****

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\43160501\QQ\WinTemp\RichOle\56NSMKT}V1XJ4](@F0$BPEI.png](data:image/png;base64,)