# 技术要求及数量表

1、采购物资清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 部门 | 备注 |
| 1 | 自制跳线 | TCL（六类） 15m/根 | 根 | 100 | TCL、安普、远东 | 企划部 |  |
| 2 | 自制跳线 | TCL（六类） 20m/根 | 根 | 218 | TCL、安普、远东 | 企划部 |  |
| 3 | 铝合金线槽 | 国产 半月型5CM | 米 | 300 | 无品牌要求 | 企划部 |  |
| 4 | PVC线槽 | 国产 半月型4CM | 米 | 600 | 无品牌要求 | 企划部 |  |
| 5 | PVC线槽 | 国产 方型5CM\*3CM | 米 | 1000 | 无品牌要求 | 企划部 |  |
| 6 | 六类模块 | 六类模块（网络） | 个 | 37 | TCL | 企划部 |  |
| 7 | 超五类模块 | 超五类模块（语音） | 个 | 37 | TCL | 企划部 |  |
| 8 | 网络面板 | 国产 | 个 | 37 | TCL | 企划部 |  |
| 9 | 墙箱 | 尺寸540mm\*450mm\*350mm | 个 | 4 | 嘉盛，图腾 | 企划部 |  |
| 10 | 交换机 | 16口，有1000m上联口，可网管，支持vlan | 个 | 2 | H3C,华为，思科 | 企划部 |  |
| 11 | 寻线仪 | 具有寻线、对线及线路状态测试功能，可测试STP/UTP 双绞线，可直接寻找5E, 6E线 | 台 | 2 | 能手，威华，杉木林 | 企划部 |  |

2、 改造范围及要求：

根据各部门提报的需求，结合实地查看的情况，此次改造范围包括51个房间约218个信息点，其中天童庄维修楼35个房间，运作楼7个房间，综合楼8个房间，江南停车场1个房间。

天童庄综合楼的改造，参照现有装修标准，对现有布线进行整理，安装铝合金线槽走线到办公位，大办公室增加交换机放置在墙箱内；天童庄维修楼、运转楼、江南停车场安装PVC线槽走线到办公位，大办公室利用现有交换机。改造施工须遵守运营分公司各项规定，遵守计算机机房及建筑相关行业标准。施工中不得破坏墙面、地板、插座、家具等设备设施，施工后要将相关设施设备恢复原状。施工中需接受运营分公司归口单位及相关部门的管理和监督。生产辅料费用包含在总费用中不另外计费。

3、 改造方案详见附图。