# 第三章 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
| 1 | 塑柄手动黄油枪（配软管） | 400CC |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 3.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 2 | 玻璃胶枪 | 9寸 |  田岛、史丹利、世达  | 把 | 2.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 3 | 活动扳手 | 8寸 |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 14.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 4 | 绝缘螺丝批组套 | 一字绝缘螺丝批2.5x75mm ,4.0x100mm 5.5x125mm, 6.5x150mm十字绝缘螺丝批0x60mm1x80MM 2x100mm。7件套 |  世达、史丹利、FACOM  | 套 | 31.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 5 | VDE绝缘耐压钢丝钳 | 8寸 |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 24.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 6 | VDE绝缘耐压斜嘴钳 | 7寸 |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 31.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 7 | 电工刀 | 直刃木柄70mm |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 24.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 8 | 普通型测电笔 | 氖管发光螺丝刀式，500V |  世达、史丹利、FACOM  | 支 | 21.00  | 客运一部（机电中心-环控） |  |
| 9 | 充电式手电筒 | 深圳海洋王JW7620（参考），铝合金、充电式、电池容量2000 |  深圳海洋王，道明,富城隆  | 支 | 45.00  | 客运一部（机电中心-环控25、低压20） |  |
| 10 | 套筒组套 | 32件套12.5mm系列8-34mm，32件套12.5mm系列21件12.5MM系列6角长套筒（8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，27，30，32，34MM）； 5件12.5MM系列12角套筒（10，12，14，17，19MM）； 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手； 2件12.5MM系列转向接杆（5"，10"） 1件12.5MM系列万向接头； 1件12.5MM系列三用接头 10MM×12.5MM；1件12.5MM系列弓型快速摇杆。 |  史丹利、世达、FACOM  | 套 | 2.00  | 客运一部（机电中心-电扶梯1、环控1） |  |
| 11 | 多用尖嘴钳 | 6〞 |  史丹利、世达、FACOM  | 把 | 10.00  | 客运一部（机电中心-电扶梯） |  |
| 12 | 管钳 | 24吋 |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 4.00  | 客运一部（机电中心-给排水） |  |
| 13 | 木柄镐 | 大号 柄长1米5 |  国产  | 把 | 4.00  | 客运一部（机电中心-给排水） |  |
| 14 | 木柄锄头 | 柄长1米5 |  国产  | 把 | 4.00  | 客运一部（机电中心-给排水） |  |
| 15 | 木柄铁锹 | 柄长1米5 |  国产  | 把 | 4.00  |  客运一部（机电中心-给排水）  |  |
| 16 | 羊角锤 | 参考史丹利51-163-22 长383mm,重454g |  史丹利、世达、FACOM  | 把 | 4.00  |  客运一部（机电中心-低压）  |  |
| 17 | 承插式管道修复器 | H150\*300，球墨铸铁管，通径DN150，长度300， | 无品牌要求 | 个 | 5.00  |  客运一部（机电中心给排水）  |  |
| 18 | PPR冷热熔器 |  20-32 功率：1250W电压：220v 工作温度：260°C-280°c模头配置：20 25 32 | 国产 | 件 | 1.00  | 设备中心 |  |
| 19 | 黄油枪 | 塑柄手用黄油枪400cc 史丹利94-164-1-23 | 史丹利、世达、蓝带 | 个 | 2.00  | 设备中心 |  |
| 20 | 管子铰板手动套丝机 | 5个头 3/8-1.25寸 | 史丹利、世达、蓝带 | 套 | 1.00  | 设备中心 |  |
| 21 | 连体防尘服 | 均码 | 国产 | 套 | 10.00  | 设备中心 |  |
| 22 | 高压绝缘手套 | 35KV | 国产 | 双 | 6.00  | 设备中心 |  |
| 23 | 高压绝缘鞋 | 35KV | 国产 | 双 | 6.00  | 设备中心 |  |
| 24 | 安全带 | 半身式 | 国产 | 个 | 15.00  | 设备中心 |  |
| 25 | 防静电手腕带 | 长度2m，接地电阻1MΩ | 史丹利、伍尔特 | 个 | 77.00  | 通号信号 |  |
| 26 | 手提工具箱塑料 | 19"，塑料，尺寸：486x270x237mm | FACOM、PROTO、室耐宝 | 个 | 3.00  | 通号信号 |  |
| 27 | 铁锹 | 平头，通用带柄 | 品牌无要求 | 把 | 5.00  | 工务一中心 |  |
| 28 | 铁锹 | 圆头，通用带柄 | 品牌无要求 | 把 | 5.00  | 工务一中心 |  |
| 29 | 活动扳手 | 史丹利87-435-1-23，规格15”，375mm | 史丹利，世达，蓝带 | 个 | 3.00  | 工务一中心 |  |
| 30 | 门式脚手架 | 不锈钢材质，170CM，可移动 | 品牌无要求 | 副 | 5.00  | 工务一中心 |  |
| 31 | 平板小车 | 600mm\*900mm，静音PLA载重250千克 | 品牌无要求 | 辆 | 2.00  | 工务一中心 |  |
| 32 | 强化眼镜 | 参考1008111 | 品牌无需求 | 副 | 14.00  | 工务一中心 |  |
| 33 | 防爆手电筒 | 深圳海洋王（OK）JW7623/HZ（参考），额定电压3.7V；额定容量2.2Ah；爆闪频率8~10Hz；外形尺寸36x160mm；重量0.23kg | 海洋王，道明，菲利普 | 个 | 8.00  | 工务一中心 |  |
| 34 | 铜头电笔 | 氖管发光螺丝刀式，500V | 无要求 | 支 | 9.00  | 工务一中心 |  |
| 35 | 消防应急标志灯具（L027单面左向） | 劳士 AC220V/50HZ 应急时间90分钟，L-BLZD-1LROE I 5WAAE | 劳士 | 个 | 10.00  | 客运一部（机电中心、低压供电） |  |
| 36 | 消防应急标志灯具（L028单面右向） | 劳士 AC220V/50HZ 应急时间90分钟，L-BLZD-1LROE I 5WAAE | 劳士 | 个 | 10.00  | 客运一部（机电中心、低压供电） |  |
| 37 | 消防应急标志灯具（L025双向） | 劳士 AC220V/50HZ 应急时间90分钟，L-BLZD-1LROE I 5WAAE | 劳士 | 个 | 10.00  | 客运一部（机电中心、低压供电） |  |
| 38 | 消防应急标志灯具（双向） | ZH-BLZD-1RLOE I3W 146，额定电压：AC220V 50HZ IP30 主电功耗3W | 振辉 | 个 | 20.00  | 客运一部（机电中心、低压供电） |  |
| 39 | 消防应急标志灯具（单面右向） | ZH-BLZD-1RLOE I3W 146，额定电压：AC220V 50HZ IP30 主电功耗3W | 振辉 | 个 | 50.00  | 客运一部（机电中心、低压供电） |  |
| 40 | 消防应急标志灯具（单面左向） | ZH-BLZD-1RLOE I3W 146，额定电压：AC220V 50HZ IP30 主电功耗3W | 振辉 | 个 | 50.00  | 客运一部（机电中心、低压供电） |  |
| 41 | 直角钢尺 | 史丹利35-349-23，250\*500mm |  世达、史丹利、FACOM  | 把 | 4.00  | 客运一部（机电中心-给排水） |  |
| 42 | 接地棒 | 参考：河北金泽杆34，2节×2.5M，带地线70mm²软铜线，长度7米专用钢轨专用接地卡；挂钩式接地线，线夹大小能够挂120mm²-150mm²导线，两杆之间采用螺纹连接，有利于拆装 | 上海佳能/河北天能/北金泽 | 套 | 7.00  | 检修一中心 |  |
| 43 | 直流验电器 | 参考：上海佳能SGZ-B 1500V 挂钩式，杆拉伸4.2米 | 上海佳能/河北天能/河北金泽 | 套 | 5.00  | 检修一中心 |  |
| 44 | 四轮轨道车 | 2000\*2000\*500（mm）载重600kg 绝缘轮 |  江北环山、杰斯玛、拉伊台克  | 个 | 2.00  | 客运二部（机电中心、给排水） |  |
| 45 | 手动葫芦 | 0.5t 3米 |  威力狮、沪工、艾米特IMIECT  | 套 | 28.00  | 客运二部（机电中心、给排水） |  |
| 46 | 活动扳手 | 18寸 |  史丹利，FACOM，伍尔特  | 把 | 2.00  | 客运二部（机电中心、低压供电） |  |
| 47 | 大力钳 | 7寸 |  FACOM、PROTO、实耐宝  | 把 | 2.00  | 客运二部（机电中心、低压供电） |  |
| 48 | 玻璃胶枪 | 9寸 |  世达、FACOM\PROTO  | 把 | 4.00  | 客运二部（机电中心、低压供电） |  |
| 49 | 电烙铁 | 60W，外热式 |  世达、伍尔特、史丹利  | 把 | 1.00  | 客运二部（机电中心、低压供电） |  |
| 50 | 热风枪 | 功率：2200瓦，电子调节温度：80/650℃，电子调节风速：200/550升/分钟 |  FACOM、WURTH、史丹利  | 把 | 1.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| 51 | 行车吊带 | 3T\*2M，5T\*3M各一 |  优尼泰克斯、WURTH、史丹利  | 套 | 4.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| 52 | 行车吊环 | 3T\*2M，5T\*3Mt各一 | 优尼泰克斯、WURTH、史丹利 | 套 | 4.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| 53 | 3爪拉马 | 300mm（12寸） | FACOM、WURTH、史丹利 | 套 | 2.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| 54 | 螺丝批套 | 一字绝缘螺丝批2.5\*75mm，4.0\*100mm，5.5\*125mm，6.5\*150mm。十字绝缘螺丝批0\*60mm,1\*80mm,2\*100mm。七件套 | FACOM、里奇、伍尔特 | 套 | 5.00  | 客运二部（机电中心、电扶梯） |  |
| 55 | 双肩工具包 | 双肩，大号 | 史丹利、世达、邦克 | 个 | 5.00  | 客运二部（机电中心、电扶梯） |  |
| 56 | 弯头防滑长镊子 | 不锈钢 170mm |  国产品牌  | 把 | 5.00  |  客运二部（机电中心、电扶梯）  |  |
| 57 | 多用尖嘴钳 | 6" | FACOM、PROTO、实耐宝 | 把 | 5.00  |  客运二部（机电中心、电扶梯）  |  |
| 58 | 静电刷 | 2" | 国产品牌 | 把 | 5.00  |  客运二部（机电中心、电扶梯）  |  |
| 59 | 长球头内六角扳手组套 | 1.5-10MM,9件套 | 史丹利、世达、FACOM | 把 | 5.00  |  客运二部（机电中心、电扶梯）  |  |
| 60 | 铝合金人字梯 | 2M | 金锚、稳耐、小巨人 | 把 | 12.00  |  客运二部（机电中心、环控）  |  |
| 61 | 暖通制冷工具套装 | 工具套装内产品包括：35C专业铜管割刀；迷你型薄管割刀；223S专业不锈钢管修边器；扩喇叭口器。 | 罗森博格，里奇 ，伍尔特  | 套 | 1.00  |  客运二部（机电中心、环控）  |  |
| 62 | 双开口扳手 | 6\*7mm 参考品牌：史丹利93-392-1-22 | 史丹利/钢盾/蓝带 | 把 | 1.00  | 检修二中心 |  |
| 63 | 微型螺丝刀组套 | 参考品牌：伍尔特613-489-2 一字：0.3×1.5×400.4×2×600.4×2.5×750.5×3×75十字：PH00×40×100PH0×60×100PH1×80×100 | 伍尔特/beta/facom | 套 | 10.00  | 检修二中心 |  |
| 64 | 花形螺丝批 | 参考品牌：史丹利65-156-0-23  | 史丹利/钢盾/蓝带 | 套 | 3.00  | 检修二中心 |  |
| 65 | 六角旋具头套筒 | 参考品牌：facom STM.7 1/2" 7mm | facom/beta/伍尔特 | 个 | 7.00  | 检修二中心 |  |
| 66 | 加油壶 | 塑料长嘴 4L  | 国产 | 把 | 1.00  | 检修二中心 |  |
| 67 | 电烙铁 | 参考品牌：史丹利STHT73732-8-23 220V 60W （配些焊丝） | 史丹利/钢盾/蓝带 | 把 | 1.00  | 检修二中心 |  |
| 68 | 手提工具箱塑料 | 美国史丹利94-858-37（参考）19"塑料手提工具箱，工具箱486x270x237mm | Sata/世达、史丹利、伍尔特 | 个 | 6.00  | 通号信号 |  |
| 69 | 吹风机 | 16000r/m 1000W，工业级 | 飞利浦/松下/海尔 | 台 | 4.00  | 通号通信 |  |
| 70 | 充电式起子（电动） | 锂电池充电式，（最大钻孔直径：钢材10毫米，孔砖墙：10毫米，木材19毫米；最大螺钉直径：7mm 最大夹头直径：10mm；最大扭矩（硬扭/软扭）：30/13牛顿米 | BOSCH/日立/史丹利 | 个 | 8.00  | 通号通信 |  |
| 71 | 铝柄钢角尺 | 200mm | FACOM、WURTH、史丹利 | 把 | 2.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| 72 | 钢直尺 | 1000mm | FACOM、WURTH、史丹利 | 把 | 2.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| \*73 | 高低压制冷剂压力表 | CLASSE 1.6 | 罗森博格、FACOM、WURTH、 | 块 | 4.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| \*74 | 双联加氟表 | 适用制冷剂410A/R134A | FACOM、WURTH、罗森博格 | 套 | 4.00  | 客运二部（机电中心、环控） |  |
| \*75 | 游标卡尺 | 参考品牌：Beta 016510111 | beta/伍尔特/facom | 把 | 1.00  | 检修二中心 |  |
| \*76 | 双针压力表 | YSC-100 | 庆丰、东亚、远东 | 个 | 6.00  | 设备中心 |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数必须与上述要求相符；**

**（2）标\*物资须提供第三方首检报告。**