# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需求部门 |
| 1 | 工业吸尘器 | 功率：2000W尺寸470\*300\*360mm，卧式，尘杯容量：3L；产品重量 10kg ；电源性能220V/50Hz  电源线长：6m；包装清单： 圆毛刷 x1扁吸嘴 x1  地板地毯两用刷 x1涡轮风动刷 x1护理刷 x1蜘蛛侠 x1窗帘刷 x1镀铬钢管 x1 1米变4米的钢丝软管 x1 | 台 | 2.00 | 超宝、西门子、博世 | 客运一部（机电中心） |
| 2 | 钳工桌 | A3钢板桌面（厚度：10mm） 有顶板 1500\*750\*800mm | 台 | 1.00 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心） |
| 3 | 钳工桌 | A3钢板桌面（厚度：15mm）；有顶板、有搁板；2100\*750\*800mm | 台 | 1.00 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心） |
| 4 | 液压升降平台 | 诺力TF50（参考）额定负载300KG，高度范围：285-880mm，平台尺寸815\*500\*50mm，轮子尺寸125\*40mm | 台 | 1.00 | 无品牌要求 | 客运一部（乘务中心） |
| 5 | 轴流风机 | 上虞舜马DZ-I2-4B(参考）铁壳，低噪音，涡轮头材质铝合金，风量4000m2/h,全压98Pa，转速960rpm,端部容量0.25KW，噪声64.5dB,重量23KG | 台 | 3.00 | 无品牌要求 | 客运一部（机电中心） |
| 6 | 线号打印机（配色带、2.5平方线管） | 参考硕方TP86 能链接电脑，自动半切/全切，分辨率300dpi，显示10行内荣，外形尺寸320mm\*280mm\*100mm，材料类型套管、贴纸、热缩管，打印速度40段/分钟，色带规格100m | 台 | 1.00 | 硕方、美库斯（MAX） 、贝迪 | 客运一部（机电中心） |
| 7 | 角向砂轮机 | GWS 6-100(参考）输入功率670瓦，磨/切片直径100毫米，空载速率11000转/分钟，重量1.8公斤 | 个 | 1.00 | 博世，伍尔特，FACOM | 维修工程部工务一中心 |
| 8 | 马达保护器 | UMC100-FBP | 只 | 4.00 | ABB | 客运二部（机电中心） |
| 9 | 水泵控制箱 | 废水泵控制箱FB 2X4KW | 个 | 1.00 | 宁波通诚电器 | 客运二部（机电中心） |
| 10 | 疏通机 | 里奇K-45AF-7（参考） | 台 | 2.00 | 里奇、罗森博格、威克 | 客运二部（机电中心） |
| 11 | 混凝土电锤 | MHE 56（参考） | 台 | 1.00 | 麦太保、博世、罗森博格 | 客运二部（机电中心） |
| 12 | 手提式电焊机 | WS-275N（参考） | 台 | 1.00 | 沪工、松下、西格威尔 | 客运二部（机电中心） |
| 13 | 油桶搬运车 | 适用于208l油桶叉装搬运 额定起重量大于300kg起升高度大于200mm | 辆 | 1.00 | 无品牌要求 | 车辆部设备中心 |