# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 当次需求数量 | 需求部门 （中心、专业） | 参考品牌（如需指定添加说明） | 采购资金来源 |
| 1 | 计数器 | GASIO M-28(参考），长\*宽\*高40.5\*19\*5CM | 个 | 20.00 | 客运一部站务中心 | GASIO,koyo，得力 | 一号线一期 |
| 2 | 42U标准机柜 | 42U标准机柜，600\*600\*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.透明钢化玻璃前门，最大静载达800KG(带支脚），防护等级: IP20, 主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 | 个 | 1.00 | 检修一中心 | 跃图/图腾/慧腾 | 一号线一期 |
| 3 | 壁挂式工业电扇 | 220V 260W 直径：650MM | 个 | 4.00 | 检修一中心 | 国产 | 一号线一期 |
| 4 | 自带浮球式潜水泵 | WQD10-10-0.75（220V) 排出口径40mm，额定流量10m³/h，扬长10m，功率0.75KW | 台 | 2.00 | 设备中心 | 无要求 | 一号线一期 |
| 5 | 废轮对 | 带轴箱 直径840mm AR1354 轮毂135mm | 个 | 1.00 | 设备中心 | 无要求 | 一号线一期 |
| 6 | 电子听诊器 | SKF TMST3 | 套 | 1.00 | 检修一中心 | SKF | 一号线一期 |
| 7 | 计数器 | GASIO M-28(参考），长\*宽\*高40.5\*19\*5CM | 个 | 9.00 | 客运一部站务中心 | GASIO,koyo，得力 | 一号线二期 |
| 8 | 便携式火灾探测器加烟试验器 | 参考：北京国安GAY-03 | 个 | 1.00 | 检修一中心 | 北京国安/hochiki corp/奥斯博 | 一号线二期 |
| 9 | 卡式车票清点机 | T-C10T | 个 | 2.00 | 票务部 票卡收益中心 | 怡力 | 一号线二期 |
| 10 | 壁挂式工业电扇 | 220V 260W 直径：650MM | 个 | 10.00 | 物资部 | 品牌无要求 | 二号线一期 |
| 11 | 废水泵 | 40WQ/C259-2.2-Z 流量10m³/h，扬程为20米，功率2.2KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 凯泉 | 二号线一期 |
| 12 | 废水泵 | 65WQ/C245-5.5-Z 流量50m³/h，扬程为25米，功率5.5KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 凯泉 | 二号线一期 |
| 13 | 废水泵 | WQ2260-419-100-Z 流量100m³/h，扬程为25米，功率11KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 凯泉 | 二号线一期 |
| 14 | 废水泵 | WQ2260-437-80-Z 流量50m³/h，扬程为35米，功率15KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 凯泉 | 二号线一期 |
| 15 | 废水泵 | WQ3210-210-65-Z 流量36m³/h，扬程为38米，功率7.5KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 凯泉 | 二号线一期 |
| 16 | 废水泵 | WQ3260-212-65-Z 流量36m³/h，扬程为55米，功率15KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 凯泉 | 二号线一期 |
| 17 | 自带浮球不锈钢潜水泵 | QDX1.5-17-0.37 流量1.5m³/h，扬程为17米，功率0.37KW | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、给排水） | 上海中球泵业 | 二号线一期 |
| 18 | 塑封机 | 420\*220\*95mm A4纸 | 个 | 3.00 | 客运二部站务中心 | 得力、雷盛、盆景 | 二号线一期 |
| 19 | 行车记录仪 | 参考：捷渡D610S，高清夜视，双镜头 夜视、高清、广角，连续工作时间超过24小时，存储容量为8G | 个 | 2.00 | 客运二部乘务中心 | 捷渡、任E行、DOD | 二号线一期 |
| 20 | 移动式空压机 | 参考品牌：伍尔特 参考货号：空气压缩机机 701 241 电压230V 50Hz 功率2.2kw 转速2.85rpm 最大压力10bar 空气进气量 180～366L/min 气罐容量50L 气源快速接口数2 外形尺寸880\*350\*700mm 电源线长度2m 重量46kg 配外螺纹母快速接头（两个）货号：699 100 314 R1/4" 六方对平 20mm L 63mm Φ23mm 公快速接头（两个）货号：699100614 R1/4" 六方对平 14mm L 39mm 气动三元件货号：69900214 接口1/4" 空气流量 1220L/min 压力范围0.5-8bar | 台 | 1.00 | 设备中心 | 伍尔特、阿特拉斯、英格索兰 | 二号线一期 |
| 21 | 移动式空压机 | 参考品牌：伍尔特 参考货号： 空气压缩机：701 229 电压230V 50Hz 功率2.2kw 转速2.85rpm 最大压力10bar 空气进气量 152～284L/min 气罐容量20L 气源快速接口数3 外形尺寸480\*410\*800mm 电源线长度1.5m 重量33kg 配外螺纹母快速接头（两个）货号：699 100 314 R1/4" 六方对平 20mm L 63mm Φ23mm 公快速接头（两个）货号：699100614 R1/4" 六方对平 14mm L 39mm 气动三元件货号：69900214 接口1/4" 空气流量 1220L/min 压力范围0.5-8bar 聚氨酯螺旋气管货号：699941812 直径8mm 外径12mm 工作长度8m 伸长管线长度10m 螺旋直径65mm | 台 | 1.00 | 设备中心 | 伍尔特、阿特拉斯、英格索兰 | 二号线一期 |
| 22 | 油桶推车 | 适用于208l油桶叉装搬运 额定起重量大于300kg起升高度大于200mm | 台 | 1.00 | 检修二中心 | 国产 | 二号线一期 |
| 23 | 电动吹尘器 | 功率：800瓦 空气流量：240-450ipm | 个 | 1.00 | 设备中心 | 博世、牧田、麦太保 | 二号线一期 |
| 24 | 潜水泵 | WQD10-10-0.75（220V) 排除口径40mm，额定流量10m³/h，扬长10m，功率0.75KW | 台 | 1.00 | 设备中心 | 无要求 | 二号线一期 |
| 25 | 气泵 | 电压（V)：220 功率(W)：1100 气缸(mm)：63.7x11.8x4 转速(r.p.m.)：1380 压力(Bar)：7.0公斤 排气量(L/min)：80 储气罐(L)：50  外形尺寸(LxWxH cm)：73x36x66.5 | 个 | 1.00 | 设备中心 | 奥突斯、志高 | 二号线一期 |
| 26 | 电子听诊器 | 参考品牌及型号： SKF TMST3 | 个 | 1.00 | 检修二中心 | SKF | 二号线一期 |
| 27 | 废轮对 | 带轴箱 直径840mm AR1354 轮毂135mm | 个 | 1.00 | 设备中心 | 无要求 | 二号线一期 |
| 28 | 移动式升降平台 | GTWY-14(参考）14M 最大平台高度：≥14m  最大作业高度：≥13.7m  额定载荷：≥250kg  允许载人数：≥2人  平台尺寸：≤1800×≤690mm  电源电压：DC24v，交直流两用  电池容量：≥120Ah,采用通用可替换电池  电机功率：≥1.5kw  运输状态尺寸：1970×1100×2500mm  自重：约930kg  行走方式：电动助力  行走电机功率：≥0.7kw  符合JG/T5103-1998行业标准和GB25849-2010国家标准 | 台 | 1.00 | 客运二部（机电中心、低压供电） | 珠海及力、浙江鼎力、宁波永固 | 二号线一期 |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；**