# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **线路** |
| 1 | 分段绝缘器 | FDJYQ-CWL-1 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | 台 | 1 | 维修工程部供电一中心 | 一号线二期 |
| 2 | 分段绝缘器 | FDJYQ-CWL-2 | 浙江旺隆轨道交通设备有限公司 | 台 | 1 | 维修工程部供电一中心 | 一号线二期 |
| 3 | 分段绝缘器导滑板 | EJG 3181/302-0，柔性 | 法国加朗 | 套 | 2 | 维修工程部供电一中心 | 一号线二期 |
| 4 | 接触线接头线夹 | T120型 | 无要求 | 个 | 4 | 维修工程部供电一中心 | 一号线二期 |
| 5 | 馈线绝缘子 | 瓷。最小弯曲破坏符合 4.2KN.M；最小拉伸破坏符合：70KN；最小爬距：250mm；1min工频耐受电压：60KV（干）30KV（湿）。 适配GZ-1.5/3000隔离开关  | 苏州电瓷厂 | 个 | 4 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 6 | 刚性悬挂用针式绝缘子 | 32467W，最小爬距：250mm；1min工频耐受电压：60KV（干）30KV（湿）。适配PAC110刚性接触网 | 苏州电瓷厂 | 个 | 10 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 7 | 分段绝缘器导流滑板 | 655.300.002 | 瑞士AF | 套 | 1 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 8 | 分段绝缘器导流滑板 | EJG 3181/302-01柔性 | 法国加朗 | 套 | 1 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 9 | 耳环悬式绝缘子 | xwp2-70T，最小爬距：250mm；1min工频耐受电压：60KV（干） 30KV（湿） | 苏州电瓷厂 | 个 | 2 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 10 | 避雷器 | YH10WL-2.4/4.9 TLB，避雷器的爬电距离≥360mm抗弯负荷≥300N额定电压 2000Vl 持续运行电压 2000Vl 标称放电电流 10kAl 额定大电流 100kAl 残压 ≤4.80kV（8/20㎲、10kA下）l 2ms 方波通流容量（18 次） ≥1200Al 直流 1mA 参考电压 ≥2.60kVl 0.75 倍直流 1mA 参考电压下漏电流 ≤50 ㎂  | 西安安特高压电器有限公司 | 套 | 2 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 11 | 避雷器 | YH10WL-2.0/4.8TL，避雷器的爬电距离≥360mm抗弯负荷≥300N额定电压 2000Vl 持续运行电压 2000Vl 标称放电电流 10kAl 额定大电流 100kAl 残压 ≤4.80kV（8/20㎲、10kA下）l 2ms 方波通流容量（18 次） ≥1200Al 直流 1mA 参考电压 ≥2.60kVl 0.75 倍直流 1mA 参考电压下漏电流 ≤50 ㎂  | 西安安特高压电器有限公司 | 套 | 2 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 12 | 手动隔离开关 | 带接地刀闸 DC1500V/3150A， | 斯第华电气有限公司 | 台 | 1 | 维修工程部供电二中心 | 二号线一期 |
| 13 | 辙叉心 | 50kg/m钢轨7号5米间距交叉渡线，7号A型辙叉 | 中铁宝桥 | 根 | 1 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 14 | 辙叉心 | 50kg/m钢轨7号5米间距交叉渡线，7号B型辙叉 | 中铁宝桥 | 根 | 1 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 15 | 短轨 | 50kg/m钢轨7号5米间距交叉渡线高锰钢整铸短轨，CG50-5-7，1.76米长 | 中铁宝桥 | 根 | 1 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 16 | 辙叉心 | 50kg/m钢轨7号5米间距交叉渡线，3.5号锐角 | 中铁宝桥 | 根 | 1 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 17 | 护轨 | 43kg/m， 3米长，与7号5米间距交叉渡线A/B型辙叉配套 | 中铁宝桥 | 根 | 2 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 18 | 护轨 | 50kg/m， 2.15米长，与3.5号锐角辙叉心配套的相互对称的两根护轨 | 中铁宝桥 | 根 | 2 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 19 | 辙叉心 | 50kg/m钢轨7号5米间距交叉渡线，3.5号钝角 | 中铁宝桥 | 根 | 1 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 20 | 排涝抢险车抽水管 | 8寸 3.5米/套 | 南汽 | 套 | 3 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 21 | 排涝抢险车排水管 | 5寸 33米/卷 | 南汽 | 套 | 6 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 22 | 集尘器滤芯FILTER | 编号；3401911 HARSCO RGH30 C 钢轨打磨车配套 | harsco（美国） | 个 | 10 | 维修工程部工务二中心 | 二号线一期 |
| 23 | 集尘器滤芯FILTER | 编号；3401911 HARSCO RGH30 C 钢轨打磨车配套 | harsco（美国） | 个 | 14 | 维修工程部工务一中心 | 一号线一期 |
| 24 | 防火帘SPARK CURTAIN SIDE | 编号;414184 长度69.5英寸 HARSCO RGH30 C 钢轨打磨车配套 | harsco（美国） | 块 | 24 | 维修工程部工务一中心 | 一号线一期 |
| 25 | 防火帘SPARK CURTAIN, END | 编号;414185 长度41.5英寸 HARSCO RGH30 C 钢轨打磨车配套 | harsco（美国） | 块 | 24 | 维修工程部工务一中心 | 一号线一期 |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符。**