# 第三章 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **参考品牌** |
| 1 | 净水直饮机 | 箱体材质：不锈钢做三防喷涂，内胆可清洗连续式加热，电脑控制步进给水，LED屏显时间控制 功率：6KW；电源：220V 50HZ到预设流量提醒24H之后，自动停机。额定容量；不低于60L，有缺水显示保护首次连续开水量：不低于50L出水温度：不低于95-100°有防干烧、防漏电、防开盖、防乱设置、防蒸汽、超高温保护、超高压保护，溢水保护等多重安全保护功能。使用水处理系统：反渗透系统过滤级数：5级净化系统出水方式：采用点按式出水按键智能管理：微电脑控制冲洗方式：自动冲洗增压泵：iDIY超强稳压泵报价内含有一切配件（增长水管、三角阀等），含三组过滤设备更换费用参考型号：艾迪卫商务直饮一体机，ES-17 | 台 | 1 | 艾迪卫威可利华仕力 |
| 2 | 电茶水炉 | 参数：水胆容量（升）：不小于40升 供水量（升/时）：55升/时 功率：3KW 电源：220V 50HZ配件：带同品牌原装配套底座，有接水盘，不溅水，有防溅水板，底座带三桶四级过滤滤芯，含三组更换滤芯。特点：可定时开机，关机，微电脑控制；开机后，5分钟即有开水饮用；步进煮水，连续供水；煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽的现象；全聚氨脂保温，箱体不烫手；内置净水功能。报价内含一切配件（减压阀.增长水管.三角阀等）参考型号：艾迪卫EW-L2 | 个 | 3 | 碧丽华仕力艾迪卫 |
| 3 | 过滤装置 | 产品尺寸：430\*130\*380(mm)出水流量：1.5L/min适用水压：0.1-0.5MPa安装方式：台下、壁挂滤芯组合：聚丙烯熔喷滤芯+颗粒活性炭滤芯+压缩活性炭滤芯+超滤膜滤芯+后置活性炭滤芯（单价包含三次参考型号同款的过滤装置的更换费用）参考型号：沁园QG-U-1004 | 个 | 67 | 天沁金时泉沁园 |

**注：（1）表中数量为预计使用总量，按照每批次实际采购数量结算。**

 **（2）报价申请人报价应包括：货物价格及出厂检验费、运输费、装卸费、各种税费、保险费、验收费、培训费、包装费、专利费、质保期所需相关的服务费用以及报价申请人企业利润、税金和政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等一切费用。**

**（3）供应商所报型号的参数不得低于参考型号**