# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **线路** | **配套设备名称及型号** |
| 1 | 空压机空气过滤器芯 | WELPURE PE-95-160 | 指定品牌：上海微滤 | 个 | 142 | 检修一中心92,检修二中心50 | 1A&2A | 压缩机组：8.120.2.321.144.9 |
| 2 | 空压机排油孔垫圈 | Φ22×Φ18，紫铜 | 指定品牌：伍尔特 | 个 | 50 | 检修一中心 | 1A |  |
| 3 | 空压机注油孔垫圈 | Φ36×Φ30.5×2.5，紫铜 | 指定品牌：伍尔特 | 个 | 50 | 检修一中心 | 1A |  |
| 4 | 牵引模块进风口温度传感器 | A5E03629339 | 指定品牌：西门子 | 个 | 2 | 检修一中心 | 1A |  |
| 5 | 斜流通风机 | DEGXF4.6C | 指定品牌：克莱特菲尔 | 台 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 6 | 碳滑板 | DK2006 | 指定品牌：苏州东南佳 | 根 | 16 | 检修一中心 | 1A |  |
| 7 | 客室座椅电加热温控器 | 60TL60-10C | 指定品牌：江苏九州 | 个 | 3 | 检修一中心 | 1A |  |
| 8 | 机组电加热二级熔断丝（包含瓷座） | G5A01144C | 指定品牌：江苏九州 | 个 | 3 | 检修一中心 | 1A |  |
| 9 | 客室座椅电加热温度保护开关（包含瓷座） | G4A01110C | 指定品牌：江苏九州 | 个 | 3 | 检修一中心 | 1A |  |
| 10 | 司机室通风单元出风口 | 2090.0002 | 指定品牌：石家庄国祥 | 个 | 8 | 检修一中心 | 1A |  |
| 11 | 渡板连杆组成 | UFD56-07-00-00 | 指定品牌：青岛欧特美 | 件 | 5 | 检修一中心 | 1A |  |
| 12 | 连杆机构组成（贯通道顶板） | UFD49-02-05-00 | 指定品牌：青岛欧特美 | 件 | 2 | 检修一中心 | 1A |  |
| 13 | 全自动车钩中心枢轴上的润滑喷嘴防尘盖 | 货号：TSK.254325 10 0 | 指定品牌：福伊特 | 个 | 220 | 检修一中心60，检修二中心160 | 1A&2A |  |
| 14 | 轮缘润滑喷嘴 | DSP407011220430 | 指定品牌：株洲电力机车有限公司 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 15 | M41风机 | K3G280-AK54-21(西门子订单号：A2V00001305767） | 指定品牌：西门子 | 台 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 16 | 蓄电池充电机模块 | BLG-012-B3.05-0（西门子订单号：A2V00001820688） | 指定品牌：西门子 | 台 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 17 | 蓄电池长连接片 | 4144242005  CONNECTOR F1/2 L-L 93/35X3 | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 100 | 检修一中心 | 1A |  |
| 18 | 蓄电池短连接片 | 4144242175 CONNECTOR F1/2 L-L 63/35x3 | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 50 | 检修一中心 | 1A |  |
| 19 | 数据线 | MiniProf测量数据线 | 无品牌要求 | 根 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 20 | 高效过滤器滤芯 | BDY460 | 指定品牌：广东标顶 | 个 | 34 | 检修一中心 | 1B |  |
| 21 | O级过滤器滤芯 | BDY479 | 指定品牌：广东标顶 | 个 | 34 | 检修一中心 | 1B |  |
| 22 | 微油过滤器滤芯 | BDY45902 | 指定品牌：广东标顶 | 个 | 34 | 检修一中心 | 1B |  |
| 23 | 空滤芯 | F05140401 | 指定品牌：广东标顶 | 个 | 34 | 检修一中心 | 1B |  |
| 24 | 油过滤器 | F14130101 | 指定品牌：广东标顶 | 个 | 34 | 检修一中心 | 1B |  |
| 25 | 油细分离器 | F01130101 | 指定品牌：广东标顶 | 个 | 34 | 检修一中心 | 1B |  |
| 26 | 防反二极管 | ZP8 600-36-SB\\LSFA-1 | 指定品牌：时代 | 个 | 2 | 检修一中心 | 1B |  |
| 27 | 辅逆控制单元 | TE6978202000 | 指定品牌：时代 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1B |  |
| 28 | 驱动板（逆变） | 时代电气 货号：TE003-337100 | 指定品牌：时代电气 | 块 | 2 | 检修二中心 | 2A | 牵引逆变器DC1500V, tPower-TN3 |
| 29 | 驱动板（斩波） | 时代电气 货号：TE003-338600 | 指定品牌：时代电气 | 块 | 2 | 检修二中心 | 2A | 牵引逆变器DC1500V, tPower-TN3 |
| 30 | 脉冲分配板 | 时代电气 货号：TE003-443000 | 指定品牌：时代电气 | 块 | 2 | 检修二中心 | 2A | 牵引逆变器DC1500V, tPower-TN3 |
| 31 | 蓄电池单体紧固螺栓 | 型号：A2-70 M8\*14mm | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 100 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 32 | 蓄电池单体螺栓垫片 | 型号：B-8 DIN137-1.4301 绝缘标准DIN137-1.4301 | 指定品牌：荷贝克 | 片 | 100 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 33 | 蓄电池电气连接插头（预留温度传感器接口） | 荷贝克 ENDCABLE+SOCKET LV160 FOR 4016288700 +TP 插头(铁箱A带电气箱) | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 2 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 34 | 蓄电池电气连接插座（预留温度传感器接口器） | 荷贝克 ENDCABLE+PLUG LV160 FOR 4006288701 +TP 插座(箱A带电气箱) | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 2 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 35 | 蓄电池电气连接插头（不带温度传感器） | 荷贝克 ENDCABLE+SOCKET LV160 FOR 4016288701 插头(箱B不带电气箱使用) | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 2 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 36 | 蓄电池电气连接插座（不带温度传感器） | 荷贝克 ENDCABLE+PLUG LV160 FOR 4006288702插座(箱B不带电气箱使用) | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 2 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 37 | 蓄电池连接螺栓绝缘防护条 | 荷贝克 INSULAT.PROFILE F.CONN.35X3/6 EXTR.GREEN 绿色绝缘条， 730 MM | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 5 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 38 | 蓄电池连接螺栓绝缘防护条 | 荷贝克 INSULAT.PROFILE F.CONN.35X3/6 EXTR.GREEN 绿色绝缘条， 550 MM | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 15 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 39 | 蓄电池连接螺栓绝缘防护条 | 荷贝克 INSULAT.PROFILE F.CONN.35X3/6 EXTR.GREEN 绿色绝缘条， 100 MM | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 120 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 40 | 黑色绝缘套 | 荷贝克 COVER HOOD FOR END-TERMINAL 黑色绝缘套 | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 4 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
| 41 | 标准透气阀 | 荷贝克 VENT PLUG S21 STANDARD NEW 标准透气阀 新式 | 指定品牌：荷贝克 | 个 | 20 | 检修二中心 | 2A | 蓄电池FNC140MR2 |
|  | 合计： |  |  |  | 1244 |  |  |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符;**