# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求部门 | 线路 | 品牌要求 | 备注 |
|
|
| 1 | 室内单模光缆 | GYFTZA-4B1（带缆盘） | 米 | 1000 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 2 | 室外单模光缆 | GYTZA53-12B1（带缆盘） | 米 | 2000 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | UTP-CAT6 | 米 | 4000 | 通号维修中心 | 全线 | 安普、康普、罗格朗 |  |
| 4 | 尾纤（5米） | FC-FC 单模 | 根 | 300 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 5 | 尾纤（20米） | FC-LC 单模 | 根 | 140 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 6 | 6类成品网络跳线 | CAT6 1.5米 | 根 | 36 | 通号维修中心 | 全线 | 绿联、正泰、秋叶原 |  |
| 7 | 6类成品网络跳线 | CAT6 20米 | 根 | 68 | 通号维修中心 | 全线 | 绿联、正泰、秋叶原 |  |
| 8 | 明装线槽 | 铝合金穿线槽30\*20底部带胶明装线槽,4米/根 | 米 | 600 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 9 | 网线插座面板（含网络模块） | 白色、双口、双千兆六类网线插座面板、86型 | 个 | 35 | 通号维修中心 | 全线 | 公牛、西门子、施耐德 |  |
| 10 | 带线拖线板 | 独立开关、10A、4插位分控 1.8米 | 个 | 35 | 通号维修中心 | 全线 | 公牛、西门子、欧普 |  |
| 11 | 电源线 | WDZ-RYY3\*2mm² | 米 | 800 | 通号维修中心 | 全线 | 公牛、正泰、德力西 |  |
| 12 | PDU | 8位 19英寸 5米 16A大功率插座 | 个 | 18 | 通号维修中心 | 全线 | 公牛、飞利浦、正泰 |  |
| 13 | 光纤切割刀 | 型号：住友FC-6S、切割直径125、外观尺寸102\*80\*46mm、切割角度0.5°，应用光纤硅光纤，刀刃寿命48000次 | 个 | 4 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 14 | 壁挂箱 | 型号：W2.6409；挂墙式、外形尺寸600\*440\*502mm（含M6方螺栓十套、壁挂膨胀螺栓4套）防护等级IP20，符合19英寸标准 12U机柜 | 个 | 15 | 通号维修中心 | 全线 | 图腾机柜、三拓机柜、京峰机柜 |  |
| 15 | RJ45水晶头 | RJ45 组合式、七类屏蔽水晶头 | 个 | 200 | 通号维修中心 | 全线 | 山泽、安普康、绿联 |  |
| 16 | 24口NDF架 | NDF-624 工程级六类配线架机架式千兆24口6类19英寸1U | 个 | 15 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 17 | 24口ODF架 | FC机架式光纤配线架(24口）19英寸1U | 个 | 3 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 18 | 12口ODF架 | FC机架式光纤配线架(12口）19英寸1U | 个 | 12 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 19 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器，发送器型号：TL-FC311A-20、接收器型号：TL-FC311B-20 | 套 | 2 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 20 | HDMI线 | 长15米，标准HDMI接口，支持分辨率1920\*1080/60HZ | 根 | 1 | 通号维修中心 | 全线 | 飞利浦、绿联、秋叶源 |  |
| 21 | 金属穿线软管 | 金属波纹管不锈钢护线软管，内径20mm(配套接头60个） | 米 | 80 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 22 | 网络终端盒 | 12口光纤终端盒，FC接口，带法兰头 | 个 | 1 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 23 | 长方形线缆标签纸 | 整张尺寸A4、单张尺寸58\*25mm、白色、防水、10张/袋 | 袋 | 5 | 通号维修中心 | 全线 | 汉唐、精臣、昕维 |  |
| 24 | 塑料膨胀螺丝 | M8\*40+配304平头螺丝 尼龙 | 套 | 900 | 通号维修中心 | 全线 | 无品牌要求 |  |
| 25 | 光纤跳线 | 康普LC-LC 单模10米 | 对 | 6 | 机自维修中心 | 1号线 | 康普 |  |
| 26 | 光纤跳线 | 康普FC-FC 单模10米 | 对 | 4 | 机自维修中心 | 1号线 | 康普 |  |
| 27 | 光纤跳线 | 康普SC-FC 单模3米 | 对 | 10 | 机自维修中心 | 1号线 | 康普 |  |
| 28 | 光纤跳线 | 康普SC-FC 单模10米 | 对 | 8 | 机自维修中心 | 1号线 | 康普 |  |
| 29 | 光纤跳线 | 康普SC-FC 单模5米 | 对 | 10 | 机自维修中心 | 1号线 | 康普 |  |
| 30 | 网线 | 康普超五类 | 箱 | 3 | 机自维修中心 | 1号线 | 康普 |  |
| 31 | 电缆 | 橡胶电缆线 3\*4平方 | 米 | 40 | 机自维修中心 | 1号线 | 东方、球冠、熊猫 |  |
| 32 | 光缆 | 8芯 单模 | 米 | 200 | 机自维修中心 | 1号线 | 东方、球冠、熊猫 |  |
| 33 | 光电转换器 | 卓越MC210 单模AC220V | 个 | 4 | 机自维修中心 | 1号线 | 卓越 |  |
| 34 | DVI视频延长器 | DVI、RJ45网口 | 套 | 4 | 机自维修中心 | 1号线 | 中卜 |  |
| 35 | KVM视频延长器（光端机） | 中卜AD-1025 DVI、两个USB口、音频接口、SC单模单芯 | 套 | 1 | 机自维修中心 | 1号线 | 中卜 |  |
| 36 | 光纤熔接盒 | 16口、含法兰接头 FC | 个 | 2 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 37 | 光纤熔接盒 | 8口、含法兰接头 FC | 个 | 10 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 38 | A4线缆标签 | 欣码 全白 25张/包 | 包 | 5 | 机自维修中心 | 1号线 | 欣码 |  |
| 39 | RS422光电隔离中继器 | 宇泰UT-509 带电源适配器 | 个 | 4 | 机自维修中心 | 1号线 | 宇泰 |  |
| 40 | 电容 | 400V 4700μF螺栓型 | 个 | 6 | 机自维修中心 | 1号线 | 江海 |  |
| 41 | 视频转换接头 | DP转VGA | 个 | 10 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 42 | 化学锚栓 | M12\*80 产品强度: 6.8级 材质: 304不锈钢 | 个 | 30 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 43 | 化学锚栓 | M16\*100 产品强度: 6.8级 材质: 304不锈钢 | 个 | 30 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 44 | 角向切割片 | BOSCH 2 608 600 848（参考） 100\*1.2\*16 切割片 BOSCH | 盒 | 1 | 机自维修中心 | 1号线 | 博世 |  |
| 45 | 不锈钢板 | 厚度2mm（1220\*2440） 材质不锈钢304 | 张 | 2 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 46 | 不锈钢板 | 厚度3mm（1220\*2440） 材质不锈钢304 | 张 | 2 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 47 | 23#电工胶带绝缘胶带乙丙橡胶自粘带 | 23# 乙丙橡胶自粘带 3M | 个 | 10 | 机自维修中心 | 1号线 | 3M |  |
| 48 | 电锤转换接头三件套 | 1/2 （12.5mm）3/8（9.5mm）1/4（6.3mm) 40CR合金 电锤转换接头 | 套 | 2 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 49 | 锚固粘结剂 | HIT HY200-R 500ML 喜利得 | 支 | 3 | 机自维修中心 | 1号线 | 喜利得 |  |
| 50 | 不锈钢扁铁 | 3\*30（mm） 长度6米 304不锈钢 | 根 | 2 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 51 | 不锈钢角钢 | 40\*40\*4（mm） 长度6米 304不锈钢 | 根 | 2 | 机自维修中心 | 1号线 | 无品牌要求 |  |
| 52 | 乐泰411瞬干胶 强力金属塑料胶水 | 乐泰411 20G（克） | 瓶 | 150 | 机自维修中心 | 1号线 | 乐泰 |  |
| 53 | 开关电源 | 明玮 RD-65B | 个 | 1 | 机自维修中心 | 1号线 | 明玮 |  |
| 54 | 开关电源 | 诚联 CL-B1-50-LB | 个 | 3 | 机自维修中心 | 1号线 | 诚联 |  |
| 55 | LED面框灯 | 外观尺寸：长120cm\*宽20cm\*高11cm灯；内部两根LED灯条；灯条色温：6000-6500k,； | 套 | 140 | 机自维修中心 | 1号线 | 雷士、飞利浦、欧司朗 |  |
| 56 | LED灯条 | 色温：6500K；与LED面板灯配套 | 根 | 30 | 机自维修中心 | 1号线 | 雷士、飞利浦、欧司朗 |  |
| 57 | LED适配器 | 与LED面板灯配套 | 个 | 30 | 机自维修中心 | 1号线 | 雷士、飞利浦、欧司朗 |  |
|  | 合计 |  |  | 11035 |  |  |  |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符;**