#

# 第三章 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称  | 规格型号 | 技术参数及要求 | 单位 | 需求数量 | 需求部门（中心） | 参考品牌 |
| 1 | 　 | ControlLogix 处理器模块，8 MB | 1756-L73（参考） | 　 | 块 | 1 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 2 | 　 | ControlNet 高性能通讯模块，冗余介质 | 1756-CN2R（参考） | 　 | 块 | 1 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 3 | 　 | 16点数字输入模块 | 1794-IB16（参考） | 　 | 块 | 2 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 4 | 　 | 16点数字输出模块 | 1794-OB16（参考） | 　 | 块 | 2 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 5 | 　 | 12点模拟输入模块 | 1794-IE12（参考） | 　 | 块 | 2 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 6 | 　 | 12点模拟输出模块 | 1794-OE12（参考） | 　 | 块 | 1 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 7 | 　 | 就地控制器 | SSRC-4（参考） | 　 | 个 | 4 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 8 | 　 | 就地控制器 | SSRC-2（参考） | 　 | 个 | 2 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 9 | 　 | 机电一体化锁 | L9095PEL-RX-03B-630-LH-24-DT= 2” （参考）,工作电压24VDC | 　 | 把 | 2 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 10 | 　 | 磁力锁 | 3300U-DSM-MBS-L1（参考）,工作电压24VDC | 　 | 把 | 5 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 11 | 　 | 可视对讲设备 | JP-DA（参考） | 　 | 个 | 4 | 机自三车间 | AIPHONE、三星、日立 |
| 12 | 　 | 开门按钮 | 5TD0103-1CC1（参考） | 86型 | 个 | 20 | 机自三车间 | 西门子、施耐德、松下 |
| 13 | 　 | 开关电源 | RS-75-24（参考） | 　 | 个 | 10 | 机自三车间 | 台湾明纬、施耐德、西门子 |
| 14 | 　 | 气灭紧急操作说明牌 | 定制 | 　 | 个 | 6 | 机自三车间 | 无品牌要求 |
| 15 | 　 | 启动瓶选择阀标牌 | 定制 | 　 | 个 | 39 | 机自三车间 | 无品牌要求 |
| 16 | 　 | 进入气灭保护区标识牌 | 定制 | 　 | 个 | 39 | 机自三车间 | 无品牌要求 |
| 17 | 　 | 双切装置控制器 | OTM-C111D4F（参考） | 　 | 个 | 30 |  机自一车间  | ABB、施耐德、西门子 |
| 18 | 　 | 蓄电池 | S512/65（参考） | 　 | 节 | 16 |  机自一车间  | 埃克塞德科技、阳光、松下 |
| 19 | 　 | 水泵变频器 | ACS510-01-031A-4（参考） | 　 | 个 | 1 |  机自一车间  | ABB、施耐德、罗克韦尔 |
| 20 | 　 | 控制模块 | 控制模块carrier（参考） | 　 | 个 | 3 |  机自一车间  | 开利、美的、格力 |
| 21 | 　 | 风机涡轮套组 | G4100(1)WBYZ配套 | 盾安空调机组配套 | 套 | 1 |  机自一车间  | 盾安、上虞风机、镇江风机 |
| 22 | 　 | 压缩机 | E656DHD-65D2Y（参考） | 　 | 个 | 1 |  机自一车间  | 日立、格力、海信 |
| 23 | 　 | 电机 | 1LG0130-4AA70-Z（参考） | 　 | 只 | 4 |  机自一车间  | 西门子、三菱、日立 |
| 24 | 　 | 脚踏式冲水阀 | 雅花PAN-F（参考）  | 　 | 个 | 3 |  机自一车间  | 乐家、九牧、TOTO |
| 25 | 　 | 小便池感应器 | 盛客-S（参考）入墙式，电镀面板，干电池型 | 　 | 个 | 3 |  机自一车间  | 乐家、九牧、TOTO |
| 26 | 　 | 机械密封 | 配赛莱默水泵型号 HSC-S 6X8X12XL的密封 | 　 | 套 | 2 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 27 | 　 | 电动调节执行器 | JG/T-9-IV | 　 | 个 | 7 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 28 | 　 | 半自动执行器 | JG/F-2-1 | 　 | 个 | 8 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 29 | 　 | 节能灯 | 2u螺口11w，暖色 | 　 | 个 | 700 |  机自一车间  | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 30 | 　 | 节能灯 | E27螺口11W、3U，冷白 | 　 | 个 | 150 |  机自一车间  | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 31 | 　 | 节能灯 | E27螺口14W、3U，冷白 | 　 | 个 | 150 |  机自一车间  | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 32 | 　 | LED筒灯 | NLED9256A，开孔尺寸：150mm色温：5700K | 　 | 个 | 50 |  机自一车间  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 33 | 　 | T5日光灯管 | T5-28W（TL28/865 YZ28RL16/G） | 　 | 根 | 700 |  机自一车间  | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 34 | 　 | T8日光灯管 | T8-36W（T8/765、功率：36W） | 　 | 根 | 100 |  机自一车间  | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 35 | 　 | T8电子镇流器 | PAK013020 | 　 | 个 | 40 |  机自一车间  | 三雄极光、飞利浦、雷士 |
| 36 | 　 | 射灯 | 型号：GU5.3；功率：20W | 　 | 套 | 10 |  机自一车间  | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 37 | 　 | T5高效节能荧光灯 | 功率：28W,色温：6500K(YZ28RR16) | 　 | 根 | 300 |  机自一车间  | 三雄极光、飞利浦、雷士 |
| 38 | 　 | 密封胶 | 587有机硅垫片密封胶单双组份：单组份化学基质：硅胶固化时间：72小时硬度：33 A拉伸率：350% | 　 | 只 | 2 |  机自一车间  | 乐泰、汉高百达、3M |
| 39 | 　 | 防火泥 | 固态 | 　 | 千克 | 100 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 40 | 　 | 橡塑保温板 | 20MM厚度 | 　 | 平方 | 200 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 41 | 　 | 制冷剂 | R410A | 　 | 千克 | 100 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 42 | 　 | Y型过滤器 | DN25 | 　 | 个 | 2 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 43 | 　 |  PPR管  | DN40  | 　 | 米 | 84 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 44 | 　 | PPR三通  | DN40\*20  | 　 | 个 | 40 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 45 | 　 | PPR立体直角三通  | DN40   | 　 | 个 | 2 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 46 | 　 | PPR内丝弯头 | DN20\*15 内丝15 90度 | 　 | 个 | 50 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 47 | 　 | PPR外丝接头 | DN40\*40  | 　 | 个 | 2 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 48 | 　 | PPR弯头 | DN20 90° | 　 | 个 | 50 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 49 | 　 | 不锈钢U型卡箍 | DN40 含配套M5沉头螺丝 尼龙打结膨胀 | 　 | 个 | 100 |  机自一车间  | 无品牌要求 |
| 50 | 　 | 监控摄像机（含支架、专用电源） | DS-2CD2326XX-JJKF（参考） | 　 | 个 | 16 |  通号一车间  | 海康威视、大华、三星 |
| 51 | 　 | 监控硬盘录像机 | DS-7708N-K4/8路（参考） | 　 | 个 | 2 |  通号一车间  | 海康威视、大华、三星 |
| 52 | 　 | 储存模块 | 工业级ST4000VX000（参考），SATA3.0 | 　 | 个 | 3 |  通号一车间  | 希捷、西部数据、东芝 |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符;**