# 

# 第三章 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 单位 | 需求数量 | 需求部门（中心） | 参考品牌 |
| 1 |  | ControlLogix 处理器模块，8 MB | 1756-L73（参考） |  | 块 | 1 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 2 |  | ControlNet 高性能通讯模块，冗余介质 | 1756-CN2R（参考） |  | 块 | 1 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 3 |  | 16点数字输入模块 | 1794-IB16（参考） |  | 块 | 2 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 4 |  | 16点数字输出模块 | 1794-OB16（参考） |  | 块 | 2 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 5 |  | 12点模拟输入模块 | 1794-IE12（参考） |  | 块 | 2 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 6 |  | 12点模拟输出模块 | 1794-OE12（参考） |  | 块 | 1 | 机自三车间 | 罗克韦尔、三菱、西门子 |
| 7 |  | 就地控制器 | SSRC-4（参考） |  | 个 | 4 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 8 |  | 就地控制器 | SSRC-2（参考） |  | 个 | 2 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 9 |  | 机电一体化锁 | L9095PEL-RX-03B-630-LH-24-DT= 2” （参考）,工作电压24VDC |  | 把 | 2 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 10 |  | 磁力锁 | 3300U-DSM-MBS-L1（参考）,工作电压24VDC |  | 把 | 5 | 机自三车间 | Schlage、安朗杰、英格索兰 |
| 11 |  | 可视对讲设备 | JP-DA（参考） |  | 个 | 4 | 机自三车间 | AIPHONE、三星、日立 |
| 12 |  | 开门按钮 | 5TD0103-1CC1（参考） | 86型 | 个 | 20 | 机自三车间 | 西门子、施耐德、松下 |
| 13 |  | 开关电源 | RS-75-24（参考） |  | 个 | 10 | 机自三车间 | 台湾明纬、施耐德、西门子 |
| 14 |  | 气灭紧急操作说明牌 | 定制 |  | 个 | 6 | 机自三车间 | 无品牌要求 |
| 15 |  | 启动瓶选择阀标牌 | 定制 |  | 个 | 39 | 机自三车间 | 无品牌要求 |
| 16 |  | 进入气灭保护区标识牌 | 定制 |  | 个 | 39 | 机自三车间 | 无品牌要求 |
| 17 |  | 双切装置控制器 | OTM-C111D4F（参考） |  | 个 | 30 | 机自一车间 | ABB、施耐德、西门子 |
| 18 |  | 蓄电池 | S512/65（参考） |  | 节 | 16 | 机自一车间 | 埃克塞德科技、阳光、松下 |
| 19 |  | 水泵变频器 | ACS510-01-031A-4（参考） |  | 个 | 1 | 机自一车间 | ABB、施耐德、罗克韦尔 |
| 20 |  | 控制模块 | 控制模块carrier（参考） |  | 个 | 3 | 机自一车间 | 开利、美的、格力 |
| 21 |  | 风机涡轮套组 | G4100(1)WBYZ配套 | 盾安空调机组配套 | 套 | 1 | 机自一车间 | 盾安、上虞风机、镇江风机 |
| 22 |  | 压缩机 | E656DHD-65D2Y（参考） |  | 个 | 1 | 机自一车间 | 日立、格力、海信 |
| 23 |  | 电机 | 1LG0130-4AA70-Z（参考） |  | 只 | 4 | 机自一车间 | 西门子、三菱、日立 |
| 24 |  | 脚踏式冲水阀 | 雅花PAN-F（参考） |  | 个 | 3 | 机自一车间 | 乐家、九牧、TOTO |
| 25 |  | 小便池感应器 | 盛客-S（参考）入墙式，电镀面板，干电池型 |  | 个 | 3 | 机自一车间 | 乐家、九牧、TOTO |
| 26 |  | 机械密封 | 配赛莱默水泵型号 HSC-S 6X8X12XL的密封 |  | 套 | 2 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 27 |  | 电动调节执行器 | JG/T-9-IV |  | 个 | 7 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 28 |  | 半自动执行器 | JG/F-2-1 |  | 个 | 8 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 29 |  | 节能灯 | 2u螺口11w，暖色 |  | 个 | 700 | 机自一车间 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 30 |  | 节能灯 | E27螺口11W、3U，冷白 |  | 个 | 150 | 机自一车间 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 31 |  | 节能灯 | E27螺口14W、3U，冷白 |  | 个 | 150 | 机自一车间 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 32 |  | LED筒灯 | NLED9256A，开孔尺寸：150mm色温：5700K |  | 个 | 50 | 机自一车间 | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 33 |  | T5日光灯管 | T5-28W（TL28/865 YZ28RL16/G） |  | 根 | 700 | 机自一车间 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 34 |  | T8日光灯管 | T8-36W（T8/765、功率：36W） |  | 根 | 100 | 机自一车间 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 35 |  | T8电子镇流器 | PAK013020 |  | 个 | 40 | 机自一车间 | 三雄极光、飞利浦、雷士 |
| 36 |  | 射灯 | 型号：GU5.3；功率：20W |  | 套 | 10 | 机自一车间 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |
| 37 |  | T5高效节能荧光灯 | 功率：28W,色温：6500K(YZ28RR16) |  | 根 | 300 | 机自一车间 | 三雄极光、飞利浦、雷士 |
| 38 |  | 密封胶 | 587有机硅垫片密封胶 单双组份：单组份 化学基质：硅胶 固化时间：72小时 硬度：33 A 拉伸率：350% |  | 只 | 2 | 机自一车间 | 乐泰、汉高百达、3M |
| 39 |  | 防火泥 | 固态 |  | 千克 | 100 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 40 |  | 橡塑保温板 | 20MM厚度 |  | 平方 | 200 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 41 |  | 制冷剂 | R410A |  | 千克 | 100 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 42 |  | Y型过滤器 | DN25 |  | 个 | 2 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 43 |  | PPR管 | DN40 |  | 米 | 84 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 44 |  | PPR三通 | DN40\*20 |  | 个 | 40 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 45 |  | PPR立体直角三通 | DN40 |  | 个 | 2 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 46 |  | PPR内丝弯头 | DN20\*15 内丝15 90度 |  | 个 | 50 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 47 |  | PPR外丝接头 | DN40\*40 |  | 个 | 2 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 48 |  | PPR弯头 | DN20 90° |  | 个 | 50 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 49 |  | 不锈钢U型卡箍 | DN40 含配套M5沉头螺丝 尼龙打结膨胀 |  | 个 | 100 | 机自一车间 | 无品牌要求 |
| 50 |  | 监控摄像机（含支架、专用电源） | DS-2CD2326XX-JJKF（参考） |  | 个 | 16 | 通号一车间 | 海康威视、大华、三星 |
| 51 |  | 监控硬盘录像机 | DS-7708N-K4/8路（参考） |  | 个 | 2 | 通号一车间 | 海康威视、大华、三星 |
| 52 |  | 储存模块 | 工业级ST4000VX000（参考），SATA3.0 |  | 个 | 3 | 通号一车间 | 希捷、西部数据、东芝 |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符;**