|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术要求及数量表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 规格型号、技术参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 软件部分 | 操作系统(两套) | Red Hat Enterprise Linux Server 版本6.5以上，标准版，1年服务 | 　 | 2 | 套 | 　 | 　 |  |
| 2 | 清分系统、线路中央系统基础编译平台升级 | 清分系统和线路中央系统核心应用的跨平台编译软件研发，并保证软件的高可用性  | 　 | 1 | 项 | 　 | 　 |  |
| 3 | 系统调整与发布 | 清分系统和线路中央系统核心应用的软件源代码修改，适应对应的虚拟化平台 | 　 | 1 | 项 | 　 | 　 |  |
| 4 | 硬件部分 | 测试虚拟化承载服务器采购 | 机架式4U服务器配备2颗至强Gold 6130及以上处理器，可扩展至4颗至少配备256G DDR4内存，可扩展至6TB至少配备4\*1.2T 10K硬盘，至少可以支持8个小型 (SFF) SAS/SATA 驱动器采用双电源冗余功能，配备 16 个 PCIe 3.0 扩展插槽，配备2张智能HBA卡，2块4通道千兆网卡，2块4通道万兆网卡有嵌入式的智能配置管理系统全国联保，质保3年，包括三年部件维修、三年人工维修和三年现场支持服务配备2颗至强Gold 6130及以上处理器，可扩展至4颗至少配备256G DDR4内存，可扩展至6TB至少配备4\*1.2T 10K硬盘，至少可以支持8个小型 (SFF) SAS/SATA 驱动器采用双电源冗余功能，配备 16 个 PCIe 3.0 扩展插槽，配备2张智能HBA卡，2块4通道千兆网卡，2块4通道万兆网卡有嵌入式的智能配置管理系统全国联保，质保3年，包括三年部件维修、三年人工维修和三年现场支持服务 | HP,Oracle,IBM　 | 1 | 台 | 　 | 　 |  |
| 5 | 服务器万兆网卡 | 服务器万兆网卡，与测试虚拟化承载服务器已配备的网卡参数保持一致，能够兼容使用 | 无品牌要求　 | 2 | 块 | 　 | 　 |  |
| 6 | 服务器硬盘 | 1.2T 10K SAS硬盘，与测试虚拟化承载服务器已配备的硬盘参数保持一致，能够兼容使用 | 无品牌要求　　 | 6 | 块 | 　 | 　 |  |
| 7 | 服务器内存 | 32G服务器内存，与测试虚拟化承载服务器已配备的内存参数保持一致，能够兼容使用 | 无品牌要求　　 | 6 | 条 | 　 | 　 |  |
| 8 | 测试费用 | 研发人员对于软件测试的费用 | 内部测试、现场调试及验收测试，并提供测试方案、测试结果报告等 | 　 | 1 | 项 | 　 | 　 |  |
| 9 | 出版文献费 | 出版文献费 | 论文发表等相关的费用 | 　 | 1 | 项 | 　 | 　 |  |
| 10 | 会务费 | 会务费 | 专家评审及验收等相关的费用 | 　 | 1 | 项 | 　 | 　 |  |