**技术要求及数量表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **参考品牌** | **单位/厂家** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
|  | 茶水炉 | 参考型号：威可利（WB-B-60L）  1.出水方式：二开水  2.供水量：开水90L/H  3.额定功率:3000W  4.电源：220V50HZ  5.过滤系统:RO400反渗透+6G压力桶  6.外型尺寸：60\*57\*163CM  7.适用水压：100-400KPA  8.水箱容量：60L 艾迪卫（EL-800G）  1.出水方式：二开水  2.供水量：≥80L/H  3.额定功率:3000W  4.电源：220V50HZ  5.过滤系统:RO400反渗透+6G压力桶  6.外型尺寸：42\*53\*141CM  7.适用水压：100-400KPA  8.水箱容量：60L  天沁（TQ-1010G3+2）  1.出水方式：二开水  2.供水量：开水90L/H  3.额定功率:3000W  4.电源：220V50HZ  5.过滤系统:RO400反渗透+6G压力桶  6.外型尺寸：40\*48\*124CM  7.适用水压：100-400KPA 8.水箱容量：60L | 威可利，艾迪卫，天沁 |  | 20 | 行政办公室 |  |
|  | 茶水炉过滤器滤芯 | 1.PP棉滤芯供应商须提供原厂疾病预防控制中心检验检测报告  2.CTO型碳棒滤芯供应商须提供原厂饮用水卫生安全产品卫生许可批件  3.GAC型一体式颗粒活性炭滤芯供应商须提供原厂饮用水卫生安全产品卫生许可批件  4.过滤器滤芯由供应商定期巡检更换，更换频率不低于三个月一次，保证车站运营期间人员用水安全及卫生  5.须能够与茶水炉配套使用  6.须提供原厂授权委托书 | 威可利，艾迪卫，三溢水 |  | 1560 | 行政办公室 |  |

**注 ：（1）茶水炉(包含所有配件)质保期为36个月，正式通过验收合格之日起；茶水炉过滤器滤芯不设质保期；**

**（2）报价申请人要求每三个月一次对茶水炉运转情况进行巡检和维护 ；**

**（3）报价申请人需提供原厂授权委托书。**