**技术要求及数量表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **参考品牌** | **单位/厂家** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
|  | 有线话筒 | 传感器类型: 动圈 拾音模式: 超心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 16 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -51,5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 2,7 mV/Pa 参考型号：舒尔Beta 58A  森海塞尔E945 DPA FA4018V | 舒尔、森海塞尔、DPA |  | 2 | 行政办公室 |  |
|  | 无线话筒 | 手持式发射机: 集成话筒振膜设计，-10 dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） 双通道接收机: 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 参考型号：舒尔BLX288/PG58  森海塞尔EW165G3(两台)  咪宝ACT-727 | 舒尔、森海塞尔、咪宝 |  | 1 | 行政办公室 |  |
|  | 话筒线 | 话筒卡农平衡线5米 | 无品牌要求 |  | 10 | 行政办公室 |  |
|  | VGA线 | 显示器连接线 | 无品牌要求 |  | 10 | 行政办公室 |  |
|  | 相机电池 | LP-E6N | 无品牌要求 |  | 2 | 行政办公室 |  |
|  | TYPE-C数据线 | TYPE-C数据线 | 无品牌要求 |  | 10 | 行政办公室 |  |
|  | Lighting数据线 | Lighting数据线 | 无品牌要求 |  | 10 | 行政办公室 |  |
|  | 单反相机 | 传感器尺寸：全画幅（36\*24mm） 有效像素：3040万像素 最高分辨率：6720×4480 短片拍摄：4096×2160（4K超清） 显示屏尺寸：3.2英寸 快门速度：1/8000至30秒 对角点数：61点（41个十字） 配件：32G高速闪存卡、外接闪光灯、原版相机包、锂电池、充电器、数据线、背带及其他官方自带配件 参考型号：佳能5D Mark IV 尼康 D850 莱卡M10-P | 莱卡、佳能、尼康 |  | 1 | 党委工作部 |  |
|  | 相机镜头 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头 镜头用途：中长焦镜头 最大光圈：F2.8  最小光圈：F32 焦距范围：70-200mm 等效焦距：112-320mm  最近对焦距离：1.2m 最大放大倍率：0.21倍 镜头卡口：与单反相机相匹配 配件：镜头软袋、遮光罩、镜头盖 参考型号：佳能EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 尼康AF-S 尼克尔 70-200mm f/2.8G ED VR II 徕卡APO Macro Summarit-S 120mm f/2.5 (CS) | 莱卡、佳能、尼康 |  | 1 | 党委工作部 |  |
|  | 电视机 | 屏幕尺寸： 60英寸  分辨率： 不低于1920\*1080 保修两年 包含安装支架及人工费 4K 安卓智能 | 康佳、TCL、创维 |  | 2 | 乘务一车间 |  |
|  | 单反相机 | 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：APS画幅（22.3\*14.9mm） 传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据 有效像素：2420万像素 最高分辨率：6000×4000 图像分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000） 显示屏尺寸：3.0英寸 像素及类型：104万像素液晶屏 快门速度：30-1/4000秒，B门 闪光灯类型：内置 镜头： EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS+EF 50mm f/1.8 STM 配件：32G闪卡、原版相机包、充电器、数据线 | 索尼、佳能、尼康 |  | 4 | 乘务中心本中心/通号维修中心/技术管理部/供电维修中心 |  |
|  | 电冰箱 | 240升商用立式单门直冷冷藏冰箱展示冷柜，制温范围：0-18（℃） 符合国家节能环保要求 | 海尔、美的、奥克斯 |  | 19 | 站务二中心站务二车间 |  |
|  | 电视机 | 屏幕尺寸：50英寸  分辨率： 不低于1920\*1080 保修两年 包含安装支架及人工费 4K 安卓智能 | 康佳、TCL、创维 |  | 2 | 行政办公室 |  |
|  | 密码锁 | 可指纹开启、刷卡开启、密码开启、应急电池开启、机械钥匙开启；备用钥匙没把锁不少于三把； | 三星、德施曼、博世 |  | 6 | 行政办公室 |  |
|  | 风幕机 | 热风和自然风领用、220V电压，1.2米（配不少于8平方的铜线），无线遥控、PTC发热器、均匀出风、低噪音 | 松下、世纪、志高 |  | 25 | 行政办公室 |  |
|  | 录音笔 | 存储容量： 16GB， 支持MicroSD（TF）卡 录音： 68小时（HQ），272 小时（SP），1082小时（LP） 录音设备： 3.5 毫米，内置麦克风，麦克风插座 音频播放格式：MP3/AAC/WMA/WAV 传输接口： USB2.0；电池类型： 锂电池 供电时间： 10小时（HQ录音模式） 附加功能：录音功能、智能操作系统 | 索尼、飞利浦、三星 |  | 31 | 通号维修中心本中心/车辆管理部/检修二车间/供电维修中心/站务二中心/技术管理部/新线建设管理部/运输管理部 |  |
|  | 高拍仪 | 1600万像素，分辨率4608\*3456，支持A3幅面，OCR分子识别，成册扫描，自动纠偏，高速扫描（40页/分钟） | 捷宇、汉王、清华紫光 |  | 1 | 合约部 |  |
|  | 微波炉 | 23升微波炉 旋钮操作平板加热 精准控温 五档火力 功率700W | 美的、格兰仕、松下 |  | 47 | 调度中心/站务二中心/ |  |
|  | 饮水机 | 加热型立式饮水机，功率350W | 安吉尔、美的、海尔 |  | 22 | 行政办公室/站务二中心 |  |
|  | 取暖器 | 立式 采暖面积不少于20平方米 散热片不少于11片 油汀式加热 功率档位不少于三档 参考尺寸：545\*140\*675mm 超温过载保护，防漏电设计 送烘衣架，加湿盒 | 先锋、格力、美的 |  | 74 | 行政办公室/站务二中心 |  |
|  | 电风扇 | 落地式 有定时功能 风力档位：不低于3档 参考尺寸：452\*400\*1350mm 高度可调节，底座稳固 能效等级1级 | 美的、先锋、艾美特 |  | 124 | 行政办公室/站务二中心/站务一中心 |  |
|  | 电冰箱 | 有冷冻、冷藏、保鲜功能，不少于240L，冷藏室不少于116L，电源220V，冷冻室不少于74L | 海尔、美的、奥克斯 |  | 2 | 乘务中心本中心 |  |
|  | 巡更棒 | 感应式巡更机、数据存储不少于60000条，感应距离不大于靠近巡更点5厘米，USB通讯，防护等级IP55,电池采用3.6V聚合物锂电池，提示方式：蜂鸣器、指示灯、数据显示屏。采用金属铝材，防水抗摔，密封性强。支持多种操作系统 | 乐德华、兰德华、蓝卡 |  | 10 | 行政办公室 |  |
|  | 巡更点 | 巡更棒配套巡更点，ABS外壳，EMID芯片，直径52mm，感应距离不大于5cm，坚固耐用、防水、防摔、不掉色 | 乐德华、兰德华、蓝卡 |  | 500 | 行政办公室 |  |
|  | 保险箱 | 规格：(高)650mm×(宽)450mm×(深)370mm 含底座；厚度：门板10mm； 箱体6mm；重量：约90公斤；开门：主钥匙+电子密码；开门角度：≥90度；配置：隔板x1、密码小门x1； 特点：缺电提示功能，智能报警功能，隐码功能，错码锁定功能，背部固定（含膨胀螺丝） | 驰球、得力、永发 |  | 3 | 企划部 |  |