**技术要求及数量表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **参考品牌** | **单位/厂家** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
|  | 煤气警报器 | LED液晶屏，内置双探头，电源电压：AC100-240V，可使用9V充电电池，规格尺寸：121\*82\*40。 | 海康威视/安信威/霍尼韦尔 |  | 50  | 行政办公室 |  |
|  | 商用豆浆机 | 防指纹机身，加工量：30L/次，独立加热，独立清洗，自动保温，自动锁屏，电压功率：220V/5.2KW，规格尺寸：760\*580\*950。 | 九阳/旭众/禾元 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 油炸炉 | 采用采用优质304不锈钢板制造，内置不锈钢加热管，可调节温控器，油锅尺寸550\*450，电源电压：380V/9KW，规格尺寸：700\*700\*800。 | 无品牌要求 |  | 1  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 电饼铛 | 不锈钢外壳，加厚铝锅，上下加热，超温保护装置，电压功率：380V/4.8KW 规格尺寸：660\*840\*760。 | 华美/恒联/威尔宝 |  | 3  | 行政办公室 |  |
|  | 压面机 | 不锈钢外壳，压面厚度：2-25mm，压面宽度：388mm，电压功率：380V/2.2KW，生产能力40-45KG/h，规格尺寸：860\*920\*1120。  | 恒联/银鹰/旭众 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 洗地机 | 电压/电瓶容量：24V/140AH，真空/刷盘马达：470W/750W，清水箱/污水箱容量：42L/53L，清洁宽度：510mm，规格尺寸：1372\*559\*1095。 | 坦能/凯驰/菲迈普 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 消毒柜 | 全不锈钢外壳和导轨式层架，电脑版控制，光波消毒和热风循环消毒相结合，电压功率：220V/4.4KW，规格尺寸：1310\*660\*1960。 | 伊德欣/凯普顿/宇王 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 电热水器 | 选用304不锈钢制造，磁吸缺水断电，电压功率：380V/9KW，供水量：90L/H，规格尺寸：550\*390\*860。 | 腾飞/恒联/明睿 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 单头煮面炉 | 全不锈钢外壳，内置加热管，冲孔篮筛，电压功率：380V/12KW，规格尺寸：850\*750\*850。 | 九鼎王/方腾/亮见 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 八头煮面炉 | 全不锈钢外壳，内配八个面捞，电压功率：380V/12.5KW 规格尺寸：780\*650\*910 | 创宇/汇利/九鼎王 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 蒸饭车 | 全部锈钢外壳，整体发泡，嵌入式门缝，自动进水，缺水断电，分区控制，自动保温，配置压力表，电压功率：380V/12KW\*2 规格尺寸：1430\*640\*1730。 | 伊德欣/美厨/华杰 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 洗碗机 | 电热型单缸通道式洗碗机，双道喷淋系统，最大洗涤量203筐/小时，电源要求：380V/50HZ/3P,配电量46KW/53.5KW,规格尺寸：1105\*768\*1782。 | 高达/迈科/威顺 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 餐桌 | 连体一桌四椅。台面采用25mm防火板材，脚架为40mm\*40mm方管，经除锈、打磨、喷塑处理,规格尺寸：1200\*1650\*750，椅背采用实木多层板 | 金牛/华升/铭祖 |  | 50  | 行政办公室 |  |
|  | 汽锅 | 可倾式夹层锅，采用采用优质304不锈钢板δ=3mm制造，口径700mm，容量100L，手摇式，整体长度不超过1200mm，电源电压：380V/18KW。 | 银光/国龙/豪狄 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 风幕机 | 铝合金外壳，出风量：2100-2400m³/h，电压功率：220V/0.3KW，规格尺寸：1500\*230\*210 | 风派/耀达/蓝鹏 |  | 2  | 行政办公室 |  |
|  | 微波炉 | 智能湿度感应，智能大小火，火力连续，快速加热，侧拉门，容量：23L，电压功率：220V/1.3KW，规格尺寸：502\*420\*302 | 美的/格兰仕/松下 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 切丝切片机 | 不锈钢外壳，悬臂式刀具设计，加装紧急开关和安全开关，底部设脚轮，电压功率：380V/1.5KW，下料口尺寸：180\*90，切片切丝尺寸：2.5-40mm，规格尺寸：690\*670\*930。 | 天烨/马多/爱丰 |  | 3  | 行政办公室 |  |
|  | 蒸饭车 | 全部锈钢外壳，整体发泡，嵌入式门缝，自动进水，缺水断电，分区控制，自动保温，配置压力表，电压功率：380V/12KW\*2 规格尺寸：1430\*640\*1730。 | 伊德欣/美厨/华杰 |  | 2  | 行政办公室 |  |
|  | 电子灶 | 全不锈钢外壳，全数字控制，时实、全方位运行监控，非正常开/关机冲击保护技术，自动调节，电压功率：380V/15KW\*2 规格尺寸：2000\*1000\*800。 | 智厨/沁鑫/名厨 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 冰箱 | 双层中空玻璃门，丝管式冷凝器，容量：720L，储藏温度：0-10℃，电压功率：220V/230W，规格尺寸：1200\*570\*1880。 | 爱雪/银都/金松 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 饭汤保温桶 | 采用优质304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，内置加热管，可调节温控器，配500mm汤桶，耐磨万向脚轮，规格尺寸：700\*800\*800。  | 无品牌要求 |  | 2  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 货架 | 四层格栅货架，采用优质304不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，规格尺寸：1200\*400\*1800。  | 无品牌要求 |  | 3  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 货架 | 五层平板货架，采用优质304不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm,平板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，规格尺寸：1800\*500\*1800。  | 无品牌要求 |  | 1  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 货架 | 五层平板货架，采用优质304不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm, 平板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，规格尺寸：1500\*500\*1800。  | 无品牌要求 |  | 1  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 货架 | 五层平板货架，采用优质304不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm, 平板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，规格尺寸：1200\*500\*1800。  | 无品牌要求 |  | 2  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 货架 | 五层格栅货架，采用优质304不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，规格尺寸：1200\*500\*1800。  | 无品牌要求 |  | 2  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 矮脚货架 | 采用优质304不锈钢板δ=1.0mm制造，全不锈钢50\*50方管制作，规格尺寸：1300\*500\*250。 | 无品牌要求 |  | 4  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 脱干机 | 洗涤/脱水/烘干公斤量：10KG，电压功率：220V/450W，规格尺寸：600\*610\*940。 | 长虹/美的/海尔 |  | 1  | 行政办公室 |  |
|  | 墩头架 | 采用优质304不锈钢板δ=1.2mm制造，可放置七块10CM厚度砧板，背板采用刀架设计，二层五排，独立带锁，另配置整体刀架盖，整理高度不超过1100mm。 | 无品牌要求 |  | 1  | 行政办公室 | 厂制品 |
|  | 挂壁式电风扇 | 三叶遥控型，三档风速 ，电压功率：220V/55W，规格尺寸：485\*255\*486。 | 格力/美的/艾美特 |  | 4  | 行政办公室 |  |
|  | 灭蝇灯 | 环保型，配环保档板和防滑收集板，电压功率：220V/55W，规格尺寸：650\*220\*450。  | 亨得利/飞利普/汤玛斯 |  | 10  | 行政办公室 |  |

**注：**

**（1）在安装前需要提供相关图纸及方案，由询价发起人审核确认后方可安装施工；**

 **（2）安装过程中必须严格遵守询价发起人相关要求规定。**