# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 线路/使用部门 | 参考品牌 |
| 1 | 制度看板 | 1米\*1.2米，亚克力板，厚5毫米，8个卡槽 | 块 | 18 | 3号线一期：站务二中心站务二车间14，站务一中心站务一车间1 宁奉线：站务二中心站务二车间3 | 无品牌要求 |
| 2 | 消火栓扳手 | 通用 | 个 | 18 | 3号线一期：站务二中心站务二车间14，站务一中心站务一车间1 宁奉线：站务二中心站务二车间3 | 无品牌要求 |
| 3 | 消防头盔 | 符合GA 44-2015标准,产品说明书应包括使用安全注意事项、维护保养方法、储藏条件、保修信息、使用期限。提供检测报告和3c证书。江苏华通FTK-B/A ，江苏东泰FTK-B-A，江山得利RMK-L | 顶 | 64 | 3号线一期：站务二中心站务二车间49，站务一中心站务一车间4，安全质量部2 宁奉线：站务二中心站务二车间9 | 江苏华通 江苏东泰 江山得利 |
| 4 | 灭火防护服 | 符合GA10-2014标准。藏蓝色、分体式，每套均有国家认可的强检标志，并经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。提供检测报告和3c证书。产品说明应包含清洗及修整的方法、维护保养方法、安全注意事项、储存条件、保修信息，并给出推荐性的产品使用年限。江苏华通ZFMH-HTH ，江苏东泰 ZFMH-DTA，江山得利YAXF-1 | 套 | 64 | 3号线一期：站务二中心站务二车间49，站务一中心站务一车间4，安全质量部2 宁奉线：站务二中心站务二车间9 | 江苏华通 江苏东泰 江山得利 |
| 5 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准。产品提供检验报告和3C认证。产品说明应包含清洗的说明、储藏和保养、 安全注意事项，并给出推荐性的产品使用年限等。江苏华通II ，江苏东泰/布 ，江山得利2-D | 双 | 64 | 3号线一期：站务二中心站务二车间49，站务一中心站务一车间4，安全质量部2 宁奉线：站务二中心站务二车间9 | 江苏华通 江苏东泰 江山得利 |
| 6 | 消防安全腰带 | 符合GA494-2004标准，产品提供检验报告和3C认证。产品说明书中应包括用户须知、产品的型号、使用方法、检查程序、维护方法以及报废准则等信息内容，并给出推荐性的产品使用年限。江苏华通FZL-YD ，江苏东泰FZL-YD-T ，江山得利FZL-YD | 条 | 64 | 3号线一期:站务二中心站务二车间49,站务一中心站务一车间4,安全质量部2 宁奉线：:站务二中心站务二车间9 | 江苏华通 江苏东泰 江山得利 |
| 7 | 灭火防护靴 | 符合GA6－2004标准， 说明书或标志应标明型号、规格、灭火防护靴识别编号或制造年月、检验合格标记，并给出推荐性的产品使用年限。江苏华通（登月牌）RJX-25A ，江苏东泰RJX-25A，江山得利RJX-26 | 双 | 64 | 3号线一期：站务二中心站务二车间49，站务一中心站务一车间4，安全质量部2 宁奉线：站务二中心站务二车间9 | 江苏华通 江苏东泰 江山得利 |
| 8 | 空气呼吸器 | 符合正压式消防空气呼吸器（GA124-2013）要求，气瓶公称容积6.8L，整套含塑料箱1个，提供产品合格证、使用说明书、3C认证、产品通过国家消防装备检验中心检测，气瓶压力满足使用要求。依格 iPak20/3153EH ，梅思安 AG2100 10160698 ，德尔格 RHZK6.8 PSS3600 Luxfer 气瓶FPS 7000 | 套 | 1 | 安全质量部1 | 依格 梅思安  德尔格 |
| 9 | 消防柜 | L1200\*W400\*H1500mm。国标1.2mm厚优质冷轧钢板，外喷环氧树脂环保油漆，上面二层隔板，下面一层隔板，上门为透明亚克力板。提供产品合格证及产品保修卡（能整齐排列4顶消防头盔，4双消防手套，4双灭火防护靴，4条消防安全腰带，4套灭火防护服，1个消防栓扳手）。 | 个 | 1 | 安全质量部1 | 无品牌要求 |
|  | 合计 |  |  | 358 |  |  |