技术要求及数量表
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	单位
	参考或相当于以下品牌
	单位/厂家
	预估数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	手动遮光卷帘
	面料：
1、基本材质: 100%玻璃纤维基布，泡面背衬
2、开孔率: 0%
3、克重: 400g／㎡±5%
4、厚度: 0.35mm±5%
5、紫外线遮光率：100%
6、燃烧性能：氧指数≧32，国标B1级 
7、处理工艺：卷布全面展开，面料下垂长度须与窗台板平齐；此时卷管上卷布要留有1.5圈。面料工艺：面料采用冷刀裁切，保证面料无毛边。
卷管：
1.抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪；
2.重金属含量符合欧盟新R0HS指令011/65/EU
3.高强度铝合金材质，直径≥38mm，管材壁厚≥1.2mm，，保证在4M范围内不产生弯曲变形，铝合金顶管均经过阳极化处理，表面光洁、抗腐蚀性能强。
下梁：
1、水滴形下梁，底杆必须达到一定的重量，材质：6063-T5优质铝合金可加配重，无任何金属含量超标，达到国家标准。面料插入低杆中，保证永不脱落，外表美观。
制头：
1、采用进口耐用加固聚合物（PBT）材质+30%PC +2.0mm厚镀锌钢板表面亚光处理制成，它防锈，耐磨、耐腐蚀，经久耐用，既轻又可靠。
2、采用行星状排布齿轮系统进行中间传动，确保卷帘拉动轻便，手感顺滑，并能停止在任何位置，可承载35kg以上的重量，保证窗帘收放自如；
3、拉珠采用循环拉珠配套，拉珠表面珠光喷涂，传动比例2:1，比同类产品省力50%，配38型6根加强筋以上卷管。
	平方米
	先锋、西大门、裕鑫

	
	6100
	


备注：
1、 [bookmark: _GoBack]本次窗帘安装分布宁波轨道交通4号线、2号线二期的各个车站及车辆段,地点分散且分批安装时间跨度大，请比选申请人在报价时充分考虑运费及各类安装人工成本，实际安装数量根据后期测量安装面积为准。
2、评审现场需提供样品，如面料、卷管、制头、拉绳、下梁。
