技术要求及数量表
	序号
	内容
	规格型号、技术参数及要求
	参考或相当于如下品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30,防护时间≥30min，滤烟率≥95，防护对象毒烟、毒雾、HCN、CO等。
	广东浙安、科兴、江山得利
	个
	461
	

	2
	空气呼吸器
	符合正压式消防空气呼吸器（GA124-2013）要求；面罩总成：口鼻罩，阻燃硅橡胶材料，内表层采用防雾技术。供气阀总成：与面罩快插连接、配置HUD抬头显示装置。减压器总成：夜光设计、单独的他救导管；气瓶总成：水容积6.8L、瓶阀带表；背托总成：背架装配无线压力传感装置，实时检测气瓶内部压力，并通过无线传播方式由供气阀HUD显示灯显示对应压力。提供产品合格证、使用说明书、3C认证、产品通过国家消防装备检验中心检测，气瓶需包含压缩空气。推荐型号：鹰格RHZK6.8、依格 iPak20/3153EH，梅思安 AG2100 10160698、霍尼韦尔SCBA2005M/X
	鹰格、梅思安 、霍尼韦尔、依格
	套
	18
	

	3
	滤盒（配套自吸过滤式全面具）
	防粉尘、有机蒸汽、酸性气体、氨气等,3M 6006，梅思安10120746，德尔格 多种气体滤盒
	3M、梅思安、德尔格
	个
	44
	

	4
	灭火防护服
	符合GA10-2014标准。藏蓝色、分体式，每套均有国家认可的强检标志，并经国家消防装备质检中心检测通过的合格产品。提供检测报告和3c证书。产品说明应包含清洗及修整的方法、维护保养方法、安全注意事项、储存条件、保修信息，并给出推荐性的产品使用年限。推荐型号：江苏华通ZFMH-HTH ，江苏东泰  ZFMH-DTA，江山得利ZFZH一YAB
	江苏华通、江苏东泰、江山得利
	套
	26
	

	5
	灭火防护靴
	符合GA6－2004标准， 说明书或标志应标明型号、规格、灭火防护靴识别编号或制造年月、检验合格标记等。推荐型号：江苏华通（登月牌）RJX-25A ，扬州鸿元RJX-28B，江山得利RJX-26
	江苏华通、扬州鸿元、江山得利
	双
	26
	

	6
	灭火器箱
	钢质,厚度1.0mm，5kgABC，干粉×2
	星浙安、万众、平安
	个
	152
	

	7
	灭火器箱
	钢质,厚度1.0mm，MT3，二氧化碳×2
	星浙安、万众、平安
	个
	439
	

	8
	漂浮烟雾信号
	发烟时间大于3分钟。推荐型号：华海JHB-4，湖南金辉JH-3，无锡博秀BX-3
	华海、湖南金辉、无锡博秀
	个
	97
	

	9
	消防安全腰带
	符合GA494-2004标准，产品提供检验报告和3C认证。产品说明书中应包括用户须知、产品的型号、使用方法、检查程序、维护方法以及报废准则等信息内容。推荐型号：江苏华通FZL-YD ，江苏东泰FZL-YD-T ，江山得利FZL-YD
	江苏华通、江苏东泰、江山得利
	条
	26
	

	10
	消防斧
	GFP610,符合《消防斧》（GA138—2010）要求。
	仁安、永信、金斧
	把
	61
	

	11
	消防柜
	L1200*W400*H1800mm。国标1.2mm厚优质冷轧钢板，外喷环氧树脂环保油漆，五层隔板（按需定制），门框为透明亚克力板。提供产品合格证及产品保修卡。
	群腾、三江、欧胜诺
	个
	49
	

	12
	消防枪头
	口径65mm，10MP，铝制
	水龙江山、高邮、南京国泰（国泰）
	个
	124
	

	13
	消防手套
	符合GA7-2004标准。产品提供检验报告和3C认证。产品说明应包含清洗的说明、储藏和保养、 安全注意事项等。推荐型号：江苏华通II ，江苏东泰/布 ，江山得利2-D
	江苏华通、江苏东泰、江山得利
	双
	60
	

	14
	消防水带
	里层为进口聚氨酯衬里，符合GB 6246-2011,提供3C认证，16-65-20，涤纶纱，2层4道铁丝捆扎
	上海鹏晨（火龙牌）、泰州众安（盛宇牌）、泰州光华（祥和牌）
	条
	108
	

	15
	消防桶
	半圆铁质，5kg（含黄沙）
	星浙安,东安,伟记
	只
	22
	

	16
	消防头盔
	符合GA 44-2015标准,产品说明书应包括使用安全注意事项、维护保养方法、储藏条件、保修信息。提供检测报告和3c证书。推荐型号：江苏华通FTK-B/A ，江苏东泰FTK-B/A，江山得利FTK-B/A
	江苏华通、江苏东泰、江山得利
	顶
	26
	

	17
	消火栓扳手
	通用
	祥和、三江、森特
	个
	38
	

	18
	制度看板
	1米*1.2米，亚克力板，厚5毫米，定制卡槽
	无品牌要求
	块
	50
	

	19
	自吸过滤式防毒面具（含滤盒）
	面具：橡胶或硅胶材质，聚碳酸酯面屏，防雾、抗刮擦等。滤盒：防粉尘、有机蒸汽、酸性气体、氨气等。1个面具配2个滤盒。推荐型号：3M 6800，梅思安10146344，德尔格xpro5500
	3M、梅思安、德尔格
	个
	110
	

	合计
	1937
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