[bookmark: _GoBack]技术要求及数量表

	序号
	物资名称
	参考规格
	技术参数及要求
	预估数量
	单位
	使用部门
	线路
	参考或相当于如下品牌
	备注

	1
	双联漫步机
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸1850*600*1270mm，最大承重120KG
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
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	5
	个
	行政办公室
	全线
	英派斯，舒华，好家庭
	

	2
	单联椭圆机
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸1460*600*1290mm，最大承重120KG
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
	[image: ]
	5
	个
	行政办公室
	全线
	英派斯，舒华，好家庭
	

	3
	双位牵引器
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸2300*1200mm，最大承重120KG
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
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	5
	个
	行政办公室
	全线
	英派斯，舒华，好家庭
	

	4
	推举训练器
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸981*811*1404mm
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
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	个
	行政办公室
	全线
	英派斯，舒华，好家庭
	

	5
	划船机
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸1150*500*1270mm，最大承重120KG
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
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	行政办公室
	全线
	英派斯，舒华，好家庭
	

	6
	直立健身车
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸1011*550*1182mm，最大承重120KG
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
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	7
	警示牌
	1.材质使用优质钢材壁厚2.75mm，尺寸788*1745mm
2.根据器械性质指定合适的安装方案
3.直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑，防止器械下沉，养护7天以后，器械方可使用。
4.安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖
5.器械安装后保证不摇晃、不歪斜，质保期三年。
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（1）报价申请人所报货物的规格参数必须与上述要求相符；
（2）《技术要求及数量表》中数量为预估数量，最终数量以比选发起人实际采购数量结算；
（3）根据器械性质指定合适的安装方，报价费用须保证安装至可正常使用（包括：挖坑、浇筑水泥底座、固定、地面复原、铺草皮等）。
（4）直埋式安装：健身器材直埋深度不小于500mm*500mm*500mm，健身器材直埋坑底部需要有不小于100mm厚度的混凝土支撑。
（5）安装在软土地面时建议使用水泥底座浇筑（水泥底座厚度不少于500mm，长宽根据器械实际情况），膨胀螺丝固定，固定之后器械使用时不摇晃，水泥表面须用草皮覆盖。

image7.png




image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




