用户需求书
1.项目概况

根据《关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》（应急消〔2019〕334号）等相关文件规定，结合我司实际，既有线所涉及的车辆段、停车场、部分高架车站、主变电所应施划道路禁止停车标线、黄色方框线、出入口禁停标线、警示牌。

2.项目范围及技术要求

2.1改造范围

项目施工范围包括既有线（1号线、2号线、3号线）所涉及的车辆段、停车场、部分高架车站、主变电所，共计35处。

2.2技术要求

2.2.1道路标线涂料按GA/T298要求，并出具交通部交通工程监理检测中心检测报告。路面标线用玻璃珠按JT/T446要求，并出具交通部交通工程监理检测中心检测报告。

2.2.2道路标线涂料密度，1.8～2.3g/cm³，厚度1.8mm±0.2mm；涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；色度性能：按JT／T180标准6.2.6规定的方法测试；抗压强度：≥12 MPa。耐磨性（200r/1000g后减重）：≤50 mg；逆反射系数mcd.1×-1.m－2，白色≥200，黄色≥100；耐候性：经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板。

2.2.3涂料用底油颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量， 30±5％；涂布量， 150～200 g/㎡  ；干燥时间，≤5 min。

2.2.4玻璃珠的技术条件：密度（在23°C±2°C的二甲苯中）2.4～2.6 g/cm³；外观无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的20％；玻璃珠的折射率（20°C浸渍法≥1.5）。

2.2.5标线材料的技术要求及施工工序、性能等应符合JT/T280—2004、GB／T16311、GA／T298－2001的规定。

2.2.6标线施工前，应熟悉平面设计图、了解气象气候状况、维护车辆机械设备、根据设计要求选定标线材料等前期准备工作。

2.2.7施工前应设置相应的施工安全设施，彻底清扫标线施工范围内的路面，并按设计或原有的线型要求准确放样。

2.2.8各种标线或底漆漆划后，应放置锥型路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象。

2.2.9涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及线型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。不得与原标线产生错位。

2.2.10标线符合国标，两年内如有脱落部分免费重划。

2.2.11标志板采用GB5768-2009标准的铝合金板材，抗拉强度应不小于289.3MPa，屈服点不小于241.2MPa，厚度为2mm，版面底色、图案和文字均采用超强级反光膜。

2.2.12交通标志的图案、颜色应严格按照GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准或设计的规定执行。标牌设计、安装、质量要求符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）标准。

2.2.13标牌安装需要有混凝土基础，荷载与抗风压满足相关规范要求。

2.3技术资料要求

比选申请人至少提供以下图纸：

	序号
	图纸名称
	份数
	备注

	1
	消防通道划线平面布置图
	3
	含电子版

	2
	标志、标牌典型安装图
	3
	含电子版


注：图纸应有相应资质的设计单位盖章审核。

3.项目实施

3.1施工期间需遵守宁波轨道交通运营分公司相关管理规定，办理出入手续，人员登记手续等。

3.2施工期间不得破坏非施工区域设施设备及装修等，施工中需接受运营分公司归口单位的及相关部门的管理和监督，施工后需安排垃圾清运。

3.3严格按照要求堆放原材料及料具，现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。

3.4注意安全用电，电线应理顺，不能乱拉乱挂，加强安全用电，统一使用标准安全电箱，教育职工自觉遵守安全用电制度和持证上岗制，防止用电事故发生。

3.5施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，未经教育者不得进入施工现场作业，进入施工场地着装统一整齐，穿戴劳动防护用品，防止造成人身伤害。

3.6在施工过程中，要严格落实施工方案的具体要求，每一道工序完成后均应自检。

3.7专人定期对施工机械设备进行维修、保养，以保证其满足施工所需，所有进场设备必须保持良好状态。

4.质量保证

4.1质量具体要求

4.1.1实施单位应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。

4.1.2实施单位应保证主要部件的材质、规格与需求相符，在任何时候，运营分公司如发现材质、规格等不符合要求，成交人应无偿更换，同时磋商人保留进一步追究成交人责任的权利。

4.2验收标准

4.2.1严格按技术要求进行施工，否则实施单位应予以返工，直至通过运营分公司验收合格为止。

4.2.2工程完工后由运营分公司进行验收，按照《关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》（应急消〔2019〕334号）、《道路交通标志和标线》（GB 5768）等国家相关验收标准执行。

4.3质保期

4.3.1质保期自验收完成之日起计算，质量保证期为两年。

4.3.2质保期内成交人的质保责任：

在上述规定的质保期内，因本身质量所出现的问题、缺陷等，成交人应承担一切责任，并根据情况进行维修。维修后应重新计算质保期，所发生的一切费用由成交人承担。

成交人在接到报修24小时之内必须赶到现场，进行维修处理。

5.施工站点分布及每站点施工内容

	施工站点分布及每站点施工内容

	序号
	地点
	部位
	禁止停车标线（侧石油漆黄色）
	禁止停车标线（无侧石路段画15cm线宽热熔标线
	黄色方框线（含文字）
	消防车通道出入口禁停标线（网格线含文字）
	消防通道禁停标志（1.5m*1m+φ89*4m单立杆）
	消防车登高操作场地警示牌（1.5m*1m+φ89*4m单立杆）
	备注

	
	
	
	米
	米
	个
	个
	套
	套
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	松花江路站
	车站后方消防通道
	388
	
	9
	2
	2
	
	

	2
	中河路站
	车站后方消防通道
	300
	
	7
	2
	2
	
	

	3
	长江路站
	车站后方消防通道
	394
	
	9
	2
	2
	
	

	4
	霞浦站
	车站后方消防通道
	368
	
	9
	2
	2
	
	

	5
	五乡
	A口周边
	454
	
	11
	1
	1
	
	

	6
	宝幢
	ABCD口周边
	1120
	
	28
	2
	2
	
	

	7
	邬隘
	A口周边
	240
	
	6
	2
	2
	
	

	8
	大碶
	A口周边
	240
	
	6
	2
	2
	
	

	9
	徐家漕长乐站
	A口、B口
	680
	
	17
	4
	4
	
	

	10
	芦港站
	A3
	30
	
	1
	2
	2
	
	

	11
	梁祝站
	A3
	30
	
	1
	2
	2
	
	

	12
	高桥站
	A3
	30
	
	1
	2
	2
	
	

	13
	高桥西站
	A、B
	30
	
	1
	3
	3
	
	

	14
	路林站
	B口
	220
	
	5
	3
	3
	
	

	15
	三官堂站
	B口（附属楼后方）
	262
	
	6
	2
	2
	
	

	16
	宁波大学站
	B口消防通道
	282
	
	7
	2
	2
	
	

	17
	清水浦站
	A出入口（附属楼后方）
	220
	
	5
	2
	2
	
	

	18
	姜山站
	A出入口附近
	300
	
	7
	2
	2
	
	

	19
	狮山站
	A出入口附近
	324
	
	8
	2
	2
	
	

	20
	明辉路站
	A出入口附近
	300
	
	7
	2
	2
	
	

	21
	高塘桥站
	B出入口至宁姜公路
	232
	
	5
	1
	1
	
	

	22
	高塘桥站
	B出入口至A出入口
	344
	
	8
	1
	1
	
	

	23
	句章路站
	B出入口
	240
	
	6
	1
	1
	
	

	24
	句章路站
	A出入口
	200
	
	5
	1
	1
	
	

	25
	岩河主所
	所内
	460
	
	11
	1
	1
	
	

	26
	望春主所
	所内
	520
	
	13
	1
	1
	
	

	27
	夏禹主所
	所内
	520
	
	13
	1
	1
	
	

	28
	双桥主所
	所内
	620
	
	15
	1
	1
	
	

	29
	谢家主所
	所内
	672
	
	16
	1
	1
	
	

	30
	东外环停车场
	主干线
	450
	
	11
	2
	2
	
	

	31
	天童庄车辆段
	主干线
	6240
	
	156
	5
	5
	1
	

	32
	朱塘村停车场
	主干线
	3198
	
	79
	2
	2
	
	

	33
	黄隘车辆段
	主干线
	5008
	500
	125
	6
	6
	
	

	34
	首南车辆段
	主干线
	4824
	
	120
	2
	2
	
	

	35
	江南停车场
	主干线
	2378
	
	59
	2
	2
	
	

	数量合计
	32118
	500
	793
	71
	71
	1
	


注：1.上表为参考施工内容。

工程量清单

工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	标线一
	1.侧石段黄色标线（禁止停车标线）
	m2
	9474.81
	

	2
	标线二
	1.无侧石路段画15cm线宽热熔标线（禁止停车标线）
	m2
	75.00
	

	3
	标线三
	1.黄色方框线外框4米*6米，线宽20厘米，文字每个是30*30厘米（沿途每隔20米距离设置）
2.详见《消防车通道标志和标识改造》
	m2
	4694.56
	

	4
	标线四
	1.消防车通道出入口禁停标线外框4米*6米，宽度20厘米。内框2.4米*3.6米，宽度10厘米。斜线宽度10厘米，以对角线为基准间距1米分布。文字每个30*30厘米
2.详见《消防车通道标志和标识改造》
	m2
	644.96
	

	5
	标志板一
	消防通道禁停标志：
1.2mm厚铝合金标志牌制作安装
2.规格1500*1000mm，包括超强级反光膜字体等
3.详见《消防车通道标志和标识改造》
	块
	71
	

	6
	标杆一
	消防通道禁停标志：
1.单立杆φ89*4*4000 制作安装
2.800*800*1000mmC30立杆基础（包括钢筋、模板）
3.基础挖土方、回填、余方外运
4.预埋铁件及等边角钢接地
5.暂无详图(按常规做法考虑)
	根
	71
	

	7
	标志板二
	消防车登高操作场地警示牌：
1.2mm厚铝合金标志牌制作安装
2.规格1500*1000mm，包括超强级反光膜字体等
3.详见《消防车通道标志和标识改造》
	块
	1
	

	8
	标杆二
	消防通道禁停标志：
1.单立杆φ89*4*4000 制作安装
2.800*800*1000mmC30立杆基础（包括钢筋、模板）
3.基础挖土方、回填、余方外运
4.预埋铁件及等边角钢接地
5.暂无详图(按常规做法考虑)
	根
	1
	

	9
	大型机械设备进出场及安拆
	1.大型机械设备进出场及安拆
	台·次
	1
	技术措施费


