用户需求书
一、项目概况

为进一步提升运营分公司党建阵地建设，展现企业红色党建和企业文化等内容，根据分公司2020年党建工作要点工作部署，利用地铁车站空间和窗口优势，决定在线网樱花公园站打造集参观、展示、互动为一体的红色主题车站。

二、项目范围及要求

2.1比选申请人需根据比选发起人意见对项目方案进行优化和深化，所需的一切费用包含在本次投标总价中。

根据红色主题阵地定位，将主题车站建造分为三个部分，具体内容框架如下：

第一部分，红色展厅，位于3号线樱花公园车控室前（非付费区），占地面积约250㎡，包含宁波城市、交通事故介绍，宁波地铁及运营情况，运营分公司党建工作等。装修整体结构需采用A级不燃板，展厅高度约3米。根据车站消防及安全要求，涉及到原有的消防疏散标识需外移至展板上，同时需根据比选发起人要求，对展厅内部分遮挡的导向牌及设备进行移位或拆除。
第二部分，红色长廊，位于1、3号线交接处墙面（付费区），展示墙面长约35.7米，包含总书记在宁波考察纪实，百年峥嵘的中国共产党百年党史，先锋人物榜。装修整体结构需采用A级不燃板，展厅高度约3米，根据车站消防及安全要求，涉及到原有的消防疏散标识需外移至展板上，并预留消防栓及检修口，同时需根据比选发起人要求，对展厅内部分遮挡的资讯牌进行移位。
第三部分，互动与服务，位于3号线樱花公园车控室前（非付费区），包含读书角、“海霞”服务站、艺术小品等。读书角是在依托原有“宁波图书馆”借书柜打造成为红色读书阵地，计划位于原“宁波图书馆”借书柜左侧和F口方向地铁出站闸机旁，展示长度约5米，“海霞”服务站是以樱花公园站务员黄海霞为典型代表，打造一个为乘客提供便民服务的服务站，提升地铁的服务品质，展示空间约10㎡。装修整体结构采用A级不燃板，需预留电源接口。

本项目需对展览内容进行策划，包括展览内容、图文素材整理收集，展览图文校对等，另外，还需对65寸智能滑轨屏互动套件视频进行制作，总时长不少于15分钟，包括宁波轨道交通运营的历程视频定制，脚本撰写、视频资料汇总、后期剪辑配音等。

具体要求详见施工图纸，总体区域划分平面图如下：
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2.2改造项目工程量清单

主要设备参考品牌见下表：
	设备
	参考或相当于如下品牌

	显示屏、表示盘
	光炫时代、华杰光电、强力巨彩、神州光电

	投屏仪
	宝疆、洲明、强力巨彩

	功放音响
	山水、JBL、声杨

	液晶电视（55寸、65寸、75寸、90寸）
	三星、索尼、TCL

	滑轨屏幕
	米禾数科、华羿、普勒克斯

	教学一体机
	JAV 、惠普、互视达


工程量清单
	清单
序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	数量

	
	【01】入口部分展墙
	
	
	

	1
	墙面装饰板（单层）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板
	m2
	38.88

	2
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	22.2

	3
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	61.08

	4
	金属字
	1.精工不锈钢金属字 0.3mm厚304不锈钢，10mm厚
	m2
	8.74

	5
	有机玻璃字
	1.10MM亚克力烤漆，立体字
	m2
	1.72

	
	【02】、【04】入口外围左右侧部分展墙
	
	
	

	6
	墙面装饰板（单层）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板
	m2
	38.9

	7
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	12.56

	8
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	51.46

	9
	显示屏、表示盘
	1.显示屏体P2室内全彩屏；
2.屏体尺寸：320*160；
3.包含钢架制作安装、屏体内部辅材，显示屏驱动电源、发送卡、接收卡、视频处理器X4S、屏体系统线专用、屏体电源线、钢架结构悬空固定、不锈钢包边、配电柜、台式电脑、视频专用播放软件等
	m2
	10.8

	10
	投屏仪
	1.支持无线HDMI同屏器
	套
	1

	11
	平板电脑
	1.平板电脑，内存128G，WiFi+4G版
	台
	1

	12
	功放音响
	1.进口功放音响
	套
	1

	
	【03】入口外围后面部分展墙
	
	
	

	13
	墙面装饰板（单层）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板
	m2
	70.17

	14
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	70.17

	15
	金属字
	1.精工不锈钢金属字 0.3mm厚304不锈钢，10mm厚
	m2
	2.47

	16
	挂画
	1.铝合金边框+亚克力面板
	m2
	5.16

	
	【05】序言部分展墙
	
	
	

	17
	墙面装饰板（单层）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板
	m2
	15

	18
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	7.2

	19
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	22.2

	20
	文字即时贴
	1.3mm文字即时贴，包含刻字，黏贴等
	m2
	2.94

	21
	墙面装饰板
	1.标题20mm厚高密度雪弗板烤漆，立体字雕刻
	m2
	18.19

	
	【06】、【07】宁波交通史部分展墙
	
	
	

	22
	墙面装饰板（单层）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板
	m2
	3.06

	23
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	48.3

	24
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	51.36

	25
	文字即时贴
	1.3mm文字即时贴，包含刻字，黏贴等
	m2
	2.35

	26
	墙面装饰板
	1.10mm厚亚克力，四周倒边，UV打印
	m2
	10.83

	27
	液晶电视
	1、65寸，4K液晶电视
	台
	1

	28
	液晶电视
	1、55寸，4K液晶电视
	台
	1

	
	【08】宁波地铁部分展墙
	
	
	

	29
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	17.85

	30
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	17.85

	31
	有机玻璃字
	1.10MM亚克力烤漆，立体字
	m2
	2.03

	32
	液晶电视
	1、55寸，4K液晶电视
	台
	1

	33
	液晶电视
	1、65寸，4K液晶电视
	台
	1

	
	【09】宁波地铁运营部分展墙
	
	
	

	34
	墙面装饰板（单层）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板
	m2
	7.2

	35
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	47.4

	36
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	54.6

	37
	有机玻璃字
	1.10MM亚克力烤漆，立体字
	m2
	4.8

	38
	灯箱
	1.80mm厚软膜灯箱
	m2
	1.08

	39
	金属字
	1.精工不锈钢金属字 0.3mm厚304不锈钢，10mm厚
	m2
	0.25

	40
	文字即时贴
	1.3mm文字即时贴，包含刻字，黏贴等
	m2
	2.22

	41
	滑轨屏幕
	1.65寸智能滑轨屏互动套件
2.包含长轨道及配件、电源通信设备，定制静音导轨、静音滑块、键槽轴等,详见用户需求书
	套
	1

	
	不忘初心牢记使命部分展墙
	
	
	

	42
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	107.1

	43
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	107.1

	44
	有机玻璃字
	1.10MM亚克力烤漆，立体字
	m2
	5.5

	45
	灯箱
	1.80mm厚软膜灯箱
	m2
	6.66

	46
	金属字
	1.精工不锈钢金属字 0.3mm厚304不锈钢，10mm厚
	m2
	7.7

	47
	文字即时贴
	1.3mm文字即时贴，包含刻字，黏贴等
	m2
	4.2

	48
	教学一体机
	1.教学一体机触屏；规格:65寸；型号：70645101236 Windows i5 4G 128G
	套
	1

	49
	液晶电视
	1、90寸，4K液晶电视
	台
	1

	50
	液晶电视
	1、75寸，4K液晶电视
	台
	1

	
	“宁波图书馆”红色借书角
	
	
	

	51
	墙面装饰板（双层造型）
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	32.05

	52
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	32.05

	53
	有机玻璃字
	1.10MM亚克力烤漆，立体字
	m2
	6.93

	54
	墙面装饰板
	1.标题20mm厚高密度雪弗板烤漆，立体字雕刻
	m2
	4.8

	
	“海霞”服务站
	
	
	

	55
	墙面装饰板
	1.20*40mm方钢龙骨
2.10mm厚水泥纤维板基层
3.10mm厚雕刻水泥纤维板
	m2
	7.31

	56
	墙面喷刷涂料
	1.界面剂
2.满刮腻子3遍
3.封闭底漆一遍
4.红色哑光漆一遍
	m2
	7.31

	57
	墙面装饰板
	1.标题20mm厚高密度雪弗板烤漆，立体字雕刻
	m2
	4.46

	
	其他工程
	
	
	

	58
	配管
	1.DN20黑色镀锌钢管明配
	m
	500

	59
	配线
	1.BV2.5电线
	m
	120

	60
	装饰灯
	1.轨道LED射灯，20w/盏
2.30*30mm黑色方管钢结构烤漆专用滑轨
	套
	80

	61
	照明开关
	1.双控单联开关
	个
	10

	62
	插座
	1.五孔插座
	个
	30

	63
	喷绘广告
	1.临时围挡上喷绘广告，含广告打印
	m2
	438

	64
	拆除及移位费
	1.消防疏散标识进行外移 尺寸430X180mm
2.有源导向移位 尺寸800X1200mm
3.综合资讯图进行移位 尺寸3000X2000mm
4.时钟进行拆除 尺寸直径1200mm
	项
	1

	65
	项目策划费
	1.展览内容策划
2.展览图文素材整理收集
3.展览图文校对
4.详见用户需求书
	项
	1

	66
	项目视频素材制作费
	1.65寸智能滑轨屏互动套件视频素材制作
2.详见用户需求书
	项
	1


说明：1．比选申请人在报价时将比选申请人须知、用户需求书、合同条件及施工图纸等文件结合起来理解或解释。在填写工程量清单的每一项的单价和合价时认真阅读理解本工程比选文件的有关章节规定。项目特征及工作内容应以清单开项为准，结合图纸及用户需求书进行报价，如项目特征未详细描述但图纸及用户需求书中已有描述，除非出现施工图纸变更或业主原因造成相应工作的技术要求变化，否则视为相应报价单价已作综合考虑。

2．比选申请人用于本合同工程的各类材料、机械设备的提供、运输、拆卸、拼装等费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。

3.本合同工程的垃圾清运费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。

4.本合同工程的措施费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。

5.工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）计算。
三、项目实施

3.1项目实施进度计划

施工工期：120天
	序号
	日期
	项目进度

	1
	2021年2月
	完成合同签订

	2
	2021年2月-

2021年6月
	完成施工安装


3.2施工流程  

3.2.1施工准备：主题车站设计方案通过运营分公司检验审核后，即进入施工阶段，在施工开始前需要进行一定的准备。如：施工交底和图纸审核等。

施工交底：施工交底是指比选申请人对施工负责人关于设计的关键部分和设计重点及施工难点进行交接，包括施工的工艺、材料、机构等关键问题做出相应的部署和准备。

图纸审核：在施工交底同时，比选申请人需与需求部门工程人员一起审核图纸，以保证图纸信息正确传递。

3.2.2施工阶段：施工阶段包括现场装修外围隔离搭建、内部装修、设备安装、消防与安保以及电器、照明等其他环节。

3.2.3施工撤除：比选申请人在主题车站的设计需从材料、结构、搬运、重复利用等角度对设计方案进行推敲与规划，确保主题车站设计的完整性，在完成整体装修后需尽快撤除施工材料，并对施工现场及周边进行清理和恢复。

3.3实施要求

3.3.1项目实施期间比选申请人需指定专人负责项目，以确保有序推进。

3.3.2比选申请人需按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划。

3.3.3本项目用材及设备的型号、规格需通过需求部门确认后再按图纸用材所需进行采购。

3.3.4比选申请人施工期间需遵守运营分公司相关管理规定，办理出入手续，人员登记手续等，施工时采取施工安全措施，确保项目及其人员、材料、设备和设施的安全。施工作业过程中由于自身管理原因和防护不到位造成的一切后果由比选申请人承担。

3.3.5比选申请人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害运营分公司所涉及的公共设施，不得破坏非施工区域的设施设备及装修等。施工过程中需接受运营分公司归口单位及相关部门的管理和监督。比选申请人占用、使用或破坏他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

四、质量保证

4.1质量具体要求

4.1.1比选申请人需严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。

4.1.2比选申请人需保证施工所用的材料，规格与需求相符，在任何时候，需求部门如发现材质、规格等不符合要求，比选申请人应无偿更换，同时需求部门保留进一步追究比选申请人责任的权利。

4.2验收

4.2.1严格按照技术要求进行施工，否则应予以返工，直到达到验收标准。

4.2.2工程完成后由需求部门及相关归口部门组织进行验收，按照国家相关验收标准执行。

4.2.3比选申请人需按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料。

4.2.4项目验收前，一切工程看管、修复责任均由比选申请人承担。项目验收报告颁发后，属于缺陷责任期内的一切责任由比选申请人承担。以上工作产生的相关费用由比选申请人承担。

4.2.5除合同另有约定外，项目验收后，比选申请人需对施工场地进行清理，直至需求部门检验合格为止。竣工清场费用由比选申请人承担。

4.3质量缺陷责任期
4.3.1质量缺陷责任期自验收完成之日起计算，质量缺陷责任期为2年。

4.3.2质保期内的质保责任：

在上述规定的质保期内，因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，成交人应承担一切责任，并根据故障情况进行维修。维修后应重新计算质保期，所发生的一切费用由成交人承担；

在质保期内的损坏由比选申请人负责维修和排除。

