用户需求书
1.项目概况
伴随着共享单车体系的逐渐完善，以轨道交通为核心的宁波市“一小时公共交通圈”日趋成熟，越来越多的市民乘客选择以非机动车（共享单车）转乘轨道交通的形式作为日常出行的主要方式。受此影响，车站出入口、站外广场等位置出现有非机动车停放混乱现象，不利于车站管理，有碍于市容站貌。为整洁站外整体环境，引导乘客有序停放非机动车，保障文明城市建设，现需在既有线部分车站站外增设非机动车停放区域。
[bookmark: _Toc50017090][bookmark: _Hlk49175213]2.改造方案
[bookmark: _Hlk49174925]2.1经现场摸排，需机械铲除原有划线的工程量约800平方米。需增加划线工程量如下表：
	线别
	非机动车停车区域（处）
	热熔标线长度（米）
	面积（平方米）

	1号线
	49
	2045
	306.75

	2号线
	27
	1620
	243.00

	3号线一期及鄞奉段
	40
	1415
	212.25

	4号线
	47
	1265
	189.75

	总计
	163
	5790
	868.5


2.2车站站外非机动车停放区设置技术要求：
非机动车停放区设施的设置应符合国家和行业现行有关标准的规定。标志标线的原材料、力学性能、外观质量、使用功效应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）等规范的相关规定。
标准线框为闭合四边形，若施划条件受限，可施划三条边线，其中一边利用围墙、侧石、隔离栏等进行围合。
停放区域边线长度不宜小于400cm，且不宜超过2000cm，多个连续停放点组合时，停放点之间宜留有不小于 300cm 的间隔，停放点边线宽度设置15cm左右（可根据现场情况调整线宽）。
非机动车停放区域所施划的标线涂料类型宜采用热熔型，施划标线应清晰、顺直、均匀。新增标线的颜色宜为白色(R255,G255,B255)，补涂处标线颜色应与原有颜色保持一致。
热熔涂料划线前，清扫需要划线的路面，并将原有存在缺陷得涂料类标线采用铲除，使之表面清洁干燥，无灰尘、油污或其它有害物质，然后进行打水线点。
喷涂施工应在白天进行，雨天、尘大、风大、温度低于10℃时应暂停施工。
有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，并予以更正。
喷涂标线时，应设置适当摆设警示标志，阻止车辆及行人在作业区内的通行，保证施工安全，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。
[bookmark: _Toc516060584]3.项目实施
3.1施工期间需遵守宁波轨道交通运营分公司相关管理规定，办理出入手续，人员登记手续等。
3.2施工期间不得破坏非施工区域设施设备及装修等，施工中需接受运营分公司归口单位的及相关部门的管理和监督，施工后需安排垃圾清运。
3.3严格按照要求堆放原材料及料具，现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。
3.4注意安全用电，电线应理顺，不能乱拉乱挂，加强安全用电，统一使用标准安全电箱，教育职工自觉遵守安全用电制度和持证上岗制，防止用电事故发生。
3.5施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，未经教育者不得进入施工现场作业，进入施工场地着装统一整齐，穿戴劳动防护用品，防止造成人身伤害。
3.6在施工过程中，要严格落实施工方案的具体要求，每一道工序完成后均应自检。
3.7专人定期对施工机械设备进行维修、保养，以保证其满足施工所需，所有进场设备必须保持良好状态。
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4.1质量缺陷责任期自验收完成之日起计算，质量缺陷责任期为12个月。
4.2质量缺陷责任期内成交人的缺陷修复责任：
在上述规定的质质量缺陷责任期内，因本身质量所出现的问题、缺陷等，成交人应承担一切责任，并根据情况进行维修。维修后应重新计算质保期，所发生的一切费用由成交人承担。
成交人在接到报修24小时之内必须赶到现场，进行维修处理。
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