	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	参考或相当于如下品牌

	1
	“小心地滑”插牌
	304不锈钢，不锈钢厚度不小于2mm。与“不锈钢人字形空板”配套使用。卡片尺寸（长*宽）：40cm*19cm，插牌样式按照国标要求。
	片
	165 
	

	2
	“暂停服务”插牌
	304不锈钢，不锈钢厚度不小于2mm。与“不锈钢人字形空板”配套使用。卡片尺寸（长*宽）：40cm*19cm，插牌样式按照国标要求。
	片
	152 
	

	3
	“正在维修”插牌
	304不锈钢，不锈钢厚度不小于2mm。与“不锈钢人字形空板”配套使用。卡片尺寸（长*宽）：40cm*19cm，插牌样式按照国标要求。
	片
	52 
	

	4
	1米线立柱告示牌
（需提供样品到评审现场）
	定制，304不锈钢，A3立柱。立式（总高155cm，含底盘），底盘椭圆形（厚度不超过2cm），告示牌为竖面A3横置（插片式，插片方向自上而下，双面显示，可显示内容为A3横置大小），总重量不超过5kg。立柱具有1米线功能。
	个
	224 
	

	5
	AP天线支架
	定制，与2号线一期使用天线匹配，80mm材质304不锈钢，底座110*40mm，天线底座80*247mm
	套
	30 
	科迅电业、冠华、中信国安

	6
	百叶风口
	外径600mm*600mm，内径550mm*550mm，双层百叶，铝合金材质烤白漆
	个
	10 
	

	7
	棒料
	φ20mm45号钢
	米
	4 
	

	8
	棒料
	φ40mm45号钢
	米
	4 
	

	9
	棒料
	φ60mm45号钢
	米
	2 
	

	10
	玻璃门中间锁
	双面用，半圆系列，使用玻璃厚度12mm，材质：不锈钢
	套
	10 
	

	11
	玻璃门中间锁锁芯
	70mm正芯，材质：不锈钢
	把
	10 
	

	12
	不锈钢板
	1220*2440mm，厚度1mm，304不锈钢
	张
	4 
	

	13
	不锈钢板
	1220*2440mm，厚度2mm，304不锈钢
	张
	4 
	

	14
	不锈钢接水盒
	长3000mm，宽350mm，厚0.8mm，折边宽20mm，深50mm，（304不锈钢定制）
	个
	100 
	

	15
	不锈钢人字形空板
	定制，不锈钢材质，不锈钢厚度不小于3mm
可折叠。边角采用小圆弧，避免刮伤人，外观尺寸（长*宽）：60cm*21cm，带卡槽，两面可插卡牌。空板每面的厚度需大于插牌厚度。
	个
	460 
	

	16
	仓储笼
	钢制L1000*W800*H800MM，承重不低于2吨
	个
	80 
	

	17
	折叠式仓储笼
	材质：Q235，空笼重：30-45KG，长宽高：800x600x640，承重不低于2吨，钢丝线径6mm，网格50*50；轮子可另加，轮子承重不低于1吨
	个
	5 
	

	18
	测量受电弓高度工装
	35*35*500mm 橡胶材质
	个
	6 
	

	19
	车门平面度板
	不锈钢材质，具体参数见图纸
	个
	6 
	

	20
	乘客意见箱
	尺寸：27*11*21cm
不锈钢的厚度为0.6mm定制，带logo及“宁波轨道交通”“乘客意见箱”字样，不锈钢304材质，壁挂式，顶部设投信口，侧面可放纸笔，带锁
	个
	22 
	

	21
	窗口暂停服务牌
	定制，不锈钢，呈倒T型，长度30CM，宽9CM，高9.5CM双面文字（暂停服务/钱票请当面点清）。
	个
	22 
	

	22
	道岔组合（空）及组合固定支架
	铁路信号继电器组合架，适用AX系列继电器，材质要求：支架材质钢铁，支架尺寸：长880mm，宽340mm（内部尺寸需现场测量）
	套
	2 
	

	23
	地沟渡板
	大致尺寸：1350*1500*60mm铝合金 防滑踏面 称重200KG以上
轨道车检修地沟用，联系到厂家后需到现场确认定做。
	块
	15 
	

	24
	镀锌方管
	20mm*40mm*3 Q235 
	米
	20 
	

	25
	方钢
	20*20mmQ235钢
	米
	4 
	

	26
	方钢
	30*30mmQ235钢
	米
	4 
	

	27
	防爆柜
	不锈钢,易燃液体储存。颜色：黄色；容积：≥170升。可调层板：3块；门类型：双门，手动。带防爆合格证书。
	个
	5 
	

	28
	防渗漏托盘
	1300mm*1300mm*150mm 4桶托盘 载重量不低于2吨。
	套
	21 
	亿科、众御、赛普

	29
	钢板
	长1500mm*宽1500mm*厚度10mm 45号
	块
	4 
	

	30
	钢制托盘（I型）
	L1200*W1000*H160MM
	个
	220 
	

	31
	钩锁器箱
	箱体长70cm、宽30cm、高65cm；并要求箱体底部有安装支架，不锈钢材质，表面颜色为灰色、烤漆工艺，具有防水功能，每个箱子配备一把防水、防锈、304不锈钢挂锁，并所有锁的钥匙通用，包安装
	只
	8 
	

	32
	货位牌
	长*宽20cm*20cm，厚0.3cm 银色铝塑板
	个
	230 
	

	33
	货位牌
	长*宽5cm*20cm，厚0.3cm，磁性软贴
	个
	1300 
	

	34
	角钢
	Q235   50*50*5（mm）
	米
	330 
	

	35
	脚手架
	铝合金，平台板尺寸约535*1520mm，挡腿板高度180mm，踏棍间距28.5cm，4根立柱脚能分别调整高度0-0.5m,底轮可拆卸，最大搭建高度6米，总重量不超过160kg,标准等级150kg,最大承重300kg,符合欧标EN1004
	套
	2 
	金锚、稳耐，小巨人

	36
	卷帘门开关盒锁芯
	通开款，弹子锁芯，锁舌长35mm
	个
	60 
	

	37
	冷却塔锥套
	1610-42 欧标4-3V100 1610，大端直径57.15mm 小端直径53.6Mmp 高度25.4mm     内径42mm,石墨铸铁
	个
	3 
	

	38
	冷却塔锥套
	1610-38 大端直径69.72.mm 小端直径65.1mm 高度31.8mm，内径38.2mm,石墨铸铁
	个
	2 
	

	39
	盲道钉
	5*φ35mm   304不锈钢  菠萝纹
	个
	200 
	

	40
	盲道条
	5*35*280mm 304不锈钢  菠萝纹
	个
	100 
	

	41
	门锁
	双舌门锁，面板+锁体+锁芯  面板长度170mm 适用装门厚：35mm-45mm，材质：不锈钢
	把
	12 
	固特、固力、名门

	42
	手动伸缩门
	不锈钢，能伸缩，尺寸1.6m*0.66m，需现场测量
	米
	30.75 
	

	43
	受电弓工装
	定制。捆绑带，长800mm 带锁扣 无弹性
	把
	4 
	

	44
	疏散标识
	不锈钢圆形地标，夜光钢化玻璃箭头，直径150mm
	个
	400 
	

	45
	疏散标识
	不锈钢圆形地标，夜光钢化玻璃箭头，直径135mm
	个
	50 
	

	46
	司标LOGO 
	材质要求：ABS 圆盘 直径40.8CM  
	个
	16 
	

	47
	踏面间隙检测工装
	不锈钢材质，具体参数见图纸
	个
	3 
	

	48
	铁链
	304不锈钢  长环杆粗M1.2mm
	米
	35 
	

	49
	铁链扣环
	304不锈钢  M4*40
	个
	40 
	

	50
	铁鞋
	地铁列车用铁制止轮器
	个
	10 
	

	51
	铁鞋架
	材质要求不锈钢,定制尺寸：120CM*100CM*50CM（宽高厚），两层，每层高度50CM，柜体带门；每层后壁带挂钩，挂钩距层面38CM，挂钩长度7CM，第一个挂钩距层面10CM，后面间距20CM，依次排列，带锁及钥匙
	个
	1 
	

	52
	1米线
	黄黑警戒带2-5m，不锈钢栏杆高90cm
	个
	22 
	

	53
	宣传架
	带logo、线路图标及车站名，不锈钢，立式，总高度1.7m，四层放置栏（厚度5cm）
	个
	22 
	

	54
	悬臂货架
	W1500*D1400*H2200MM/组
	组
	35 
	

	55
	预制票盒
	定制，尺寸：100×200×60mm，201不锈钢，不锈钢厚度1.0，有盖，预制票盒根据票价区分，用来分配预制票
	个
	6 
	

	56
	圆柱锁
	材质：304不锈钢。选配：三角锁芯。尾部锁舌折弯高度10mm-15mm,适配于高架站侧盒三角钥匙锁
	个
	2 
	中车时代、东睦、松下

	57
	中型货架
	W1980*D600*H2000MM/组，单组可承重500KG左右
	组
	20 
	

	58
	重型货架
	W2300*D1000*H3000MM/组,单组可承重2吨左右，重型货架，每组需要8根加强筋
	组
	25 
	

	59
	膨胀螺栓
	GB/T22795-2008，锥帽型膨胀螺栓(拉爆)，不锈钢材质，8.8级，M6*80mm，散装
	个
	188 
	

	60
	角钢
	40*40*2MM 热镀锌角钢
	米
	94.08 
	

	61
	盖板
	38mm 厚玻璃钢材质防滑板
	㎡
	27.47 
	


注：部分货物参考图片详见比选文件附件。
