用户需求书

第一部分 系统内容

一、项目概况

2019年12月宁波市轨道交通2号线栎社国际机场站至宁波栎社国际机场站T2航站楼通道启用，为在机场及地铁区域增加有关航班与地铁互显需求，因此对栎社国际机场站及航站楼区域设置多媒体信息发布系统。

二、项目范围

1、项目需求

1.1改造方案

多媒体信息发布显示屏，按照机场集团的相关要求，样式必须需与机场航显屏一致。

1.1.1地铁多媒体系统改造方案： 

（1）机场T2航站楼旅客到达层出口、旅客行李转盘处设置多媒体显示屏，立式安装。

（2）机场站车控室设置一套地铁多媒体控制终端，用于经授权的定期更新与发布地铁信息，如首末班车、二维码、宣传视频（非商业广告）、公共便民信息等。

（3）机场站车控室设置综合设备箱，含24口交换机、72芯ODF、电源空开等。

（4）机场站车控室至机场联合设备室利用既有管路新敷设一条48芯光缆。

（5）多媒体显示屏通过数据传送链路，接入地铁多媒体工作站。

（6）多媒体显示屏、多媒体工作站自带电源线就近接入新设动照插座；综合设备箱电源线接入照明配电间空开。
地铁多媒体显示屏设备连接示意图
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1.1.2机场多媒体显示屏改造方案：
（1）机场站站厅T2航站楼通道旁设置多媒体显示屏，立式安装。
（2）机场多媒体显示屏通过数据传送链路，接入机场联合设备室信息发布机柜，发布航显信息。
    （3）多媒体显示屏电源线引入机场站照明配电间空开。
机场多媒体显示屏设备连接示意图
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2、项目建设要求

2.1．前端设备建设要求

2.1.1建设内容

本项目建设内容是通过在地铁站内新增显示屏连接机场航显系统，用于地铁站内航班信息显示，同时在机场内布置显示屏连接地铁新增外购显示系统用于地铁相关信息显示。

2.1.2显示屏立式支架设计要求

应依据所需的覆盖范围、角度、场景、现场条件及显示的安装方式确定显示屏立式支架的规格。

立式支架需满足设备承重要求，同时立式支架用螺栓固定，满足防震、抗震等指标要求。

立式支架预留拉线孔，使得电源线和光缆或网线可从底部进入。

立式支架整体色彩、样式应与现有支架相同，架体须防腐、无锈蚀。

2.1.3布线要求

对于监控前端的配套线缆，须严格按照通信专用桥架、线槽进行敷设，无桥架、线槽处须安装线管、槽，不得出现飞线、吊线等情况。

管线敷设时，必须考虑管线的弯度，要求达到足够的曲率半径，以避免因电缆弯曲过小，引起信号衰减过大，影响信号质量。

如采用穿管方式，则管子的弯角必须采用圆弯，不得采用直角弯；穿引电缆时，不得用力过大，避免电缆损坏或电缆特性被破坏，影响信号质量。

线缆在线槽中的走线应平直，无扭绞，并按规定距离进行扎线，固定。

应预留一定长度的线缆，以便应对杆体高度的调节，且线缆不得直接外露。

线缆均需含有线缆标识。

2.1.4显示屏性能指标要求

本项目为现有系统基础上的改造，因此新增显示屏性能指标不得低于现有显示屏，同时为便于后期维护及备件采购，应充分考虑设备通用及兼容。

2.1.4.1显示屏主要指标要求

为保证工程实施质量和后续维护，满足以下技术参数或者性能要求。

（1）55寸液晶屏；

（2）色彩艳丽还原度好，图像逼真，高清分辨率1920×1080；

（3）亮度450cd/㎡,对比度1100:1,动态对比度400000：1，刷新率60Hz，色彩深度1.07Billion（10bit）；

（4）响应时间12ms；

（5）表面雾化处理AGP Haze1%；

（6）使用寿命50000小时，工作时间24小时；

（7）边框宽度11.9mm（left/top/right）/18mm（bottom），显示器尺寸1238mm*714.9m*54mm；

（8）最大功率115W；

（9）系统内存8GB(System 4GB, Available 3.6GB)，webOS 版本webOS 4.0；

（10）含多媒体系统软硬件、支持信息发布功能。

2.2．后端设备改造要求

2.2.1发布终端性能指标要求

2.2.1.1显示器性能要求

（1）不低于23英寸液晶显示屏；

（2）分辨率不低于1920x1080；

（3）亮度不低于250cd/m2；

（4）对比度不低于1000：1；

（5）响应时间8ms以下（符合TCO03标准，场频不小于75Hz）；

（6）可视角不小于160°。

2.2.1.2主机性能要求

（1）必须采用国内外知名品牌的计算机，其配置应为供货时的主流配置；

（2）不低于酷睿i7八核/睿频3.6GHz或同等性能的CPU；

（3）硬盘：不低于2T，支持扩展至3T功能，不低于7200rpm；

（4）显卡：独立显卡，分辨率不低于2560×1600，显存容量不低于2GB；

（5）光盘驱动器：DVD－RW；

（6）网卡：至少2个100/1000Mbps以太网RJ45接口；

（7）内存最少为16GB DDR3；

（8）产品符合FCC、Certified Class A、CE Mark to CISPR 22 Class B电磁兼容性标准；

（9）配备声卡和音箱；

（10）预装Windows最新操作系统，配置相关防病毒软件。

（11）含多媒体系统软件、支持信息发布功能

2.2.2交换机性能指标要求

结合现有交换机端口、性能情况，合理规划并配置，满足设备接入的同时，确保留有10%端口余量。主要技术参数不得低于以下指标（不限于此）：

（1）交换容量≥32Gbps，包转发率≥12.8Mpps；

（2）支持光口；

（3）速度：24个10/100/1000Base-T以太网口；

（4）网络标准：TCP/IP；

（5）满足尺寸（mm）：330×173×44；

（6）MAC地址表，8K。

第二部分 设备材料

一、地铁多媒体信息发布系统

比选发起人在本章节中参照或不低于的品牌是比选发起人认为最适合本项目的品牌，比选申请人应予以积极响应。比选申请人可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行投标，但必须在比选申请文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数或未逐一说明响应情况的，作无效标处理。
设备主要材料清单（工程量清单）

	序号
	设备名称
	详细描述/技术指标要求
	参照或不低于如下品牌
	单位
	数量

	1
	多媒体显示屏
	1、名称：多媒体显示屏
2、型号规格：55寸多媒体屏幕
3、含信息发布系统软硬件、安装附件等，其中1套备用
4、详见设计图纸及用户需求书
	LG\飞利浦\三星
	套
	4

	2
	立式支架
	1、名称：立式支架
2、型号规格：定制
3、含固定螺栓、出线孔等安装附件
4、详见设计图纸及用户需求书
	定制
	套
	3

	3
	光缆
	1、名称：光缆
2、型号规格：WDZ-GYFTZA53-4B1
3、含成端制作、终端盒、耦合器、光模块、光缆测试
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	天诚\西蒙\百盛\奥创利
	m
	357.27

	4
	光缆
	1、名称：光缆
2、型号规格：WDZ-GYFTZA53-48B1(铠装)
3、含成端制作、光缆终端盒、光缆测试
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	天诚\西蒙\百盛\奥创利
	m
	854.08

	5
	双芯光缆跳纤
	1、名称：双芯光缆跳纤
2、型号规格：2m
3、含线缆接头制作
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	/
	条
	20

	6
	六类非屏蔽网线
	1、名称：六类非屏蔽网线
2、型号规格：UTP-CAT6(HSYZ6 4*2*0.57mm2)
3、含线缆接头制作、网线测试
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	耐克森\西蒙\百盛\奥创利
	m
	77.24

	7
	综合设备箱
	1、名称：综合设备箱
2、含24口交换机、72芯ODF、空开、耦合器、光模块等
3、详见设计图纸及用户需求书
	定制
	个
	1

	8
	多媒体工作站
	1、名称：多媒体工作站
2、含多媒体系统软件、信息发布功能
3、详见设计图纸及用户需求书
	联想\华硕\戴尔
	套
	1

	9
	电源线
	1、名称：电源线
2、型号规格：WDZR-RYY-3×2.5mm²(铠装)
3、含线缆接头制作安装、电源线测试
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	天诚\西蒙\百盛\奥创利
	m
	210

	10
	电源线
	1、名称：电源线
2、型号规格：WDZB-BYJ-0.45/0.75KV-3*2.5
3、含线缆接头制作安装、电源线测试
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	天诚\西蒙\百盛\奥创利
	m
	285.02

	11
	插座
	1、名称：插座
2、型号规格：AC220V 10A
3、含底盒、接线
4、安装方式：综合考虑
5、详见设计图纸及用户需求书
	/
	个
	3

	12
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号规格：DN25
3、安装方式：综合考虑
4、详见设计图纸及用户需求书
	/
	m
	354.02

	13
	48芯ODF
	1、名称：48芯ODF
2、型号规格：联合设备机房内、定制
3、详见设计图纸及用户需求书
	定制
	架
	1

	14
	光电转换器
	1、名称：光电转换器
2、详见设计图纸及用户需求书
	烽火\TPLINK\汤湖
	套
	6

	15
	软管
	1、名称：软管
2、型号规格：配套
3、安装方式：综合考虑
4、详见设计图纸及用户需求书
	/
	m
	90

	16
	搪瓷钢板拆除及恢复
	1、搪瓷钢板拆除及恢复
2、详见设计图纸及用户需求书
	/
	项
	1

	17
	拆除及恢复吊顶
	1、拆除及恢复吊顶
2、详见设计图纸及用户需求书
	/
	项
	1

	18
	开凿及恢复墙、地面
	1、开凿及恢复墙、地面
2、详见设计图纸及用户需求书
	/
	项
	1

	19
	系统调试
	1、详见设计图纸及用户需求书
	/
	系统
	1


注：栎社国际机场站内的机场多媒体屏幕及支架由机场方负责采购，成交人负责其线缆敷设及安装。

二、补充说明

1、主要设备清单补充说明

（1）设备清单为对于本项目需求结合现有系统，按照常规工程设计拟制，不作最终依据；

（2）比选申请人应承诺比选的各产品满足项目要求，清单里没有罗列的设备，若不配置会影响系统功能的实现或不符合、不满足本项目需求，比选申请人比选时应自行补齐并提出优化方案说明，在项目执行过程中，缺少的设备比选申请人全部免费自行补齐，所有补齐部分的设备材料技术指标不得低于现有系统；

（3）所供系统设备所有相关配线种类、数量、质量等应满足工程实际需要；

（4）比选产品的质量性能等各项技术指标及服务内容不应低于现有系统之质量性能指标和服务内容，所有技术指标均以各厂商公开网站所公布的数据为准，如果有英文网站则以英文网站为准；

（5）比选申请人员应根据实际情况提供容纳和保护所供设备的机柜；

（6）比选申请人提供的设备清单应分别列出以下各项内容：

①名称；

②数量；

③规格型号；

④原产地；

⑤交货期；

⑥主要技术性能指标，如：

（a）预定工作环境；

（b）设计使用寿命；

（c）供电及其他保障性要求；

（d）接地要求（包括工作接地、安全接地和电磁兼容接地）；

（e）设备重量；

（f）安装尺寸及基座要求；

（g）其他相关指标。

⑦设备材料技术规格说明；

（a）比选申请人应提交有关证明文件，证明其提供的所有设备材料的合格性，并能满足要求；

（b）设备材料技术规格说明可以是文字资料、图纸和数据，比选申请人应提供：

I.设备材料主要技术指标和运行性能的详细说明；

II.为使比选发起人能够正常、连续地使用所购设备材料，比选文件中应提供设备材料从质量保证期结束后三（3）年内所需的完整的备件和特种工具清单，包括备件和特种工具的货源；

（c）如果比选发起人需求书中给出了的工艺、材料和设备的标准或者参照的型号，比选申请人如果在其比选文件中选用替代的标准、牌号和（或）分类号，但这种替代要实质上优于或相当于需求书中的相关要求，并能使比选发起人满意；
第三部分 备品备件及相关要求
1、概述

（1）在保证备品备件总价不变的情况下，在最终移交前比选发起人保留对备品备件的类型、数量变动的权利，同时经比选发起人同意后，在支付有关政府部门（或第三方）审核金额前向比选发起人移交最终确认的备品备件。

（2）备品备件的材料必须和原设备材料相同，且可以使用于所有相同设备。

（3）在比选申请人部分或全部停止上述备品备件生产的情况下，须提前6个月将拟停止生产的计划通知比选发起人，并根据比选发起人要求提供指定数量的备品备件；比选申请人须按比选发起人要求提供上述备品备件的图纸和规格，并向比选发起人提供原产品的替换方案。

2、产品质保期内备品备件供应

（1）比选申请人免费更换正常使用情况下损坏的零部件；

（2）比选申请人为设备使用现场准备常用和足够数量易损件，以满足现场及时更换损坏设备或零件的需要。

