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一、项目概述
宁波市轨道交通2号线二期首通段及鄞奉段后通段各车站、主变电所均设置化粪池、污水井及污水管道，根据设计规范及实际使用情况，必须每年对化粪池进行2次抽排作业、每年对污水井及污水管道进行1次疏通清淤作业。化粪池抽排、污水井及污水管道疏通清淤需抽粪车、高压管道清洗车等大型机具，且化粪池抽排作业完成后粪渣需有相关资质的单位进行处理。
二、规范和标准
1.化粪池抽排完成后应做到三通二无一净，即进、出口通，排水管道通，无块状粪渣，无沉积物，清淘作业场地干净，一级池清运 90%，二级池清运 75%。
2.污水井及管道疏通清淤完成后井及管道内部无杂物，井内无淤泥，排水畅通。
工作量确认：
各站点作业完成后填写作业单，比选申请人作业负责人、比选发起人作业负责人必须在作业单签字。
三、服务清单和工作量
	线路
	车站数
	化粪池（个）
	污水管（米）
	污水井（个）
	服务内容

	2号线二期
	3个车站
	3
	462
	28
	化粪池抽吸压缩分离每年二次

	
	
	
	
	
	管道疏通每年一次

	
	
	
	
	
	污水井清理每年一次

	鄞奉段后通段
	6个车站、1个主变电所
	7
	745
	52
	化粪池抽吸压缩分离每年二次

	
	
	
	
	
	管道疏通每年一次

	
	
	
	
	
	污水井清理每年一次


注：化粪池为4号化粪池，尺寸为：4.8m*1.9m*2.4m，管道距离为检查井中心与检查井中心之间距离。

