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1.货物清单及技术要求
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	单位
	参考或相当于如下品牌
	预估数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	普通纱窗
	纱网：
1、采用常规尼龙材料，经过低压平织而成。具有轻盈，防风，抗腐蚀等性能。
2、孔径：网布的开孔率达到85%，网布孔径尺寸：18*16目。
纱直径：经线0.25mm，横线0.25mm。
纱窗铝材及表面处理：
1、纱窗外框为铝合金（6063—T5）有SGS检测铝材6063-T5报告，所有部位的铝材厚度≥1.0mm。
2、材料表面处理为无铅粉末喷涂处理，需达到国家环保要求。
配件：纱窗配件为塑料配件，塑料材质为尼龙/ABS新料。
纱窗整体性能要求：具备防蚊加防护的功能，使用方法简易,安装简易，免打孔，不破坏原有窗体，纱窗经久耐用，适合推拉窗窗型，具有可拆洗，防蚊一体的功能性纱窗。
	平方米
	纱网品牌：钜峰、特耐利德、冠豪、百吉瑞
	500
	

	2
	隐形纱窗
	纱网：
1、采用无机纤维阻燃透视网布，耐150℃的高温，具有绝缘，绝热，隔音，耐老化等性能。
2、孔径：网布的开孔率达到80%，孔径尺寸：18*18目。纱直径：经线0.28mm，横线0.28mm。
3、SGS纱网检测报告：（1）纱网的REACH环保检测报告；（2）纱网的紫外线老化测试报告（其中ISO4892-3：2013、UVA-340需满足测试等级为4-5级）；（3）纱网的拉伸强度测试报告；（4）纱网的阻燃测试B3等级报告。
纱窗铝材及表面处理：
1、纱窗外框为铝合金（6063—T5），有SGS检测铝材6063-T5报告，所有部位的铝材厚度≥1.0mm。
2、材料表面处理为无铅粉末喷涂处理，需达到国家环保要求，内部卷管铝材表面处理为：阳极氧化。 
配件：
1、纱窗配件为塑料材质为ABS，PP，PE及尼龙新料。提供SGS材质检测报告。
2、碳素弹簧钢丝表面需镀锌处理。
3、边缘防风材质为:改性透明PVC。
4、配件中的轴承为不锈钢材质。
5、配件与铝材固定用同色螺丝，以显示一体性。
纱窗整体性能要求：
1、纱窗具有可拆洗功能，纱网卷筒部分与框体可分离/拼装。
2、双拉杆组合设计：由两个拉杆组成，随拉随停功能
3、内置毛刷清洁系统，可以将纱网表面都可以得到清洁
4、旋转微调节系统：可调节纱窗开关松紧度，更加轻松方便
5、抗风装置，需用透明新料PE片与纱网双线缝制
	米
	纱网品牌：钜峰、特耐利德、冠豪、百吉瑞
	900
	

	3
	手动遮光卷帘
	面料：
1、基本材质:100%玻璃纤维基布，泡面背衬。
2、开孔率:0%。
3、克重:400g／㎡±5%。
4、厚度:0.35mm±5%。
5、紫外线遮光率：100%。
6、燃烧性能：氧指数≧32，国标B1级。
7、处理工艺：卷布全面展开，面料下垂长度须与窗台板平齐；此时卷管上卷布要留有1.5圈。面料工艺：面料采用冷刀裁切，保证面料无毛边。
卷管：
1.抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪。
2.重金属含量符合欧盟新R0HS指令011/65/EU。
3.高强度铝合金材质，直径≥38mm，管材壁厚≥1.2mm，，保证在4M范围内不产生弯曲变形，铝合金顶管均经过阳极化处理，表面光洁、抗腐蚀性能强。
下梁：
1、水滴形下梁，底杆必须达到一定的重量，材质：6063-T5优质铝合金可加配重，无任何金属含量超标，达到国家标准。面料插入低杆中，保证永不脱落，外表美观。
制头：
1、采用进口耐用加固聚合物（PBT）材质+30%PC +2.0mm厚镀锌钢板表面亚光处理制成，它防锈，耐磨、耐腐蚀，经久耐用，既轻又可靠。
2、采用行星状排布齿轮系统进行中间传动，确保卷帘拉动轻便，手感顺滑，并能停止在任何位置，可承载35kg以上的重量，保证窗帘收放自如。
3、拉珠采用循环拉珠配套，拉珠表面珠光喷涂，传动比例2:1，比同类产品省力50%，配38型6根加强筋以上卷管。
	平方米
	面料品牌：先锋、西大门、裕鑫
	3500
	


2.交货要求及验收
2.1本项目所有供货计划、订单、验收合格证明均以比选发起人书面确认为准,根据实际需求分批次供货，每批次订单下发后30天内完成供货、安装及验收。
2.2所有纱窗根据要求安装至每个站/车辆段/停车场指定位置（5号线一期及其他指定场所）。
2.3比选申请文件中需提供纱网、面料厂家针对本项目的授权书（如为复印件需加盖公章，原件备查）；提供纱网、面料的检测报告（复印件需加盖面料厂家公章，原件备查）。授权书和检测报告必须为同一家厂家出具。
2.4本次窗帘及纱窗的安装分布宁波轨道交5号线一期及其他指定线路的各个车站及车辆段,地点分散且分批安装时间跨度大，请厂家在报价时充分考虑运费及各类安装人工成本。实际安装数量根据后期测量安装面积或长度为准。
3.售后服务
3.1安装好的窗帘及纱窗30天内出现使用问题，由成交供货商负责免费更换。
3.2所有窗帘及纱窗的质保期为2年，自安装验收合格之日起计算。成交供货商在质保期内的工作应包括对窗帘及纱窗的常规检查、维护、维修等。
4.样品要求
4.1比选申请人应提供以下样品，样品于提交比选申请文件截止时间前提交：
纱窗：普通纱窗及隐形纱窗成品样品各一件，尺寸不小于300MM（长）*400MM（宽），并可现场进行使用演示。
窗帘：样品一件，尺寸不小于300MM（长）*400MM（宽），并可现场进行使用演示。另提供配件小样（面料、卷管、制头、拉绳、下梁等）面板一块。
4.2评审结束后，比选发起人将对成交候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他比选申请人的样品在评审结束后自行领回。


