2021年标准化仓库建设项目用户需求书
一、项目概述

标准化仓库建设是做好仓库管理工作的基础，是影响仓储业务运作效率的关键因素。随着网络化运营时代的到来，对仓库标准化要求越来越高。为提升分公司仓储整体业务水平，全力开展“强纪律、强业务、强效率、强服务”四强行动，建设“制度健全、归类有序、账物相符、便捷高效、环境整洁”的标准化仓库，打造一支满足网络化运营的仓储管理队伍。因此，开展2021年标准化仓库建设项目。
二、项目范围

项目范围包括1、2、3、4、5号线车辆段物资仓库。
三、项目内容

（一）设计制作各库区包括仓库布局图看板、消防逃生图看板、安全风险点看板、仓库作业看板、安全警示牌等内容，统一仓库标识标牌种类、规格、材质、数量、内容等，根据设计规划图纸统一张贴各类看板及标识标牌，做到看板及标识标牌等的标准统一。

（二）设计划分仓库各区域，对划分后的各区域统一划线，并用带编号的水牌标识各区域名称，用黄色环氧树脂划标识线，用红色环氧树脂划存放线，让物资的存放都在存放线内堆码整齐，做到仓库区域摆放定制化。部分货架物资对物料卡的摆放进行更改，用磁性标签牌粘贴于货架上，做到摆放整齐，查找快捷。

（三）全面梳理现有仓库作业流程，包括验收、入库、领用、出库、盘点以及废旧物资回库、交割等，查漏补缺，优化完善各项流程。设计完善并制做作业流程图。
（四）新增总库接待区，设置独立接待台，推行“接待岗”服务制度，加强仓库服务意识，提高班组凝聚力。
四、支付方式
合同支付以实际发生额进行结算，采用分阶段付款方式支付。签订合同后45天内完成试点仓库（天童庄仓库）标准化建设验收及问题整改后，支付第一笔货款；试点仓库完成验收后150天内完成其余线路仓库标准化建设，验收后支付剩余款项。本项目涉及到的物料清单见附件。本项目项下物资质保期一年。
五、项目资质

（一）信誉要求。投标人及其拟派项目负责人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）,投标人及其拟派项目负责人经宁波市人民检察院查询近五年无行贿犯罪记录。
（二）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
附件
标准化仓库建设项目清单

	序号
	项目/物料名称
	规格
	单位
	预估数量
	示意图
	品牌要求（参照或相当于）

	1
	区域划线
	快干防水，地面划线环氧树脂（含人工），存放线宽5cm，红色环氧树脂；标识线宽10cm，黄色环氧树脂
	米
	9000
	
	

	2
	仓库布局图看板
	铝合金软膜框＋软膜uv，尺寸：3.6米*1.5米，厚度15mm
	平方米
	32.4
	
	

	3
	仓库危险源看板
	1mm镀锌板雕刻烤漆uv＋软磁画面，尺寸：1.5米*0.9米，厚度15mm
	平方米
	10.8
	
	

	4
	仓库流程图看板
	500*800，厚度5mm，雪弗板
	平方米
	8
	
	

	5
	现场应急处置流程看板
	1mm镀锌板雕刻烤漆uv＋软磁画面，尺寸：1.5米*0.9米，厚度15mm
	平方米
	10.8
	
	

	6
	亚克力单面卡槽A4
	A4亚克力切割，抛光，条子精细粘接，尺寸25cm*22.4cm，厚度15mm
	平方米
	11.2
	
	

	7
	制度、岗位职责板
	500*800mm，厚度5mm，雪弗板
	平方米
	16
	
	

	8
	仓库作业看板
	铝合金型材切割打磨烤漆+滑槽+软磁条，尺寸：1.8米*1.2米，厚度15mm
	平方米
	10.8
	
	

	9
	标示标牌（安全）
	60cm*40cm铝板+反光膜（包含：禁止吸烟、禁止跨输送带、必须戴安全帽、必须戴防护手套、禁止攀登），厚度5mm
	块
	150
	
	

	10
	标示标牌（安全）
	35cm*25cm铝板+反光膜（包含：非工作人员禁止入内、禁止翻越、当心碰头、注意安全、禁止通行），厚度5mm
	块
	150
	
	

	11
	标示标牌（安全）
	60cm*40cm铝板+反光膜（包含：消防沙池），厚度5mm
	块
	16
	
	

	12
	标示标牌（安全）
	60cm*40cm铝板+反光膜（包含：严禁烟火、禁止吸烟、内有监控、仓库重地闲人免进），厚度5mm
	块
	150
	
	

	13
	标示标牌（安全）
	60cm*40cm铝板+反光膜（包含：仓库用地严禁烟火、禁止吸烟、内有监控、仓库重地闲人免进），厚度5mm
	块
	150
	
	

	14
	恒温恒湿库标牌
	3mm亚克力面板5mm雪弗板底板UV，尺寸：48*58cm，厚度5mm
	块
	80
	
	

	15
	班组标语
	高200mm，厚度5mm，亚克力字
	个
	100
	
	

	16
	磁性标签牌
	双磁座，透明夹，能放置物料卡（A5 216mm*155mm）
	个
	4000
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	17
	水牌
	材质：不锈钢，高度150cm，横向双面，边框内A3纸可替换
	个
	300
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	18
	接待台
	E1级环保材质，亚克力台面，亮光烤漆面板，承重可达500KG以上，双层桌面，带抽屉，带储物空间，可放置电脑，高1.2米，宽0.6米，长1.6米
	个
	5
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	19
	安全帽支架
	ABS材质，壁挂式
	个
	10
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	20
	2米线隔离栏
	不锈钢材质（0.8mm厚）
	个
	120
	
	

	21
	仓库作业信息电子看板
	壁挂式（75寸4K网络版）
尺寸：75寸，4K高清，操作系统：安卓，运行内存1G存储内存8G，支持以太网、WIFI、2G/3G/4G等网络，支持外接USB设备，支持USB电脑调试，支持可外接移动存储设备，接口USB/LAN/SD，支持所有音频格式、图片格式及办公软件，支持蓝牙、手机、网络、电脑远程操控。
	台
	5
	
	索尼、三星、海信、AOC




