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[bookmark: _Toc27055]1.项目概况
按照集团“以创建文明典范城市为更高标准，不断巩固提升轨道交通运营服务品牌”的总体要求，作为落实“不断加强环境卫生整治，提升乘客出行体验”的具体举措。针对目前部分车站公共卫生间存在的客观现状，现申请对线网12个车站公共卫生间采购空气净化装置1批，用以进一步改善提升车站乘客环境体验，强化车站运营优质服务基础。具体设备配置点位如下：
1号线：望春桥站，东环南路站、舟孟北路站、盛莫路站、世纪大道站、中河路站（男厕），计11套；
2号线：宁波大学站、聪园路站、清水浦站，计6套；
3号线：明楼站、金海路站，计4套；
4号线：儿童公园站，计2套。




2.货物清单及技术要求
	序号
	物资名称
	参考规格、技术参数及要求
	单位
	参考或相当于如下品牌
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	空气净化装置
	1、电源频率为（50±1)Hz；电压为（187∽242）V
	套
	杭州银帆、怡科罗、优特派尔
	23
	

	
	
	2、适用范围：不低于30㎡
	
	
	
	

	
	
	3、额定功率：不超过20W
	
	
	
	

	
	
	4、外形尺寸（长*宽*高）：不超过330*290*100mm
	
	
	
	

	
	
	5、噪声：≤55dB
	
	
	
	

	
	
	6、一键启动自动运行。
	
	
	
	

	
	
	7、空气质量自动检测。
	
	
	
	

	
	
	8、手动模式、自动模式自动切换。
	
	
	
	

	
	
	9、设备工作时间设置。
	
	
	
	

	
	
	10、设备内材料使用剩余量及使用天数查看。
	
	
	
	

	
	
	11、设备及配套耗材使用过程中，无需额外加水或接水管，使用更安全、更便捷。
	
	
	
	

	2
	空气净化装置配套药剂
	1、天然植物原料制成
	套
	要求与空气净化装置配套
	23（每套为12个月的用量）
	

	
	
	2、零度不会冻结，不分解
	
	
	
	

	
	
	3、适用于常温，理想温度为25℃，高温限度为55℃
	
	
	
	

	
	
	4、安全无毒无害，无过敏性，无皮肤刺激性
	
	
	
	

	
	
	5、能有效分解氨、硫化氢、苯、二甲苯、甲醛、TVOC等有害物质，且具备杀灭有害菌（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、李斯特菌、白色念珠菌）、驱蚊蝇等作用。
	
	
	
	



3.交货时间
3.1合同签订后7天内完成设备进场安装前的各项准备工作。
3.2接到比选发起人通知后15天内完成设备进场安装工作并验收合格。
4.现场作业要求
4.1所有空气净化装置根据比选发起人的要求安装至每个站指定位置。
4.2比选申请人在施工过程中必须在运营分公司指定的作业时间和区域内进行施工，施工过程中不得影响或损坏其它专业的设备设施，如因此造成损失的由比选申请人承担全部责任。
4.3所有进行本项目的施工人员要遵守宁波轨道交通集团有限公司运营分公司（以下简称运营分公司）的施工管理规定，必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。全体人员必须持证上岗，施工负责人要接受运营分公司的施工负责人培训。
4.4所有施工人员必须无条件的听从运营分公司配合人员的安全管理、无条件的遵守运营分公司相关安全规章制度。
4.5比选申请人在进行施工作业时必须穿戴劳保防护用品。
4.6每天施工完成后，现场设备设施恢复工作由比选申请人负责。若施工未能于当天完成，人员清场时，比选申请人要做好现场设备设施恢复工作。
4.7施工地点要按规定设置安全防护及安全标志。
5.货物质量保障
5.1比选申请人应保证主要部件的材质、规格与需求相符，在任何时候，比选发起人如发现材质、规格等不符合要求，比选申请人应无偿更换，比选发起人保留进一步追究受比选申请人责任的权利。
5.2货物质保期：自所有设备通过验收之日起36个月。比选申请人应在宁波设立驻点机构，组织有经验的技术人员进行现场技术服务。本项目所涉设备在保质期内出现任何故障情况或质量问题，比选申请人应在接到比选发起人通知后2小时内到达现场，并完成故障处理。如比选申请人不能及时维修、更换，造成比选发起人损失由比选申请人负责，比选发起人将以书面形式通知比选申请人，并向比选申请人提出赔偿。如更换设备的，更换设备的质保期将从更换设备验收合格之日起开始重新计算。
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