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宁波市轨道集团运营分公司
2024年工务专用备件采购项目





[bookmark: _GoBack]澄清、修改文件




项目编号：YY-HW-XJ-24016



采购人：宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司
二〇二四年七月


招标代理：宁波市国际招标有限公司

二〇二四年七月
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致：各供应商
采购人现将供应商提出的问题及采购文件需要澄清、修改的内容，统一答复你们，请认真研究。本次澄清、修改若与采购文件不一致之处，以本次澄清、修改为准。
一、采购清单修改：
	序号
	物资名称
	修改内容
	修改前
	修改后

	1
	陶瓷防静电地板
	物料描述调整
	①材质：全钢陶瓷 
②单片规格：600*600*42（mm） 
③钢板厚度上5mm，下4mm  
④荷载力：950kg 
⑤表面处理：国际米黄，表面带防滑
	①材质：全钢陶瓷 
②单片规格：600*600*42（mm） 
③钢板厚度上5mm，下4mm  
④荷载力：950kg 
⑤表面处理：国际米黄，表面带防滑
⑥要求带可调节支架（支架可调高度380-450mm），符合现场安装。

	2
	陶瓷防静电地板
	物料描述调整
	①材质：全钢陶瓷 
②单片规格：600*600*42（mm） 
③钢板厚度上5mm，下4mm  
④荷载力：950kg 
⑤表面处理：白聚晶，表面带防滑
	①材质：全钢陶瓷 
②单片规格：600*600*42（mm） 
③钢板厚度上5mm，下4mm  
④荷载力：950kg 
⑤表面处理：白聚晶，表面带防滑
⑥要求带可调节支架（支架可调高度380-450mm），符合现场安装。

	4
	声屏障地脚螺栓防锈套筒
	物料描述调整，增加图片
	材质Pp聚丙烯，工作温度：  -40℃-70℃，热变形温度：80℃-100℃，工作力矩：  不小于15N，最大力矩：  不大于20N，抗振动频率：10Hz-150Hz
	材质Pp聚丙烯，工作温度：  -40℃-70℃，热变形温度：80℃-100℃，工作力矩：  不小于15N，最大力矩：  不大于20N，抗振动频率：10Hz-150Hz；要求批量供货前需先提供样品。
附参照样式图。




附件：物料4声屏障地脚螺栓防锈套筒   参照样式图
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二、响应文件递交的截止时间（响应截止时间）修改为：
2024年7月22日14时15分
三、响应（投标）保证金的到账截止时间修改为：
2024年7月21日15时00分
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