# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **参考规格、技术参数及要求** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | **使用部门/中心** | **备注** |
|  | 标签打印机 | 不低于以下参数：产品类型:工商用打印机打/印方式:热转印式或热敏式/分辨率:300dpi/打印速度:254mm/最大打印宽度:102mm/最大打印长度:2540mm/通信接口:USB2.0/存储:内存16MB，闪存8MB/介质类型:连续纸、模切纸或黑标纸、有凹口的纸/介质长度:991毫米/介质宽度:20毫米-114毫米/碳带宽度:20毫米-110毫米/附加：5卷450米 30mm\*90mm碳带 | 斑马105SLPlus | 台 | 1 | 企划部 |  |
|  | 扫描枪 | 处理器：Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU/操作系统：Microsoft Windows CE.NET 6.0/内存：256MB RAM、 128MB ROM系统空间、2GB用户存储空间/显示屏：2.83英寸QVGA带背光彩色触摸屏,阳光下可读/键盘：30键数字键盘,带背光功能/识读模式：2DBarcode CMOS (≥ 5 mil)全部1D条码 | 新大陆PT30 | 台 | 2 | 企划部 |  |
|  | 扫描枪 | 处理器：Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU/操作系统：Microsoft Windows CE.NET 6.0/内存：256MB RAM、 128MB ROM系统空间、2GB用户存储空间/显示屏：2.83英寸QVGA带背光彩色触摸屏,阳光下可读/键盘：30键数字键盘,带背光功能/识读模式：2DBarcode CMOS (≥ 5 mil)全部1D条码 | 新大陆PT31 | 台 | 1 | 技术部 |  |
|  | 打印/复印/扫描/传真一体机 | 打印速度≥25ppm/自动双面打印功能/网络打印功能/硒鼓型号:CC388A | 惠普M226(参考） | 台 | 20 | 企划部 |  |
|  | 投影仪 | 不低于以下参数：投影技术（3LCD）/亮度(3500流明)/标准分辨率（1024\*768）/对比度（10000:1）/屏幕宽高比（4:3）/灯泡寿命(6000小时)/支持VGA、HDMI、USB连接/三年原厂保修 | 爱普生CB-X24（参考） | 台 | 2 | 企划部 |  |
|  | 抢答器 | 主显示屏1个，分数显示屏10个，抢答软件1套，抢答盒10个，主屏连接线1条，USB线1条，分屏连接线1套，电源适配器1套。 | 步频920LS、  红绿蓝901（正屏）B型、赛事三位大型 920FS型 | 台 | 1 | 党群部 |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；**

**（2）标\*物资须提供第三方首检报告。**