# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格、技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **品牌** | **使用部门**  **中心** | **线路** |
|  | 传输以太网电模块 | V30813-S30-A2  装在OTN N42C节点箱里面的以太网板块上，OTN N42C节点箱的规格为S30826-B31-X,ET100DA以太网接口卡（12端口）的规格为S30824-Q132-X101 | 个 | 4 | OTN | 维修工程部通号一中心 | 1号线一期 |
|  | 水泵液位控制器 | HLSZB-64-05 | 个 | 6 | 上海宏浪仪表 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 开关电源 | RSP21-35-24 | 个 | 12 | 瑞联 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 压缩机保护模块 | 32GB500402 | 块 | 2 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 电子膨胀阀模块 | 32GB500192 | 块 | 2 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 相序保护器 | TVR2000-1 | 个 | 2 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 三相交流保护继电器 | ABJ1-14CXG-400 | 个 | 4 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 智能照明触摸屏 | 6136/100 C-102-500  内部程序需程序配套宁波轨道交通1号线一期智能照明系统 | 块 | 1 | ABB | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 机油过滤器 | 6211472250（件号） | 个 | 4 | 柳州富达 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 空气过滤器 | 6211475050（件号） | 个 | 2 | 柳州富达 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 油水分离器 | 2205490412（件号） | 个 | 2 | 柳州富达 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 空气过滤器滤芯 | 2116040126（件号） | 个 | 2 | 复盛 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 油过滤器 | 2116020014（件号） | 个 | 2 | 复盛 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 油分离器 | 2605530030（件号） | 个 | 2 | 复盛 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 平原滤清器 | CLX252 | 个 | 2 | 平原 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 空压机空气滤芯 | VA-80专用 | 个 | 2 | 复盛 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 空气滤芯外芯 | 5980026110  用于久保田KJ-T300发电机 | 个 | 4 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 空气滤芯内芯 | 3A11119130  用于久保田KJ-T300发电机 | 个 | 4 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 机油滤芯 | HH1C032430  用于久保田KJ-T300发电机 | 个 | 4 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 燃油滤芯 | HH16643560  用于久保田KJ-T300发电机 | 个 | 4 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 发动机滤芯组套 | EDA5000E | 个 | 6 | 雅马哈 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 机车称重设备检测 | 梅特勒-托利多称重设备检测 | 项 | 1 | 梅特勒-托利多（常州） | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 携门架调整垫片2 | MS140DP5-2-10609，氧化 | 片 | 100 | 南京康尼 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 接触器 | DILM225A-XTCE225H  线圈电压220V 工作电流225A | 个 | 1 | 默勒 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | PLC模块 | Allen-Bradley 1734-OB8  工作电压DC24V | 个 | 1 | 美国AB | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 网关 | AB7006-B  DC24V 300mA | 个 | 2 | 瑞典HMS工业网络有限公司 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 控制变压器 | BK-3000VA  输入220V 输出 24V | 个 | 2 | 广东创亚电气有限公司 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 远光灯灯座 | 35W-24V-H1-4200K | 个 | 50 | 飞利浦 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 车钩注油孔塑料螺堵 | TSK.254325 | 个 | 150 | 福伊特 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 侧墙固定至转轴上的螺栓 | M6x20 04430343700 | 个 | 200 | 虎伯拉 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 贯通道转轴机构尼龙拉绳(粉色) | 64149131200 | 条 | 50 | 虎伯拉 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 牵引电机注油孔胶帽 | 15450000 | 个 | 100 | 时代电机 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 携门架调整垫片2 | MS140DP5-2-10609，氧化 | 个 | 200 | 南京康尼 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 6类网线 | 防水屏蔽，305米/箱 | 箱 | 4 | 秋叶原/安普/耐克森 | 维修工程部通号一中心 | 1号线一期 |
|  | 三芯电源线缆 | 220V、RVV3\*2.5mm2、100米/卷 | 卷 | 1 | 起航/远东/迅联 | 维修工程部通号一中心 | 1号线一期 |
|  | PDU | 防雷防浪涌、10A 8位 | 个 | 13 | 安腾/腾浪/艾飞奇 | 维修工程部通号一中心 | 1号线一期 |
|  | 两通管道快速修复器 | DN32 | 个 | 5 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 两通管道快速修复器 | DN40 | 个 | 5 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 两通管道快速修复器 | DN50 | 个 | 5 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 两通管道快速修复器 | DN65 | 个 | 5 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 两通管道快速修复器 | DN80 | 个 | 5 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 两通管道快速修复器 | DN150 | 个 | 2 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示标志 | ZF-BLZD-1LROE I 3w110C型（嵌墙式） 不需要预埋底盒，LED+导光板（均匀背光），镂空，铝合金拉丝+阻燃ABS,方向向左，面框尺寸长大于38CM宽大于16CM | 个 | 20 | 振辉 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示标志 | ZF-BLZD-1LROE I 3w110C型（嵌墙式）不需要预埋底盒，LED+导光板（均匀背光），镂空，铝合金拉丝+阻燃ABS,方向向右，面框尺寸长大于38CM宽大于16CM | 个 | 20 | 振辉 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示标志 | ZF-BLZD-1LROE I 3w110C型（嵌墙式） 不需要预埋底盒，LED+导光板（均匀背光），镂空，铝合金拉丝+阻燃ABS,方向向两边，面框尺寸长大于38CM宽大于16CM | 个 | 10 | 振辉 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示玻璃 | 长33.2cm×宽13.5cm 方向向左 | 片 | 40 | 振辉/乐思达/劳士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示玻璃 | 长33.2cm×宽13.5cm 方向向右 | 片 | 40 | 振辉/乐思达/劳士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示玻璃 | 长33.2cm×宽13.5cm 方向向两边 | 片 | 10 | 振辉/乐思达/劳士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示玻璃 | 长32cm×宽12.7cm 方向向左 | 片 | 40 | 振辉/乐思达/劳士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示玻璃 | 长32cm×宽12.7cm 方向向右 | 片 | 40 | 振辉/乐思达/劳士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 消防疏散指示玻璃 | 长32cm×宽12.7cm 方向向两边 | 片 | 10 | 振辉/乐思达/劳士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | LED投光灯 | AC220V 150W 投光 IP66 | 盏 | 10 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | LED投光灯 | AC220V 100W 投光 IP66 | 盏 | 10 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 电容器 | PFC20.S AC220V | 个 | 10 | 欧司朗 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 触发器 | CD-7H AC220V | 个 | 10 | 欧司朗 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 镇流器 | NG150ZT AC220V | 个 | 10 | 欧司朗 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 金卤灯光源 | HQI-E-150W150W AC220V E27 | 个 | 20 | 欧司朗 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | HID镇流器 | HQ200NG150ZT(60) AC220V 50HZ | 个 | 10 | 欧普 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 电容器 | HQCC-18 18μF AC250V | 个 | 10 | 欧普 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 触发器 | HQCD-7L AC220-240V 50/60HZ | 个 | 10 | 欧普 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 荧光灯镇流器 | NEB128/T5-SM | 个 | 20 | 雷士 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 荧光灯镇流器 | PAK-EQ228 | 个 | 20 | 三极雄光 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 快速熔断器 | 660GH-50UL | 颗 | 10 | 日本/日之初 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 交流接触器 | LC1D95M7C | 个 | 2 | 施耐德 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 交流接触器 | LC1D65M7C | 个 | 2 | 施耐德 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 机床控制变压器 | BK-2000VA 输入AC220V 输出36V | 台 | 2 | 上海人民电器 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 控制变压器 | BK-4000VA 输入AC220V 输出36V | 台 | 2 | 上海人民电器 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 泡沫填充剂 | 通用型,750ML/瓶，参考顶泰枪式聚氨酯泡沫填缝剂 | 瓶 | 20 | 无要求 | 客运一部机电中心 | 1号线一期 |
|  | 防滑垫 | 宽1.2M\*长2.5M 厚5MM镂空、红色、软橡胶材质 | 块 | 300 | 无要求 | 客运一部站务中心 | 1号线一期 |
|  | 水牌内透明胶片 | 50cm\*39.5cm | 片 | 145 | 无要求 | 客运一部站务中心 | 1号线一期 |
|  | 内六角转接头 | 参考：世达59272 5件套6.3mm 50mm长旋具头带钢珠接杆 | 套 | 14 | 宝工/史丹利/世达 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 弯柄毛刷 | 3寸柄长约30cm | 把 | 100 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200G-K 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 10 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200G-SK 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 10 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200G-B 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 10 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200G-LB 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 10 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200-K 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 2 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200-SK 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 2 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 焊台烙铁头 | 参考：QUICK 200-B 能配合快克3202电烙铁使用 | 支 | 4 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 工业用手术刀片 | 工业用手术刀刀片，23# 每包10片 | 包 | 20 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 工业用手术刀片 | 工业用手术刀刀片，11# 每包10片 | 包 | 20 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | 高温绝缘胶带 | 聚酰亚胺胶带茶色耐高温胶 宽度10mm，长度33m | 卷 | 5 | 无要求 | 车辆部检修一中心 | 1号线一期 |
|  | PAM 絮凝剂 | 120万分子量 25kg/袋 | 袋 | 10 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | PAC 絮凝剂 | CDMP103 25kg/袋 | 袋 | 3 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 燃油滤芯 | 1R-0751 | 个 | 2 | CAT | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 机油滤芯 | 1R1807 | 个 | 2 | CAT | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 传动皮带 | SPA1600 | 条 | 6 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 传动皮带 | SPB1600 | 条 | 6 | 无要求 | 车辆部设备中心 | 1号线一期 |
|  | 电缆 | WDZA-YJV-5\*4，100米/卷 低烟无卤电线电缆 | 卷 | 4 | 宝胜/远东/上上 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 不锈钢钢丝绳扣 | 直径6mm，与6mm不锈钢包塑钢丝绳配套使用 | 个 | 200 | 巨力/巨龙/恒力/丽奇 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 橡塑保温棉 | 管材DN25 | 米 | 300 | 神州牌/华美牌/金威 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | LED灯管 | T8 16W/865 220V AC 50HZ 参考型号：9290002834 1.2米 | 个 | 20 | 飞利浦/欧司朗/松下 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 开关电源 | LPV-100-12 输入220V输出12V | 个 | 10 | 台湾明纬/飞利浦/欧司朗 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 荧光灯电子镇流器 | 参考：PH1L1PS EB-C 236TLD 220 | 个 | 20 | 飞利浦/欧司朗/松下 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 插入式熔断丝 | ngtc00 50A 快速熔断器 | 个 | 3 | 茗熔/正浩/沪工/长城/中泰 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 插入式熔断丝 | ngtc3 500A 快速熔断器 | 个 | 3 | 茗熔/正浩/沪工/长城/中泰 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 插入式熔断丝 | NGTC1 200A 快速熔断器 | 个 | 3 | 茗熔/正浩/沪工/长城/中泰 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 变频器风扇 | V35132-16 DC24V 0.45A | 个 | 5 | A-B | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 变频器风扇 | PFB0824DHE DC24V 1.63A | 个 | 5 | A-B | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 变频器风扇 | PFB1224UHE DC24V 2.4A | 个 | 5 | A-B | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 升降平台蓄电池 | MF95D31L/12V/80AH/CCA670A/闽华蓄电池 | 个 | 2 | 闽华 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 电锤钻头 | 与麦太保MHE 5电锤配套使用（含圆头6.8.12.14.16.18.20.22.24、尖头24、扁头24） | 套 | 1 | 麦太保/博世/金刚 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPA2532LW | 根 | 6 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPA2832LW | 根 | 12 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPB2800LW | 根 | 12 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPB2840LW | 根 | 12 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPB3000LW | 根 | 12 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPB4060LW | 根 | 21 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPB4250LW | 根 | 12 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPZ722LW | 根 | 6 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPZ1537LW | 根 | 6 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 皮带 | SPZ1737LW | 根 | 6 | 阪东 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 |
|  | 防滑垫 | 宽1.2M\*长2.5M 厚5MM镂空、红色、软橡胶材质 | 个 | 120 | 无要求 | 客运二部站务中心 | 2号线一期 |
|  | 弹簧垫圈 | 弹簧垫圈-[规格：M8,强度8.0,防锈]100个/盒, 标准DIN127B ,蓝白锌 | 盒 | 2 | 伍尔特/宁波九龙 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
|  | 开口销 | 8\*100 参考型号：伍尔特04708100 | 个 | 100 | 伍尔特/宁波九龙 | 车辆部检修二中心 | 2号线一期 |
| 合计数量：2972 | | | | | | | |

**注：报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符，每项物资必须明确品牌或厂家，不得出现模糊不清的表述。**