# 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 使用部门/中心 | 线路 | 备注 |
| 1 | 行程开关 | LXJM1-8108 | DELIXI(德力西)电器 | 个 | 5 | 供电一中心 | 1A |  |
| 2 | 指示灯 | AD11-22/21-9GZ | 中国西门子 | 个 | 10 | 供电一中心 | 1A |  |
| 3 | 指示灯 | PL1-D/Y21 | 西门子 | 个 | 20 | 供电一中心 | 1A |  |
| 4 | 指示灯 | PL1-D/R21 | 西门子 | 个 | 20 | 供电一中心 | 1A |  |
| 5 | 指示灯 | AD16-22D 黄 | 上海二工、人民电器、正泰电器 | 个 | 24 | 自动化一中心 | 1A |  |
| 6 | 指示灯 | AD16-22D 绿 | 上海二工、人民电器、正泰电器 | 个 | 24 | 自动化一中心 | 1A |  |
| 7 | 指示灯 | AD16-22D 红 | 上海二工、人民电器、正泰电器 | 个 | 24 | 自动化一中心 | 1A |  |
| 8 | 交流接触器 | LC1D65M7C 63A，线圈AC220V,配套现场设备开孔尺寸 | 施耐德 | 个 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 9 | 交流接触器 | LC1D50M7C，线圈AC220V ,配套现场设备开孔尺寸 | 施耐德 | 个 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 10 | 交流接触器 | LC1D95 M7C，线圈AC220V 配套现场设备开孔尺寸 | 施耐德 | 个 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 11 | 声光控制器 | 220v/50hz 40W | 无品牌要求 | 只 | 20 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 12 | 时间继电器 | JS14-A，220V，1分钟 | 无品牌要求 | 只 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 13 | 中间继电器 | MY2N-J220/240VAC 自带配套底座 | 无品牌要求 | 个 | 10 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 14 | 空气开关 | IC65N C6A 2P | 施耐德、ABB、西门子 | 只 | 16 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 15 | 热继电器 | LDE16KN 9A-13A（KIR型） | 施耐德、ABB、西门子 | 只 | 10 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 16 | 热继电器 | LR-D10C | 施耐德、ABB、西门子 | 只 | 10 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 17 | LED电源适配器 | 台湾明纬HLG-185H-12,输入100-240V 输出：12VDC 6A ，本体自带冷却风扇 | 施耐德、西门子、明伟 | 个 | 200 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 18 | 时控开关 | KG316T | 无品牌要求 | 个 | 50 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 19 | 控制变压器 | BK-50频率50/60HZ输入220V输出24V | 无品牌要求 | 台 | 2 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 20 | 控制变压器 | BK-100 | 无品牌要求 | 台 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 21 | 快速熔断器 | 370RSM02Z135TN 200A | 无品牌要求 | 个 | 10 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 22 | 断路器 | NSC100SMA100A,3极 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 3 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 23 | 断路器 | NSE100N 80/100调节范围,3极，电流整定80A-100A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 3 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 24 | 热继电器 | 3UA62-3B 10-80A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 3 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 25 | 端子排 | 12A 3位,国产均可 | 无品牌要求 | 条 | 20 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 26 | 端子排 | TB-1510(15A.10位） | 无品牌要求 | 条 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 27 | 端子排 | TC-2004 200A 4P | 无品牌要求 | 个 | 4 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 28 | 断路器 | 西门子5SY63508CC | 西门子 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 29 | 断路器 | 西门子5SY63167CC | 西门子 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 30 | 断路器 | 西门子5SY63207CC | 西门子 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 31 | 断路器 | 西门子5SY63108CC | 西门子 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 32 | 断路器 | 西门子5SY52047CC | 西门子 | 个 | 1 | 检修一中心 | 1A |  |
| 33 | 三相电压检测继电器 | 西门子3UG4615-1CR20 | 西门子 | 个 | 4 | 检修一中心 | 1A |  |
| 34 | 断路器 | CVS160B,样品（空压站控制间配电柜总空开 实物查看下） | 施耐德 | 个 | 1 | 设备中心 | 1A |  |
| 35 | 断路器 | GV2-ME07C/1.6-2.5A | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 36 | 断路器 | GV2-ME14C/6-10A | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 37 | 断路器 | GV2-ME16C/9-14A | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 38 | 断路器 | GV2-ME21C/17-23A | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 39 | 断路器 | GV2-ＰＭ05Ｃ／0.63-1Ａ | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 40 | 断路器 | GV2-ＰＭ14Ｃ／6-10Ａ | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 41 | 断路器 | GV2-ＰＭ16Ｃ／9-14Ａ | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 42 | 断路器 | iC65N C 10A，1P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 43 | 断路器 | iC65N C 2A，2P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 44 | 断路器 | iC65N C 4A，1P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 45 | 断路器 | iC65N D 10A，3P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 46 | 断路器 | ic65N D 40A，3P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 47 | 断路器 | 4p 40A  400v-300mA,固架坑内电源空开旁， 配合使用  20161009_155402 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 48 | 断路器 | NSC250S 3P3T，3p 250A | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 49 | 断路器 | NSX 250N IEC/EN 60947-2，3P,这个是固架主控台背面总空开  实物查看下 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 50 | 断路器 | OSMC32N-C16A/2p | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 51 | 断路器 | smart NSC 160S（160A）  20161117_102320 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 1 | 设备中心 | 1A |  |
| 52 | 断路器 | smart NSC 60E（50A），3P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 1 | 设备中心 | 1A |  |
| 53 | 二位旋钮开关 | ZB2-BE101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 54 | 光电对射开关 | E3Z-T61-L 2M BY OMS+E3Z-T61-D 2M BYOMS | 欧姆龙 | 组 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 55 | 红色按钮 | ZBEE-101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 56 | 红色指示灯 | XB2-BVB4LC | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 57 | 急停 | ZB2-102C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 58 | 急停开关 | ZB2-BE101C+ZB2-BE102C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 59 | 继电器 | CAD32 BD | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 60 | 继电器 | CAD50 BD | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 61 | 继电器辅助触点 | LADN40 C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 62 | 继电器及底座 | LY4N-J+PTF14A-E，DC24V | 欧姆龙 | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 63 | 继电器及底座 | MY2N-J+PYF08A-E，DC24V | 欧姆龙 | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 64 | 继电器及底座 | MY4N-J+PYF14A-E，DC24V | 欧姆龙 | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 65 | 接触器 | LC1D09，UeAC380V 线圈AC220v | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 66 | 接触器 | LC1D09 BD，UeAC380V 线圈DC24v | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 67 | 接触器 | LC1D12，UeAC220V 3P | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 68 | 接触器 | LC1D18 BD，UeAC220V | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 69 | 接触器 | LC1D25 BD，UeAC220V | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 70 | 接触器 | LC1D50 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 71 | 接触器辅助触点 | LADN02 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 72 | 接触器辅助触点 | LADN11 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 73 | 接触器辅助触点 | LADN11 C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 74 | 接触器辅助触点 | LADN22 C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 75 | 接近开关 | EZB-M18KS05WZ-C1 2M OMS | 欧姆龙 | 个 | 5 | 设备中心 | 1A |  |
| 76 | 接近开关 | E2E-X2E1 2MBYOMS | 欧姆龙 | 个 | 5 | 设备中心 | 1A |  |
| 77 | 蓝色指示灯 | XB2-BVM6LC | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 78 | 两位钥匙开关 | ZB2-BE101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 79 | 两位钥匙开关 | ZB2-BE101C+ZB2-BE101C+ZB2-BE102C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 80 | 绿色按钮 | ZBEE-101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 81 | 绿色带灯按钮 | ZB2-BWB..C+ZB2-BE101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 82 | 热继电器 | LRD06C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 83 | 三角插座 | AC30H | HUARI | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 84 | 三位旋钮开关 | ZB2-BE102C+ZB2-BE102C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 85 | 三位钥匙开关 | ZB2-BE101C+ZB2-BE101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 86 | 旋转按钮 | ZB2-BE101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 8 | 设备中心 | 1A |  |
| 87 | 压缩空气拔插开关 | YHS-08F/M | 品牌无要求 | 个 | 10 | 设备中心 | 1A |  |
| 88 | 钥匙开关 | MCB-10 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 89 | 钥匙开关 | ZB2-BE101C+ZB2-BE102C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 90 | 钥匙两位开关 | ZB2-BE101C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 91 | 指示灯（红） | XB2-BVM4LC | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 92 | 指示灯（黄） | XB2-BVMD5LC | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 93 | 指示灯（绿） | XB2-BVMD3LC | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 设备中心 | 1A |  |
| 94 | 带漏电保护空气开关 | iC65N-K 2P C16A | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 95 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 63A 3P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 96 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 25A 3P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 97 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 32A 3P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 98 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 16A 2P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 99 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 32A 2P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 100 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 10A 2P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 101 | 带漏电保护空气开关 | 1C65N C 20A 2P | 无品牌要求 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 102 | 继电器 | QUAZ-SH-124L | 无品牌要求 | 个 | 100 | AFC中心 | 1A |  |
| 103 | 直插光电继电器 | AC37 DIP8 | 无品牌要求 | 个 | 100 | AFC中心 | 1A |  |
| 104 | 熔断器 | SAKS 4/35 16A | 无品牌要求 | 个 | 9 | 供电一中心 | 1A |  |
| 105 | 熔断器 | UKJ-4RD 6A | 无品牌要求 | 个 | 9 | 供电一中心 | 1A |  |
| 106 | 熔断器 | UKJ-4RD 3A | 无品牌要求 | 个 | 9 | 供电一中心 | 1A |  |
| 107 | 开关电源 | 瑞联RSP21-35-24(参考） | 无品牌要求 | 只 | 5 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 108 | 自动转换开关 | 施耐得 WTS-A-63-4A，63A 额定电压220V | 施耐得 | 个 | 5 | AFC中心 | 1A |  |
| 109 | 自动转换开关 | 施耐得 WTS-A-100-4A，100A 额定电压220V | 施耐得 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 110 | 自动转换开关 | 施耐得 WTS-A-125-4A，125A 额定电压220V | 施耐得 | 个 | 1 | AFC中心 | 1A |  |
| 111 | 空气开关 | 施耐得 IC65N-16A 2P，16A 额定电压220V | 施耐得 | 个 | 12 | AFC中心 | 1A |  |
| 112 | 断路器 | 施耐得 NSX100F 3P3D 100A， 额定电压220V | 施耐得 | 个 | 2 | AFC中心 | 1A |  |
| 113 | 按钮指示灯（红）触点 | MCB-10(MLBL-05R) | ABB | 个 | 3 | 供电一中心 | 1A |  |
| 114 | 按钮指示灯（绿）触点 | MCB-10(MLBL-05G) | ABB | 个 | 3 | 供电一中心 | 1A |  |
| 115 | 水泵液位控制器 | 上海宏浪仪表HLSZB-64-05（参考） | 无品牌要求 | 个 | 3 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 116 | 电极棒 | SS316材质带保护模（参考） | 无品牌要求 | 个 | 2 | 客运一部机电中心 | 1A |  |
| 117 | 断路器 | ABB S452 M UC Z6 6A DC/Z，250VDC 230/400VAC 6A | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 118 | 断路器 | ABB S452 M UC Z4 4A DC/Z，250VDC 230/400VAC 4A | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 119 | 断路器 | ABB S452 M UC Z2 2A DC/Z，250VDC 230/400VAC 2A | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 120 | 断路器辅助触点 | ABB HK450 11-L，440VAC 6A | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 121 | 断路器 | ABB S452 M UC C13 13A-DC-C，250VDC 230/400VAC 13A | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 122 | 继电器 | PHOENIX CONTACT NO.2942153 1W 24VDC | PHOENIX、凤凰、魏德米勒 | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 123 | 继电器模块 | PHOENIX #2961105 RSC 1U 6A 24VDC | PHOENIX、凤凰、魏德米勒 | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 124 | 安全继电器 | PHOENIX #2953747 PSR-SCP 24V 5s/2ö，INPUT:24VAC/DC(-20%～+10%) | PHOENIX、凤凰、魏德米勒 | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 125 | 继电器插座 | Finder varitec 10A 400VAC 90.73.2.20 Schneider RUZC3M 11针，10A 250V 2.5KV | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 126 | 时间继电器 | RUW 101MW 24-240 VAC/DC | 欧姆龙、Allen-Bradley、Telemecanique | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 127 | 继电器 | CAT 700-HA33Z24-3-4，3U 24VDC,10maxA,30maxV | 欧姆龙、Allen-Bradley、ICP CON | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 128 | 二极管模块 | Schneider RUW240BD，6-230VDC | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 129 | 隔离中继器 | ICP CON i-7531，Support CAN 2.0A/2.0B,Photo-isolation 2500Vrms | 欧姆龙、Allen-Bradley、ICP CON | 只 | 4 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 130 | 断路器 | 5SJ6463-7CC，～400V，4P | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 3 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 131 | 断路器 | 5SJ6432-7CC，～400V，4P | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 3 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 132 | 断路器 | 5SJ5263-7CC，～400V,2P，Icu10KA | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 133 | 断路器 | 5SJ6263-7CC，～400V,2P，Icu10KA | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 3 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 134 | 断路器 | 5SJ5232-7CC20，32A 440V,2P，Icu10KA | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 135 | 断路器 | 5SJ5202-7CC20，2A 440V,2P，Icu10KA | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 136 | 断路器 | 202b，AC415V 25KA 2P | 施耐德、西门子、ABS | 只 | 3 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 137 | 断路器 | 5SJ5202-7CC（LF-DV11-32A1），输入：0~80V，输出0~5V，精度0.2，供电12~24V | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 3 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 138 | 断路器 | 5SJ5220-7CC，20A,440V,2P,Icu10KA | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 5 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 139 | 电压指示灯 | SZD-3V ，工作电压：DC48-370V,AC65-265V | 大连科海、北京群菱、德力西 | 只 | 4 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 140 | 电流指示灯 | SZD-3A，工作电压：DC48-370V,AC65-265V | 大连科海、北京群菱、德力西 | 只 | 4 | 自动化一中心 | 1B |  |
| 141 | 单联双控开关 | FB31/1 10A 250V | TCL、施耐德、西门子 | 个 | 50 | 客运一部机电中心 | 1B |  |
| 142 | 控制变压器 | BK-2000VA，输入AC220V,输出AC24V | 无品牌要求 | 个 | 2 | 客运一部机电中心 | 1B |  |
| 143 | 控制变压器 | BK-100VA 输入AC220V,输出DC24V | 无品牌要求 | 个 | 5 | 客运一部机电中心 | 1B |  |
| 144 | 绿色按钮 | ZB2BWB31C+ZB2BW33C | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 3 | 设备中心 | 2A |  |
| 145 | 空气开关 | IC65N C2P16A，16A 额定电压220V | 施耐德 | 个 | 2 | 票务部AFC中心 | 2A |  |
| 146 | 可编程控制器PLC | 6SE7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP CN DC/DC/DC（见附图） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 147 | 可编程控制器PLC | 6SE7 216-2AD23-0XB8 CPU226XP CN DC/DC/DC（见附图） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 148 | 模拟量扩展模块 | 6ES7 EM231-OHC22-OXA8，含进线配件（见附图） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 149 | 触摸屏 | 西门子Smart 700 6AV6648-0BC11-3AX0配通讯线2.5米（见附图） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 150 | 断路器 | 5SY43068CC | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 151 | 断路器 | 5SY43108CC | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 152 | 断路器 | 5SY43168CC | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 153 | 隔离开关 | 5TE8 3P 32A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 154 | 热继电器 | 3UA55 40-1F 1.6~2.5A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 155 | 热继电器 | 3UA55 40-1F 3.2~5A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 156 | 热继电器 | 3UA55 401G 4-6.3A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 157 | 热继电器 | 3UA55 40-1H 5~8A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 158 | 热继电器 | TA75DU52 36~52A 配底座DB80 | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 3 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 159 | 热继电器 | TA75DU63 45~63A 配底座DB80 | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 3 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 160 | 隔离开关 | VCCF0C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 161 | 隔离开关 | GV2PM16C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 162 | 隔离开关 | GV2PM07C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 163 | 隔离开关 | A9S68463 | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 164 | 断路器 | GV2ME16C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 165 | 断路器 | GV2ME22C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 166 | 断路器 | GV2ME32C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 167 | 变频器 | ATV61FHU75N4Z | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 168 | 接触器 | LC1D18M7C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 169 | 接触器 | LC1D25M7C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 170 | 接触器 | LC1D32M7C | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 171 | 通讯扩展模块 | CP1W-CIF11 | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 172 | 交流接触器 | 3TF46440XN2 配辅助3TY7561-1KA00 4块 AC220V（与现场一致） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 173 | 交流接触器 | 3TF49440XN2 配辅助3TY7561-1KA00 4块 AC220V（与现场一致） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 174 | 交流接触器 | 3TF51440XN2 配辅助3TY7561-1KA00 4块 AC220V（与现场一致） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 175 | 塑壳断路器 | 3VL160N MA 160/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 176 | 塑壳断路器 | 3VL160N MA 32/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 177 | 塑壳断路器 | 3VL160N MA 40/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 178 | 塑壳断路器 | 3VL160N MA 50/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 179 | 塑壳断路器 | 3VL160N MA 63/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 180 | 塑壳断路器 | 3VL160N MA 80/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 181 | 塑壳断路器 | 3VL250N MA 200/3P F RCD漏电保护模块0-3A 漏电跳闸，辅助触头HS+分励线圈MX AC220V+报警触头AS | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 182 | 塑壳断路器 | 3VL160N50 TM F/3P | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 183 | 塑壳断路器 | 3VL160N80 TM F/3P | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 184 | 塑壳断路器 | 3VL160N100 TM F/3P | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 185 | 塑壳断路器 | 3VL160N160 TM F/3P | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 186 | 塑壳断路器 | 3VL250N200 TM F/3P | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 187 | 塑壳断路器 | 3VL250N250 TM F/3P | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 188 | 软启动器 | PSS50/85-500L AC220V/400V | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 189 | 软启动器 | PSS60/105-500L AC220V/400V | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 190 | 马达保护器 | UMC100-FBP | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 191 | 马达保护器控制面板 | 1SAJ590000R0103 UMC100-PAN A0 | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 192 | 控制面板延长电缆 | ACS100-CAB.300 3米 | ABB、西门子、施耐德 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 193 | 自耦变压器 | QZB-D-135KW | 德力西、施耐德、西门子 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 194 | 模拟量扩展模块 | EM235 A14/AQ1×12Bit 235-OKD32，含进线配件 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 195 | 变频恒压供水调节器 | CPS-21F，含显示面板及连接线 | 北京兰利、施耐德、西门子 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 196 | 双电源切换装置 | WHTQ1-630/4P | 施耐德万高（香港） | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 197 | PLC传输线 | 参考型号：PPI-RS485 USB/PPI适用于西门子S7-200系列PLC 1P 6ES7 901-3DB30-OXAO（见附图） | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 198 | 压力传感器 | Huba control 501.931003141 | 富巴、施耐德、西门子 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 199 | PLC | CPU 224XP CN | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 200 | PLC扩展模块 | EM231 CN | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 201 | PLC扩展模块 | EM235 CN | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 202 | 通信电缆 | PC/PPI,RS232/485 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 203 | 电池模块 | 6ES7 291-8BA20-0XA0 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 204 | 接触器 | 3RT5054-1AF36 110-127V 160A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 205 | 接触器 | 3RT5054-1AF36 110-127V 105A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 206 | 电压变送器 | DB TA1A500V4X 24V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 207 | 中间继电器 | RXM2AB2F7 120V VAC 50/60HZ | 施耐德、ABB、施耐德 | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 208 | 压力传感器 | 40T80 | 丹弗斯、博士、施耐德 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 209 | 电磁阀线圈 | BEST-NO.0210 AC110V 50/60HZ 16VA ED100% CLASS IP65 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 210 | 电流互感器 | TD2A500C420V4X DC24V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 211 | 欠电压继电器 | HWUA 84873026 | 高诺斯、西门子、施耐德 | 个 | 3 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 212 | 断路器 | EA9AN2C10 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 213 | 交流接触器 | 3TF340000XN2 3TX4 3NOINC | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 3 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 214 | 中间继电器 | HH52P-L 24VDC | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 215 | 中间继电器 | ZY63NJ AC220V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 216 | 隔离开关 | 5TE8 3P 63A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 217 | 隔离开关 | 5TL 13912CR | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 218 | 时间继电器 | JS20-D/6min AC220V 断电延时型 | 德力西、中国人民电器、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 219 | 中间继电器 | ZYS3NJ/DC24V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 220 | 中间继电器 | ZYS3NJ/AC220V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 221 | 电流互感器 | BH-0.66 150/5 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 222 | 零序电流互感器 | CEM11-FBP.120 300-13600mA | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 223 | 三项电流互感器 | CT4L185R/4 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 224 | FBP总线适配器 | MRP21-FBP.100 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 225 | 马达保护器 | UMC100-FBP | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 226 | 双电源切换装置 | WTS-A160/4AF(PC级）分体式2米电缆 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 227 | 开关电源 | S-AC220V/DC24V 3A | 明纬、中国人民电器、德力西 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 228 | 开关电源 | NES-350-24 | 明纬、中国人民电器、德力西 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 229 | 扩展模块 | DX111-FBP.0 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 230 | 扩展模块连接电缆 | UMC10-CAB.030 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 231 | 控制面板 | UMC100-PAN | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 232 | 控制面板延长电缆 | ACS100-CAB.300 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 233 | FBP通讯线 | DNF11-FBP.050 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 234 | 塑壳断路器 | 3VL160N160NA F/3P 配相间隔板 | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 235 | 塑壳断路器 | 3VL160N100MA F/3P 辅助HS+分励MX AC220V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 236 | 交流接触器 | 3TF51440XN2 AC220V | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 237 | 接地故障监视器 | CEM11-FBP.120 300-13600mA | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 238 | 微型断路器 | 5SJ4 2P C16 | 西门子 | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 239 | 微型断路器 | 5SJ4 2P C10 | 西门子 | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 240 | 微型断路器 | 5SJ4 1P C4 | 西门子 | 个 | 50 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 241 | 空气开关 | NSX100-160-250F/N/H/NA | 施耐德 | 个 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 242 | 漏电保护开关 | 5SM2 342-0 | 西门子 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 243 | 漏电保护开关 | 5SM2 322-0 | 西门子 | 个 | 30 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 244 | 接触器 | DILM250A/22(RAC240) | MOELLER | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 245 | 接触器 | DILM80C(220-230V50HZ) | MOELLER | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 246 | 接触器 | 3TH42 | 西门子 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 247 | 接触器 | 3TF34 | 西门子 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 248 | 双电源控制面板 | B型控制器 AC220/240V 50/60Hz | 施耐德 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 249 | 转换开关 | LW39-16B | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 250 | 接触器 | LC1D245M7C | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 251 | 接触器 | LC1D40M7C | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 252 | 接触器 | LC1D115M7C | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 253 | 接触器 | LC1D80M7C | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 8 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 254 | 接触器 | LC1D150M7C | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 255 | 转换开关 | K1D001ALHC | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 14 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 256 | 中间继电器 | RXM2LB2BD | 魏德米勒、欧姆龙、施耐德 | 只 | 14 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 257 | 时间继电器 | REXL2TMPT | 魏德米勒、欧姆龙、施耐德 | 只 | 28 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 258 | 指示灯 | XB2BVM3C | 施耐德、西门子、ABB | 只 | 28 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 259 | 转换开关 | 施耐德 K1F003ULHC（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 30 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 260 | 转换开关 | 施耐德 ZB2BD3C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 261 | 按钮底座 | 施耐德 ZB2BZ103C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 262 | 触点 | 施耐德 ZB2BE101C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 263 | 开关电源 | S-145-24 AC220V/DC24V 6A | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 264 | 辅助触点 | 施耐德 GVAE11(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 265 | 接触器 | 施耐德 LC1D12M7C(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 266 | 接触器 | 施耐德 LC1D09M7C(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 267 | 辅助触点 | 施耐德 LADN22C(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 268 | 辅助触点 | 施耐德 LADN20C(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 269 | 断路器 | 施耐德1C65N2PC10A(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 270 | 中间继电器 | 施耐德 RXM2LB2BD DC24V 2CO（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 20 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 271 | 中间继电器 | 施耐德 RXM4LB2BD DC24V 4CO（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 20 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 272 | 中间继电器 | 施耐德 RXM2LB2P7 AC220V 2CO（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 20 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 273 | 中间继电器 | 施耐德 RXM4LB2P7 AC220V 4CO（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 20 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 274 | 继电器底座 | 施耐德 RXZE1M2C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 275 | 继电器底座 | 施耐德 RXZE1M4C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 276 | 触点 | 施耐德 GVAE1（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 277 | 触点 | 施耐德 LADN40C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 278 | 断路器 | 施耐德 IC65N2PC10A (A9F18210)（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 279 | 电流互感器 | 中国人民电器 BH30-50/5A（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 280 | 电流互感器 | 中国人民电器 BH30-20/5A（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 281 | 按钮 | 施耐德 XB2BA31C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 282 | 按钮 | 施耐德 XB2BA42C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 283 | 按钮 | 施耐德 XB2BA21C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 284 | 时间继电器 | 中国人民电器 AT-6(ST6P)60s（参考） | 中国人民电器、德力西、正泰 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 285 | 电源模块 | 明纬 MODEL:DR-30-24（参考） | 明纬、中国人民电器、德力西 | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 286 | 指示灯 | 施耐德 AD11-22/21-96E(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 287 | 转换开关 | 施耐德 LA39-22X/K(参考) | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 288 | 指示灯 | 西门子 AD16-22D/R 24VDC（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 15 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 289 | 指示灯 | 西门子 AD16-22D/G 24VDC（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 15 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 290 | 指示灯 | 西门子 AD16-22D/Y 24VDC （参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 15 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 291 | 指示灯 | 西门子 AD16-23D/R 24VDC（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 292 | 指示灯 | 西门子 AD16-23D/G 24VDC（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 293 | 指示灯 | 西门子 AD16-23D/W 24VDC（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 294 | 指示灯 | 西门子 AD16-22D/R AC220V（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 295 | 指示灯 | 西门子 AD16-22D/G AC220V（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 296 | 指示灯 | 西门子 AD16-22D/Y AC220V（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 297 | 操作按钮 | 西门子 LA39B3-10/R（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 298 | 操作按钮 | 西门子 LA39B3-01/G（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 299 | 操作按钮 | 西门子 PB1L-11R（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 300 | 操作按钮 | 西门子 PB1L-11C（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 301 | 操作按钮 | 西门子 LA39B3-10/G（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 302 | 转换开关 | 西门子 LA39-20X/K（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 303 | 转换开关 | 西门子 LA39-20XS/K（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 304 | 转换开关 | 西门子 LW39B（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 305 | 转换开关 | 西门子 ZB2-BE101C（参考） 额定电流：10（A）安装孔为φ22MM 额定工作电压0—380v | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 10 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 306 | 转换开关 | 西门子 LW39-16B-6KC-303/3（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 307 | 按钮（运行） | 西门子 PB1L-22/G（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 308 | 按钮（停止） | 西门子 PB1L-22/R（参考） | 施耐德、西门子、ABB | 个 | 1 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 309 | 旋转开关 | A22-RD | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 4 | 设备中心 | 2A |  |
| 310 | 旋转开关 | A22-RWK1R | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 4 | 设备中心 | 2A |  |
| 311 | 应急开关按钮 | 2B2-BE 101C | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 2 | 设备中心 | 2A |  |
| 312 | 指示灯 | 3SB3204-6BA20 | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 5 | 设备中心 | 2A |  |
| 313 | 空气开关 | IC65H C 10A 单级 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 314 | 空气开关 | OSMC32N2C1 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 3 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 315 | 空气开关 | OSMC32N2C8 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 3 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 316 | 空气开关 | OSMC32N2C16 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 3 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 317 | 断路器 | IC65H C80A/4P | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 318 | 交流断路器 | C120H C 100 | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 5 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 319 | 浪涌保护器 | EA9L208Fr400 Imax 20KA | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 320 | 浪涌保护器 | EA9L408Fr400 Imax 40KA | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 321 | 空气开关 | 220V C44A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 3 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 322 | 空气开关 | 220V C10 10a | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 3 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 323 | 空气开关 | 220V C5048A | 西门子、施耐德、ABB | 个 | 3 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 324 | 行程开关 | FR5A2 | Pizzato、ABB、西门子 | 个 | 4 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 325 | 绿色指示灯 | AD56-22DS 24V I≤20mA | IDCE、和泉、正泰 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 326 | 绿色指示灯 | AD56-22DS 110V I≤20mA | IDCE、和泉、正泰 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 327 | 绿色指示灯 | AD56-22DS 380V I≤20mA | IDCE、和泉、正泰 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 328 | 红色指示灯 | AD56-22DS 24V I≤20mA | IDCE、和泉、正泰 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 329 | 开关电源 | ABL2REM24046H | 施耐德 | 台 | 5 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 330 | 开关电源 | MS-50-25 | 上海颂扬电器 | 台 | 5 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 331 | 行程开关 | Z-15GD55-B,防滴型 | 日本OMRON | 个 | 10 | 供电二中心变电专业 | 2A |  |
| 332 | 熔断器 | RT18-32 | 德力西、中国人民电器、正泰 | 个 | 20 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 333 | 熔芯 | 250V 10A | 德力西、中国人民电器、正泰 | 个 | 20 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 334 | 熔丝底座 | NGT00 690V-50KA 125A | 德力西、中国人民电器、正泰 | 个 | 6 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 335 | 液位控制器 | 欧姆龙 61F-G2（参考）AC220V | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 336 | 液位控制器 | 欧姆龙 61F-GN（参考）AC220V | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 337 | 液位控制器 | 欧姆龙 61F-11（参考）AC220V | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 338 | 保持器 | 欧姆龙 PS-5S（参考） | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 339 | 电极棒 | SS316带保护模 | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 2 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 340 | 超高声光报警 | AD16-22SM(上海二工） | 上海二工、德力西、中国人民电器、正泰 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 341 | MiniCAS底座 | 欧姆龙 PF113A-E（参考） | 欧姆龙、施耐德、西门子 | 个 | 5 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 342 | RS485光电隔离中继电 | UT-2209宇泰 | 宇泰 | 个 | 4 | 客运二部机电中心 | 2A |  |
| 343 | 5A空开 | EASY9C5 ，参数5A即可 | 施耐德 | 个 | 24 | 通号二中心通信专业 | 2A |  |
| 344 | 6A空开 | EASY9C6 ，参数6A即可 | 施耐德 | 个 | 24 | 通号二中心通信专业 | 2A |  |
| 345 | 剩余电流动作断路器 | NB1L-40H C10 两级，剩余动作电流：0.03A | 正泰 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 346 | 剩余电流动作断路器 | NB1L-40H C20 两级，剩余动作电流：0.03A | 正泰 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 347 | 剩余电流动作断路器 | NB1L-40H C32 两级，剩余动作电流：0.03A | 正泰 | 个 | 2 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 348 | 带钥匙旋钮开关 | IDEC AS6M-2KT2BC | 和泉 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 349 | 带灯瞬时按钮（绿色）带盖子 | IDEC AL6Q-M24GC | 和泉 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 350 | 带灯交替按钮（红色）带盖子 | IDEC AL6Q-A24RC | 和泉 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 351 | 不带灯瞬时按钮（红色）带盖子 | IDEC AB6Q-M2RC | 和泉 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 352 | 不带灯瞬时按钮（绿色）带盖子 | IDEC AB6Q-M2GC | 和泉 | 个 | 10 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 353 | IBP盘指示灯（红）带盖子 | AL6Q-P4RC | 和泉 | 个 | 20 | 自动化二中心 | 2A |  |
| 354 | IBP盘指示灯（绿）带盖子 | AL6Q-P4GC | 和泉 | 个 | 20 | 自动化二中心 | 2A |  |
|  |  | **数量合计** |  |  | **2346** |  |  |  |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符**