# 第三章 技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 需求部门/中心（车间、专业） | 线路 |
|
| 1 | 全方位自动泛光工作灯灯泡 | SFW6110B | 海洋王 | 个 | 2.00 | 设备车间 | 1号线一期 |
| 2 | 强光防爆头灯 | 深圳海洋王W5130A/LT | 深圳海洋王/华容/神火 | 个 | 8.00 | 检修二车间 | 3号线一期 |
| 3 | 双面方位灯 | 深圳海洋王FL4830A（参考） 氙气灯 | 深圳海洋王/华容/神火 | 个 | 10.00 | 检修二车间 | 3号线一期 |
| 4 | LED投光灯 | 工作电压：交流电220V；功率：200W；光通量：30000ml；色温：6000-6500K。 | 深圳海洋王、华腾电器、雷士 | 套 | 50.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 5 | 灯管 | LED-220- T8-16.5W | 深圳海洋王、华腾电器、雷士 | 个 | 200.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 6 | 灯管 | LED-220-T8-8W | 深圳海洋王、华腾电器、雷士 | 套 | 30.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 7 | LED吸顶灯 | MX300-D0.2×48 | 欧普、华腾电器、雷士 | 个 | 30.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 8 | 双头筒灯 | LED 2\*15W | 欧普、华腾电器、雷士 | 套 | 30.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 9 | 嵌入式LED筒灯 | MTD0700612/04-浩明-18.5W-5700K LED驱动电源一体化 | 欧普、华腾电器、雷士 | 套 | 10.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 10 | 嵌入式LED筒灯 | NLED9126 | 欧普、华腾电器、雷士 | 个 | 10.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 11 | LED日光灯管 | T5,16W | 欧普、华腾电器、雷士 | 个 | 400.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 12 | LED驱动器 | 驱动器：输入电压：220—240VAC/50Hz;尺寸：长度110mm，高度21mm，宽度25mm（参考尺寸）;驱动电源输出参数：35V±3%，390mA±5% | 欧普、华腾电器、雷士 | 个 | 400.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 13 | 消防应急标志灯具（单面右向） | ZF-BLJC-1LROEI 3W-161 | 振辉、劳士、乐思达 | 个 | 20.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 14 | 消防应急标志灯具（单面左向） | ZF-BLJC-1LROEI 3W-161 | 振辉、劳士、乐思达 | 个 | 20.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 15 | 光源 | LA-10Z | 玛斯柯、劳士、乐思达 | 个 | 2.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 16 | 镇流器 | SC-787 | 玛斯柯、劳士、乐思达 | 个 | 2.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 17 | 电容 | CAP-325-5 | 玛斯柯、劳士、乐思达 | 个 | 2.00 | 机自一车间 | 1号线一期 |
| 18 | 圆形天棚灯 | XC-PF50 80W/6500K LED80W | 雷士、上海三思、欧普 | 套 | 20.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 19 | 开关电源 | NES-100-24 | 台湾明纬、魏德米勒、施耐德 | 个 | 10.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 20 | LED灯(区间灯) | C0810-AC-25W | 雷士、上海三思、欧普 | 套 | 10.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 21 | 日光灯灯脚 | 7号,适用于T5日光灯管 | 无品牌要求 | 个 | 100.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 22 | LED光源（筒灯） | 4B10C 2835LED VIPON TD-8020 | 雷士、上海三思、欧普 | 片 | 150.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 23 | LED电子适配器（筒灯） | 20W500S04 | 雷士、上海三思、欧普 | 个 | 150.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 24 | 导向LED灯珠 | 0.24W,CD12V,ROHS,三片灯珠一组，EA-ECO-M-765,LED模块 | 杭州柏年、上海三思、欧普 | 米 | 150.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 25 | 导向LED驱动电源 | CLG-150-12 | 台湾明纬、魏德米勒、施耐德 | 个 | 60.00 | 机自一车间 | 1号线二期 |
| 26 | 螺口节能灯 | OSRAM DULUX D/E 18W/840 | 欧司朗、飞利浦、松下 | 个 | 100.00 | 机自二车间 | 2号线一期 |
| 27 | 螺口节能灯 | 11w 螺旋型 E27 | 飞利浦、欧司朗、松下 | 个 | 300.00 | 机自二车间 | 2号线一期 |
| 28 | 螺口陶瓷灯头 | E27(螺口)配10mm\*7cm两头闭口铁片 | 无品牌要求 | 个 | 400.00 | 机自二车间 | 2号线一期 |
| 29 | 区间LED灯（整套） | C0810-AC-40W | 上海三思、家明、欧普 | 盏 | 5.00 | 机自二车间 | 2号线一期 |

**注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；**