#  技术要求及数量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 既有规格型号 | 配套设备 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需求车间 | 备注 |
| 1 | CC风扇 | 4312/12M 120×120×32mm 12V DC、235mA 2.8W（单只不含风扇盒） | ALSTOM CC风扇组 | 个 | 15.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 2 | HZ-II交（直）流转辙机整流盒 | 5A/1000V、100mm\*67mm\*36mm | S700K/ZDJ9转辙机 | 个 | 4.00 | 陕西通号铁路器材有限公司，西门子，ABB | 通号一车间 |  |
| 3 | UPS背部大风扇 | W2S130-AA03-0 172×150×55mm | 艾默生UPS机柜 | 个 | 5.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 4 | 前后面板风扇 | NMB-MAT 4715MS-23T-B50 120×120×38mm（安装孔带螺纹）230VAC 50/60HZ 1PHASE 15/14W | 艾默生UPS机柜 | 个 | 8.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 5 | 串口服务器（驱动光盘1套） | MOXA NP5232（RS422-RJ45以太网） | 电源屏 | 个 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 6 | 道岔JSDF阻容盒 | RX20-75-1KΩ，带阻燃罩及底座，配套设备：宁波地铁1号线转辙机S700K、JSDF（交流双动辅组合） | S700K转辙机 | 个 | 3.00 | 河北南皮铁路器材有限责任公司，西门子，ABB | 通号一车间 |  |
| 7 | 断相保护器 | DBQ断相保护器，AC380V、AC1A-6A，输出电压24V±4V，断相输出≤0.5V | S700K转辙机 | 个 | 6.00 | 太原京丰铁路电务器材制造厂，西门子，ABB | 通号一车间 |  |
| 8 | 非集中站UPS主机 | UHA1R-0100L型一体机 | 艾默生UPS | 个 | 1.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 9 | 风扇 | NMB4710PS-23T-B30120×120×25mm230VAC 50/60HZ 1PHASE 14/11W | 计轴机柜中部 | 个 | 40.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 10 | 工控机风扇 | ADDAAD1212HB-A71GT120×120×25mm(插头为2.5 3pin) | 研华工控机610H/L | 个 | 10.00 | 无品牌要求 | 通号一车间5，通号二车间5 |  |
| 11 | 计轴48V电源模块 | PBA-600F-48V | 计轴 | 台 | 4.00 | 无品牌要求 | 通号一车间2，通号二车间2 |  |
| 12 | 转辙机检测杆 | 杆件缺口为33mm，适配S700K-C型转辙机带GW型外锁闭 | S700K-C型转辙机 | 套 | 70.00 | 陕西西信铁路器材有限公司/西门子信号有限公司/西安铁恒瑞交通设施有限公司 | 通号一车间 |  |
| 13 | 系统机柜风扇、服务器机柜、计轴机柜顶部风扇 | SUNON DP200A P/N2123HBL 120×120×38mm（两孔插头）220-240VAC-50/60Hz 0.14/0.10A，1号线配套 | 系统机柜 | 个 | 16.00 | 无品牌要求 | 通号一车间 |  |
| 14 | CPU主板 | PCA-6011VG | 研华工控机610H/L | 个 | 4.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 15 | 电源 | FSP300-70PFU | 研华工控机610H/L | 个 | 6.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 16 | 风扇 | D12BH-12 DC12 0.3A | 研华工控机610H/L | 个 | 10.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 17 | 底板 | PCA-6113PR4R REV.C2 | 研华工控机610H/L | 个 | 4.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 18 | 发车指示器控制板 | 西安唯讯DTI | 发车计时器 | 块 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 19 | 光电转换单元含电源适配器 | IMC-101-S-SC标准型，DR 45-24 | 传输设备 | 套 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 20 | LED发光盘-白色 | 2号线一期配套 | 信号机 | 个 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 21 | LED发光盘-蓝色 | 2号线一期配套 | 信号机 | 个 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 22 | 转辙机 | ZDJ9-170/4K | ZDJ9转辙机 | 台 | 1.00 | 天津信号厂/兰州贝瑞福铁路器材有限公司/西安西门子 | 通号二车间 |  |
| 23 | 转辙机 | ZDJ9-B150/4.5K | ZDJ9转辙机 | 台 | 2.00 | 天津信号厂/兰州贝瑞福铁路器材有限公司/西安西门子 | 通号二车间 |  |
| 24 | 道岔JSDF阻容盒 | RX20-75-1KΩ，带阻燃罩及底座，配套设备：宁波地铁2号线转辙机ZDJ9-JSDF（交流双动辅组合） | ZDJ9转辙机 | 个 | 3.00 | 河北南皮铁路器材有限责任公司，西门子，ABB | 通号二车间 |  |
| 25 | 防雷模块 | TEKRRMS TC220-40K/MS | 分线柜 | 块 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 26 | 防雷模块 | TEKRRMS TC380-40K/MS | 分线柜 | 块 | 3.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 27 | 工控机 | IPC-610H | 研华工控机610H/L | 台 | 1.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 28 | 光缆接续盒 | 一进一出，4、6芯 | DCS | 个 | 2.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 29 | 交换机 | 16口，DES-1016D | DCS | 台 | 1.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 30 | 模拟录音卡 | 16路/卡，办卡6位数字：657899 | ALUT模拟用户板卡 | 块 | 1.00 | 无品牌要求 | 通号二车间 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 238.00 |  |  |  |

# 注：报价申请人所报产品必须与现有设备相匹配，否则按无效报价处理