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	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	挖一般土方  
	1.部位：排水沟；
2.土壤类别：综合考虑；
3.挖土深度：综合考虑；
4.其他：人工挖土、支撑等自行考虑；
5.详见施工图纸。
	m3
	81

	2
	回填方 
	1.部位：排水沟；
2.填方材料品种：原土；
3.详见施工图纸。
	m3
	24.3

	3
	拆除混凝土结构 
	1.拆除部位：浆砌片石挡墙
2.拆除类型：无筋混凝土拆除；
3.拆除方式：自行考虑；
4.详见施工图纸。
	m3
	9.7

	4
	挖淤泥、流砂
	1.部位：排水沟；
2.土壤类别：淤泥；
3.挖土深度：综合考虑；
4.其他：人工挖淤泥、支撑等自行考虑；
5.详见施工图纸。
	m3
	72

	5
	浆砌块料
	1.部位 ：挡墙
2.材料品种、规格 ：浆砌片石
3.砂浆强度等级 ：M10
4.详见施工图纸。
	m3
	11

	6
	排水沟 
	1.类型：纵向盖板排水边沟；
2.宽度1.4m，平均深度1.35m；
3.基础：100mm厚砂砾垫层；
4.沟体采用C25砼；
5.C30预制砼盖板，含模板钢筋；
6.详见施工图纸。
	m
	30

	7
	浆砌片石回填 
	1.部位：路基；
2.填方材料品种：M10浆砌片石；
3.详见施工图纸。
	m3
	128

	8
	建筑渣土外运
	1.废弃料品种：综合考虑；
2.运距：自行考虑。
	m3
	138.4

	9
	建筑渣土处置（陆域处置费）
	1.废弃料品种：综合考虑；
2.处置区域：自行考虑。
	m3
	138.4

	10
	栽植乔木
	1.原乔木就地移种
2.胸径：11cm以内
3.包含挖苗，填坑，挖坑，栽植等工作内容
	株
	1


说明：1．比选申请人在报价时将比选申请人须知、用户需求书、合同条件及施工图纸等文件结合起来理解或解释。在填写工程量清单的每一项的单价和合价时认真阅读理解本工程比选文件的有关章节规定。项目特征及工作内容应以清单开项为准，结合图纸及用户需求书进行报价，如项目特征未详细描述但图纸及用户需求书中已有描述，除非出现施工图纸变更或业主原因造成相应工作的技术要求变化，否则视为相应报价单价已作综合考虑。
2．比选申请人用于本合同工程的各类材料、机械设备的提供、运输、拆卸、拼装等费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。
3.工程量计算规则按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

