[bookmark: _GoBack]技术要求及数量表
	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考或相当于如下品牌
	备注

	1
	单反相机
	传感器类型：CMOS
传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）
传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据
有效像素：2420万像素
最高分辨率：6000×4000
图像分辨率：L（大）：约2400万像素（6000×4000）
显示屏尺寸：3.0英寸
像素及类型：104万像素液晶屏
快门速度：30-1/4000秒，B门
闪光灯类型：内置
镜头： EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS+EF 50mm f/1.8 STM
配件：32G闪卡、原版相机包、充电器、数据线
	1 
	台
	佳能、索尼、尼康
	

	2
	单反相机
	传感器尺寸：全画幅（36*24mm）
有效像素：3040万像素
最高分辨率：6720×4480
短片拍摄：4096×2160（4K超清）
显示屏尺寸：3.2英寸
快门速度：1/8000至30秒
对角点数：61点（41个十字）
配件：套机镜头、锂电池、充电器、数据线、背带及其他官方自带配件
参考型号：佳能5D Mark IV(24-105)套机
索尼A7R4(28-70)套机
尼康D850(24-120)套机
	1 
	台
	佳能、索尼、尼康
	

	3
	相机镜头
	镜头画幅：135mm全画幅镜头
镜头焦距：24-70mm                                   
镜头结构：13组18片
镜头卡口：EF                                                              最大光圈：F2.8
滤镜尺寸：82mm
驱动马达：USM
参考型号： 佳能EF 24-70mm f2.8L II 
尼康AF-S 尼克尔 24-70mm f/2.8G ED
Sony/索尼 FE24-70 F2.8GM大师镜头SEL 
	1 
	个
	佳能、索尼、尼康
	

	4
	相机电池
	电池类型：锂电池
电池容量：1865mAh
电池电压：7.2V
适用机型：适用于佳能EOS 5D MarkⅢ、5D MarkⅡ、6D、7D MarkⅡ、7D、70D、60D、60Da                                                         佳能原装LP-E6N
	3 
	个
	指定佳能原装，第三方电池有损机器
	

	5
	CF内存卡
	64G 160M/s
	2 
	张
	Sandisk、Lexar、金士顿
	

	6
	SD内存卡
	64G 170M/s
	2 
	张
	Sandisk、Lexar、金士顿
	

	7
	读卡器
	SD\CF\TF 多合一，USB3.0
	1 
	个
	Sandisk、Lexar、金士顿
	

	8
	HDMI/VGA转换器
	HDMI/VGA转换器
	3 
	个
	绿联
	

	9
	TYPE-C 数据线
	TYPE-C 数据线 USB3.1
	10 
	条
	MOMAX、绿联、华为
	

	10
	闪光灯
	佳能口闪光灯 带ETTL功能                                            参考型号： 神牛V1 
保富图A1
佳能EX600
	1 
	个
	神牛、保富图、佳能
	

	11
	三脚架
	最高工作高度：1000mm以上
最低工作高度：320mm以下
节数：3节以上
                                                                                      参考型号：曼富图MKELEB5CF-BH
金钟GEO Carmagne E640M
思锐AM-284
	1 
	个
	曼富图、金钟、思锐
	

	12
	调音台
	输入通道：6个输入以上                                               输出通道：2个通道以上
频率响应：20HZ-2KHZ
EQ：三段均衡
供电：开关关电源

参考型号： 声艺EPM6
美奇Mackie/RunningMan ProFx8 V2
 雅马哈MG12             
	1 
	台
	声艺、美奇、雅马哈
	

	13
	电冰箱
	有冷冻、冷藏、保鲜功能，容积不少于260L，冷藏室不少于160L，电源220V，冷冻室不少于70L
	6 
	台
	海尔、美的、奥克斯
	

	14
	冷藏冰箱
	不少于240升立式单门冷藏冰箱，制温范围0-18℃，符合国家节能环保要求
	64 
	台
	海尔、美的、奥克斯
	

	15
	微波炉
	23升微波炉 旋钮操作平板加热 精准控温 五档火力  功率700W
	73 
	台
	美的、格兰仕、松下
	

	16
	饮水机
	立式加热型饮水机，功率350W
	11 
	个
	安吉尔、美的、海尔
	

	17
	录音笔
	存储容量： 16GB， 支持MicroSD（TF）卡
录音： 68小时（HQ），272 小时（SP），1082小时（LP）
录音设备： 3.5 毫米，内置麦克风，麦克风插座
音频播放格式：MP3/AAC/WMA/WAV
传输接口： USB2.0；电池类型： 锂电池
供电时间： 10小时（HQ录音模式）
附加功能：录音功能、智能操作系统
	69 
	个
	索尼、飞利浦、三星
	

	18
	取暖器
	立式
采暖面积不少于20平方米
散热片不少于11片
油汀式加热
功率档位不少于三档
参考尺寸：545*140*675mm
超温过载保护，防漏电设计
送烘衣架，加湿盒
	122 
	台
	先锋、格力、美的
	

	19
	电风扇
	落地式
有定时功能
风力档位：不低于3档
参考尺寸：452*400*1350mm
高度可调节，底座稳固
能效等级1级
	182 
	个
	美的、先锋、艾美特
	

	20
	巡更棒
	感应式巡更机、数据存储不少于60000条，感应距离不大于靠近巡更点5厘米，USB通讯，防护等级IP55,电池采用3.6V聚合物锂电池，提示方式：蜂鸣器、指示灯、数据显示屏。采用金属铝材，防水抗摔，密封性强。支持多种操作系统
	20 
	个
	乐德华、兰德华、蓝卡
	

	21
	巡更点
	巡更棒配套巡更点，ABS外壳，EMID芯片，直径52mm，感应距离不大于5cm，坚固耐用、防水、防摔、不掉色，
	1000
	个
	乐德华、兰德华、蓝卡
	



