用户需求书
一、概况
为改善车站公共区域洗手间异味情况，提升车站环境和服务质量，拟申请对已开通的重点车站的公共区域洗手间安装空气净化装置，并定期添加净化器补充剂，保证除味效果。
[bookmark: _Toc30181]二、项目范围
1、项目内容
项目针对12个车站公共区域厕所安装24台空气净化装置。具体安装位置：樱花公园站、海晏北路站、福庆北路站、外滩大桥站、倪家堰站、城隍庙站、体育馆站、钱湖北路站、四明中路站、鄞州区政府站、南部商务区站、鄞州客运总站。
2、项目需求清单
	车站公共区域卫生间空气净化装置清单

	序号
	品名
	规格参数
	单位
	数量
	参考或相当于如下品牌
	备注

	1
	空气净化装置
	1、电源频率为（50±1)Hz；电压为（187∽242）V
2、适用范围：不低于30㎡
3、额定功率：不超过20W
4、外形尺寸（长*宽*高）：不超过330*290*100mm
5、噪声：≤55dB
	台
	24
	银帆、传奇舟、ECOLO
	

	2
	空气净化装置配套药剂
	1、天然植物原料制成
2、零度不会冻结，不分解
3、适用于常温，理想温度为25℃，高温限度为55℃
4、安全无毒无害，无过敏性，无皮肤刺激性
5、药剂添加周期为一个月一次
6、能有效分解氨、硫化氢、苯、二甲苯、甲醛、TVOC等有害物质，且具备杀灭有害菌（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、李斯特菌、白色念珠菌）、驱蚊蝇等作用，具有不早于2015年经质量技术监督部门认可的且在有效期内的第三方检测机构出具的检验报告（包括产品天然度成分报告、有机认证、投入性无毒无害报告、杀菌抑菌报告等）。
	
	配套24台空气净化装置3年使用量
	银帆、传奇舟、ECOLO
	


[bookmark: _Toc18323]3、设备功能
1、一键启动自动运行。
2、空气质量自动检测。
3、手动模式、自动模式自动切换。
4、设备工作时间设置。
5、设备内材料使用剩余量及使用天数查看。
6、设备及配套耗材使用过程中，无需额外加水或接水管，使用更安全、更便捷。
4、投标要求
比选申请人必须有所投产品厂家的项目授权资格，必须真实有效。
三、项目时间
1、总工期要求：合同签订接到甲方通知后15天内完成供货并安装完毕（具体供货时间及供货地点以比选发起人计划要求为准）；
2、进场时间要求：签订合同后7天内完成开工前各项准备工作。
[bookmark: _Toc3467]四、安全要求
1、所有进行本项目的施工人员要遵守宁波轨道交通集团有限公司运营分公司（以下简称运营分公司）的施工管理规定，必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。全体人员必须持证上岗，施工负责人要接受运营分公司的施工负责人培训。
2、所有施工人员必须无条件的听从运营分公司配合人员的安全管理、无条件的遵守运营分公司相关安全规章制度。
3、比选申请人在进行施工作业时必须穿戴劳保防护用品。
4、每天施工完成后，现场设备设施恢复工作由比选申请人负责。若施工未能于当天完成，人员清场时，比选申请人要做好现场设备设施恢复工作。
5、施工地点要按规定设置安全防护及安全标志。
[bookmark: _Toc28871]五、质量保障
1、比选申请人应保证主要部件的材质、规格与需求相符，在任何时候，比选发起人如发现材质、规格等不符合要求，比选申请人应无偿更换，比选发起人保留进一步追究受比选申请人责任的权利。
2、比选申请人在施工过程中必须在运营分公司指定的作业时间和区域内进行施工，施工过程中不得影响或损坏其它专业的设备设施，如因此造成损失的由比选申请人承担全部责任。
[bookmark: _GoBack]3、保质期自该项目验收通过之日起计36个月，并且比选申请人在宁波设立驻点机构，组织有经验的技术人员进行现场技术服务。本项目所涉及到的产品在保质期内出现任何故障情况或质量问题，比选申请人在我方通知后2小时内到达现场，并完成故障处理。如比选申请人不能及时的维修、更换，造成我方损失由比选申请人负责，我方将以书面形式通知比选申请人，并向比选申请人提出赔偿，如更换产品的，比选申请人更换产品的保质期将从更换产品验收合格之日起开始重新计算。

