用户需求书
一、项目检测范围
本项目检测范围包括运营分公司1个控制中心、5个车辆段（天童庄车辆段、黄隘车辆段、首南车辆段、东钱湖车辆段、经堂庵跟车辆段）、6个停车场（江南停车场、朱塘村停车场，东外环停车场、奉化停车场、慈城停车场、前殷停车场）、8个主变电所（樱花主变电所、望春主变电所、岩河主变电所、双桥主变电所、三官堂主变电所、蒋家主变电所、谢家主变电所、甬兴主变电所）、1个票卡清洗室以及1、2、3、4、5号线25个代表性车站。

二、检测危害因素
根据职业病危害因素分布情况，需检测的危害因素有：噪声、粉尘、电磁辐射、化学物质等。

三、检测时间
本次检测项目分3年进行。2021年比选申请人在接到成交通知书后，在比选发起人规定时间内，编制完成检测计划，确定检测具体的工作时间和工作方案；计划确定后，30日内完成检测工作；2022年及2023年根据2021年的具体检测情况，由比选发起人明确具体检测时间，比选申请人应完全响应。

四、检测机构要求
1、比选申请人报价时提供本项目组人员情况安排表。
2、比选申请人报价时提供拟投入主要人员组织构架、岗位职责、人员名单、人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件、劳动合同复印件。

五、服务要求
1、职业健康危害因素检测符合职业健康管理体系以及职业病预防法律法规等要求，合同履行期间，所有的检测内容根据实际需要发生，由比选申请人提供检测方案（须包含具体检测点位及数量等内容），报比选发起人确认后实施。
2、比选申请人依据《中华人民共和国职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》等法律法规、检测标准及比选发起人制定的相关规程，完成此次检测技术服务并出具具有CMA认证的检测报告及检测分析报告，并将过程中发生的各种资料、文件按要求存档。
3、未经比选发起人书面同意，比选申请人不得复制为比选发起人出具的《检测报告》，该检测报告不得作为比选申请人投标、鉴定、评优、审批及商品宣传用。
4、比选申请人应严格按照国家标准进行采样、检测，确保公正、客观、准确地进行检测工作，对检测的结果负责。
5、比选申请人应无条件服从比选发起人安排完成工作。如遇到不可抗拒力导致比选申请人无法进行现场采（取）样的，现场采（取）样时间应另行约定。
    6、每年检测工作结束后比选申请人15天内送交具有CMA认证的检测报告及检测分析报告一式五份。
六、其他
比选申请人须遵守比选发起人《外单位作业安全管理办法》相关规定，另行签订《外单位作业安全、消防、治安内保协议》。

七、项目清单
	职业健康检测点位分布统计

	序号
	检测地点
	检测岗位
	检测项目
	点数

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	合计

	1
	天童庄车辆段架大修车间
	电客车维修员
（拆装作业）
	噪声、粉尘（定点）
	4
	4
	4
	12

	2
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	4
	4
	4
	12

	3
	
	电客车维修员
（除漆清洗作业）
	噪声（定点）
	3
	3
	3
	9

	4
	
	
	噪声（个体）
	3
	3
	3
	9

	5
	
	电客车维修员
（轮对脱轨补漆作业）
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷、MDI （定点）
	2
	2
	2
	6

	6
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷  （个体）
	2
	2
	2
	6

	7
	
	电客车维修员
（超声波探伤作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	8
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	9
	
	电客车维修员
（磁粉探伤作业）
	紫外辐射（定点）
	2
	2
	2
	6

	10
	
	电客车维修员
（涡流探伤作业）
	电流辐射（定点）
	2
	2
	2
	6

	11
	
	电客车维修员
（落轮镟作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	12
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	13
	
	电客车维修员
（轮对跑合作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	14
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	15
	
	电客车维修员
（部件打磨作业）
	噪声、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、电焊弧光
（定点）
	3
	3
	3
	9

	16
	
	
	噪声、粉尘、锰及其化合物
（个体）
	3
	3
	3
	9

	17
	
	电客车维修员
（吹扫作业）
	噪声、粉尘（定点）
	3
	3
	3
	9

	18
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	3
	3
	3
	9

	19
	天童庄车辆段运用库
	电客车维修员
（列车检修作业）
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷、MDI（定点）
	2
	2
	2
	6

	20
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷 （个体）
	2
	2
	2
	6

	21
	天童庄车辆段工程车库
	工程车维修员
（工程车作业）
	柴油尾气（一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）噪声、高温（定点）
	4
	4
	4
	12

	22
	
	
	噪声（个体）
	4
	4
	4
	12

	23
	天童庄车辆段镟轮库
	设备维修员
（不落轮镟作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	24
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	25
	天童庄车辆段
	设备维修员
（空压机房检修作业）
	噪声（定点）
	1
	1
	1
	3

	26
	
	
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	27
	
	电客车维修员
（蓄电池充放电间检修作业）
	KOH、NaOH （定点）
	1
	1
	1
	3

	28
	
	变电维护员
（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	29
	
	轨道维护员
（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	30
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	31
	
	运维支持员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	32
	
	调度员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	33
	天童庄车辆段牵引降压混合变电所
	变电维护员
（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	34
	
	变电维护员
（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	35
	
	变电维护员
（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	36
	
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	37
	
	变电维护员
（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	38
	天童庄车辆段跟随变电所
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	39
	黄隘车辆段运用库
	电客车维修员（列车检修作业）
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷、MDI   （定点）
	2
	2
	2
	6

	40
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷  （个体）
	2
	2
	2
	6

	41
	黄隘车辆段工程车库
	工程车维修员（工程车作业）
	柴油尾气（一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）噪声、高温（定点）
	4
	4
	4
	12

	42
	
	
	噪声（个体）
	4
	4
	4
	12

	43
	黄隘车辆段镟轮库
	设备维修员（不落轮镟作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	44
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	45
	黄隘车辆段
	设备维修员（空压机房检修作业）
	噪声（定点）
	1
	1
	1
	3

	46
	
	
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	47
	
	电客车维修员（蓄电池充放电间检修作业）
	KOH、NaOH （定点）
	1
	1
	1
	3

	48
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	49
	
	轨道维护员（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	50
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	51
	
	运维支持员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	52
	
	调度员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	53
	黄隘车辆段牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	54
	
	变电维护员
（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	55
	
	变电维护员
（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	56
	
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	57
	
	变电维护员
（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	58
	黄隘车辆段跟随变电所
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	59
	首南车辆段运用库运用库
	电客车维修员
（列车检修作业）
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷、MDI   （定点）
	2
	2
	2
	6

	60
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷  （个体）
	2
	2
	2
	6

	61
	首南车辆段运用库工程车库
	工程车维修员
（工程车作业）
	柴油尾气（一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）噪声、高温（定点）
	4
	4
	4
	12

	62
	
	
	噪声（个体）
	4
	4
	4
	12

	63
	首南车辆段运用库镟轮库
	设备维修员
（不落轮镟作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	64
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	65
	首南车辆段
	设备维修员
（空压机房检修作业）
	噪声（定点）
	1
	1
	1
	3

	66
	
	
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	67
	
	电客车维修员
（蓄电池充放电间检修作业）
	KOH、NaOH （定点）
	1
	1
	1
	3

	68
	
	变电维护员
（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	69
	
	轨道维护员
（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	70
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	71
	
	运维支持员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	72
	
	调度员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	73
	首南车辆段运用库牵引降压混合变电所
	变电维护员
（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	74
	
	变电维护员
（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	75
	
	变电维护员
（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	76
	
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	77
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	78
	首南车辆段跟随变电所
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	79
	东钱湖车辆段运用库运用库
	电客车维修员（列车检修作业）
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷、MDI（定点）
	2
	2
	2
	6

	80
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷（个体）
	2
	2
	2
	6

	81
	东钱湖车辆段运用库工程车库
	工程车维修员（工程车作业）
	柴油尾气（一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）噪声、高温（定点）
	4
	4
	4
	12

	82
	
	
	噪声（个体）
	4
	4
	4
	12

	83
	东钱湖车辆段运用库镟轮库
	设备维修员
（不落轮镟作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	84
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	85
	东钱湖车辆段
	设备维修员
（空压机房检修作业）
	噪声（定点）
	1
	1
	1
	3

	86
	
	
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	87
	
	电客车维修员
（蓄电池充放电间检修作业）
	KOH、NaOH（定点）
	1
	1
	1
	3

	88
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	89
	
	轨道维护员（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	90
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	91
	
	运维支持员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	92
	
	调度员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	2
	2
	2
	6

	93
	东钱湖车辆段运用库牵引降压混合变电所
	变电维护员
（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	94
	
	变电维护员
（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	95
	
	变电维护员
（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	96
	
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	97
	
	变电维护员
（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	98
	东钱湖车辆段跟随变电所
	变电维护员
（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	99
	经堂庵跟车辆段运用库运用库
	电客车维修员
（列车检修作业）
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷、MDI   （定点）
	0
	2
	2
	4

	100
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正己烷、环己烷  （个体）
	0
	2
	2
	4

	101
	经堂庵跟车辆段运用库工程车库
	工程车维修员
（工程车作业）
	柴油尾气（一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫）噪声、高温（定点）
	0
	4
	4
	8

	102
	
	
	噪声（个体）
	0
	4
	4
	8

	103
	经堂庵跟车辆段运用库镟轮库
	设备维修员
（不落轮镟作业）
	噪声、粉尘（定点）
	0
	2
	2
	4

	104
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	0
	2
	2
	4

	105
	经堂庵跟车辆段
	设备维修员
（空压机房检修作业）
	噪声（定点）
	0
	1
	1
	2

	106
	
	
	噪声（个体）
	0
	1
	1
	2

	107
	
	电客车维修员（蓄电池充放电间检修作业）
	KOH、NaOH （定点）
	0
	1
	1
	2

	108
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	0
	1
	1
	2

	109
	
	轨道维护员（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（定点）
	0
	2
	2
	4

	110
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	0
	2
	2
	4

	111
	
	运维支持员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	2
	2
	4

	112
	
	调度员（DCC）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	2
	2
	4

	113
	经堂庵跟车辆段运用库牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	114
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	115
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	116
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	117
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	118
	经堂庵跟车辆段跟随变电所
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	119
	江南停车场洗车库
	设备维修员（检修动调作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	120
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	121
	
	电客车维修员（洗车作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	122
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	123
	江南停车场牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	124
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	125
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	126
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	127
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	128
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	129
	朱塘村停车场洗车库
	设备维修员（检修动调作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	130
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	131
	
	电客车维修员（洗车作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	132
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	133
	朱塘村停车场牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	134
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	135
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	136
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	137
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	138
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	139
	东外环停车场洗车库
	设备维修员（检修动调作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	140
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	141
	
	电客车维修员（洗车作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	142
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	143
	东外环停车场牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	144
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	145
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	146
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	147
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	148
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	149
	奉化停车场洗车库
	设备维修员（检修动调作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	150
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	151
	
	电客车维修员（洗车作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	152
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	153
	奉化停车场牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	154
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	155
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	156
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	157
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	158
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	159
	慈城停车场洗车库
	设备维修员（检修动调作业）
	噪声、粉尘（定点）
	2
	2
	2
	6

	160
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	2
	2
	2
	6

	161
	
	电客车维修员（洗车作业）
	噪声（定点）
	2
	2
	2
	6

	162
	
	
	噪声（个体）
	2
	2
	2
	6

	163
	慈城停车场牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	164
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	165
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	166
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	167
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	168
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	1
	1
	1
	3

	169
	前殷停车场洗车库
	设备维修员（检修动调作业）
	噪声、粉尘（定点）
	0
	2
	2
	4

	170
	
	
	噪声、粉尘（个体）
	0
	2
	2
	4

	171
	
	电客车维修员（洗车作业）
	噪声（定点）
	0
	2
	2
	4

	172
	
	
	噪声（个体）
	0
	2
	2
	4

	173
	前殷停车场牵引降压混合变电所
	变电维护员（整流变压器室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	174
	
	变电维护员（35KV开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	175
	
	变电维护员（1500V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	176
	
	变电维护员（400V开关柜室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	177
	
	变电维护员（控制室检修作业）
	噪声、工频电场（定点）
	0
	1
	1
	2

	178
	
	变电维护员（巡检作业）
	噪声（个体）
	0
	1
	1
	2

	179
	车站
	站务员（站厅）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	180
	
	站务员(站台)
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	181
	
	站务员（车站控制室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	182
	
	轨道公安（警务室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	183
	
	客运值班员（票务室）
	噪声（定点）
	18
	25
	25
	68

	184
	
	AFC维护员（AFC设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	185
	
	环电维护员（环控机房）
	噪声（定点）
	18
	25
	25
	68

	186
	
	环电维护员（集中供冷站）
	噪声（定点）
	1
	1
	1
	3

	187
	
	环电维护员（环控电控室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	188
	
	环电维护员（照明配电室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	189
	
	环电维护员(污水泵房)
	氨气、硫化氢（定点）
	18
	25
	25
	68

	190
	
	自动化维护员（综合监控设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	191
	
	自动化维护员（站台门设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	192
	
	变电维护员（降压变电所）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	193
	
	变电维护员（牵引降压混合变电所）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	194
	
	变电维护员（跟随变电所）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	195
	
	通信维护员（通信设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	196
	
	信号维护员（信号设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	197
	
	通信、信号维护员（通信、信号电源室）
	噪声、工频电场（定点）
	18
	25
	25
	68

	198
	列车
	电客车司机（列车驾驶室）
	噪声、工频电场（定点）
	8
	10
	10
	28

	199
	轨行区
	轨道维护员（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（定点）
	4
	5
	5
	14

	200
	
	轨道维护员（钢轨打磨作业）
	噪声、粉尘（个体）
	4
	5
	5
	14

	201
	
	接触网维护员（绝缘子清扫作业）
	噪声、粉尘（定点）
	4
	5
	5
	14

	202
	
	接触网维护员（绝缘子清扫作业）
	噪声、粉尘（个体）
	4
	5
	5
	14

	203
	樱花、望春、岩河、双桥、三官堂、蒋家、谢家、甬兴主变电所
	变电维护员（主变压器室）
	噪声、工频电场（定点）
	6
	8
	8
	22

	204
	
	变电维护员（35KV开关柜室）
	噪声、工频电场（定点）
	6
	8
	8
	22

	205
	
	变电维护员（SVG室）
	噪声、工频电场（定点）
	6
	8
	8
	22

	206
	
	变电维护员（110KV GIS室）
	噪声、工频电场（定点）
	6
	8
	8
	22

	207
	
	变电维护员（蓄电池室）
	噪声、工频电场（定点）
	6
	8
	8
	22

	208
	
	变电维护员（主控室）
	噪声、工频电场（定点）
	6
	8
	8
	22

	209
	OCC控制中心
	调度员（调度大厅）
	噪声、工频电场（定点）
	4
	4
	4
	12

	210
	
	信号维护员（信号设备、电源室）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	211
	
	通信维护员（通信设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	212
	
	自动化维护员（综合监控设备室）
	噪声、工频电场（定点）
	1
	1
	1
	3

	213
	票务中心清洗室
	票卡员（票卡清洗室）
	噪声（定点）
	3
	3
	3
	9

	合计
	648
	840
	840
	2328


[bookmark: _GoBack]注：所有的检测点只是初步估算，比选申请人应按法律法规及相关检测规范布点，据实结算。如实际检测点位和检测区域超过本比选文件规定，以比选申请人和比选发起人相关业务部门共同确定认可的数量实施，比选申请人将按照点位综合单价不变的原则据实结算；若实际检测点位和检测区域小于本比选文件规定，比选申请人不得有异议。
